**保定市重点排污单位**

**监督性监测季报**

**2019年第2季度**

 2019年6月

保定市环境监控中心

编制单位：保定市环境监控中心

编制人：

审核人：

签发人：

**一、监测名单**：

一）重点排污单位监督性监测

全市重点排污单位共651家，本季度共监测23家，按照年度计划应监测651家，完成率为3.5%，达标率为100%。

其中废水重点排污单位（不含污水处理厂）共476家，本季度共监测9家，按照年度计划应监测476家，完成率为1.9%，本季度达标率为100%；

废气重点排污单位共124家，本季度共监测9家，按照年度计划应监测124家，完成率为7.2%，本季度达标率为100%；

污水处理厂共37家，本季度共监测5家，按照年度计划应监测37家，完成率为13.5%，本季度达标率为100%；

噪声重点排污单位共0家，本季度共监测0家，按照年度计划应监测0家，完成率为0%，本季度达标率为0%；

土壤重点排污单位共31家，本季度共监测0家，按照年度计划应监测31家，完成率为0%，本季度达标率为0%；

其他重点排污单位共45家，本季度共监测0家，按照年度计划应监测45家，完成率为0%，本季度达标率为0%；

其中3家既是废水重点排污单位又是废气重点排污单位；0家既是废水重点排污单位又是其他重点排污单位；1家既是废气重点排污单位又是其他重点排污单位；2家既是废水重点排污单位又是土壤重点排污单位；2家既是废气重点排污单位又是土壤重点排污单位。

二）白洋淀流域的重点排污单位涉水企业以及污水处理厂监测情况统计

涉水企业（不含污水处理厂）共449家，本季度共监测8家，计划监测449家，完成率为1.8%，达标率为100%；

污水处理厂共44家，本季度共监测5家，计划监测44家，完成率为11.4%，达标率为100%；

**二、超标企业情况**

一）排放超标情况

第2季度，我市废水重点排污单位超标共计0家；

废气重点排污单位超标共计0家；

污水处理厂超标共计0家；

噪声重点排污单位超标共计0家；

土壤重点排污单位超标共计0家；

其他重点排污单位共计0家；

 二）主要行业排放超标情况

本季度监测企业中废水重点排污单位各行业均达标。

本季度监测企业中废气重点排污单位各行业均达标。

本季度监测企业中噪声重点排污单位各行业均达标。

本季度监测企业中土壤重点排污单位各行业均达标。

本季度监测企业中其他重点排污单位各行业均达标。

附表1：监督性监测数据表（分为（废水（不含污水处理厂）、废气、污水处理厂、噪声、土壤、其他），以下项目为必填项目，可以加其他内容。（电子版请发Excel工作表）

2019年第2季度废水/污水处理厂重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **进口****浓度** | **排放****浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-12** | **处理设施出口** | **/** | **11.4** | **/** | **pH值** | **7.00** | **7.26** | **/** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-12** | **处理设施出口** | **/** | **11.4** | **/** | **动植物油** | **1.18** | **0.08** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-12** | **处理设施出口** | **/** | **11.4** | **/** | **粪大肠菌群** | **350000000** | **<20** | **mg/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-12** | **处理设施出口** | **/** | **11.4** | **/** | **化学需氧量** | **344** | **22** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-12** | **处理设施出口** | **/** | **11.4** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-12** | **处理设施出口** | **/** | **11.4** | **/** | **色度** | **20** | **2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-12** | **处理设施出口** | **/** | **11.4** | **/** | **生化需氧量** | **116** | **2.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-12** | **处理设施出口** | **/** | **11.4** | **/** | **石油类** | **1.83** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-12** | **处理设施出口** | **/** | **11.4** | **/** | **悬浮物** | **106** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-12** | **处理设施出口** | **/** | **11.4** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **0.42** | **0.09** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-12** | **处理设施出口** | **/** | **11.4** | **/** | **总氮（以N计）** | **46.3** | **8.96** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-12** | **处理设施出口** | **/** | **11.4** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-12** | **处理设施出口** | **/** | **11.4** | **/** | **总汞** | **0.00006** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-12** | **处理设施出口** | **/** | **11.4** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-12** | **处理设施出口** | **/** | **11.4** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-12** | **处理设施出口** | **/** | **11.4** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-12** | **处理设施出口** | **/** | **11.4** | **/** | **总磷（以P计）** | **4.40** | **0.09** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-12** | **处理设施出口** | **/** | **11.4** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **41.9** | **1.40** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-07** | **废水排放口** | **/** | **12.4** | **/** | **pH值** | **7.23** | **7.13** | **/** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-07** | **废水排放口** | **/** | **12.4** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **48.3** | **0.823** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-07** | **废水排放口** | **/** | **12.4** | **/** | **粪大肠菌群数** | **79000000** | **<20** | **mg/L** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-07** | **废水排放口** | **/** | **12.4** | **/** | **化学需氧量** | **273** | **18** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-07** | **废水排放口** | **/** | **12.4** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-07** | **废水排放口** | **/** | **12.4** | **/** | **色度** | **8** | **2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-07** | **废水排放口** | **/** | **12.4** | **/** | **石油类** | **1.63** | **0.08** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-07** | **废水排放口** | **/** | **12.4** | **/** | **五日生化需氧量** | **143** | **4.0** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-07** | **废水排放口** | **/** | **12.4** | **/** | **悬浮物** | **150** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-07** | **废水排放口** | **/** | **12.4** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **0.42** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-07** | **废水排放口** | **/** | **12.4** | **/** | **总氮（以N计）** | **55.6** | **10.2** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-07** | **废水排放口** | **/** | **12.4** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-07** | **废水排放口** | **/** | **12.4** | **/** | **总汞** | **0.00011** | **<0.00004** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-07** | **废水排放口** | **/** | **12.4** | **/** | **总磷（以P计）** | **5.56** | **0.11** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-07** | **废水排放口** | **/** | **12.4** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-07** | **废水排放口** | **/** | **12.4** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-07** | **废水排放口** | **/** | **12.4** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-07** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.81** | **0.09** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-05** | **处理设施出口** | **/** | **10.4** | **/** | **pH值** | **7.39** | **7.30** | **/** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-05** | **处理设施出口** | **/** | **10.4** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **34.6** | **2.50** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-05** | **处理设施出口** | **/** | **10.4** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-05** | **处理设施出口** | **/** | **10.4** | **/** | **粪大肠菌群** | **35000000** | **<20** | **mg/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-05** | **处理设施出口** | **/** | **10.4** | **/** | **化学需氧量** | **179** | **18** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-05** | **处理设施出口** | **/** | **10.4** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-05** | **处理设施出口** | **/** | **10.4** | **/** | **色度** | **8** | **2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-05** | **处理设施出口** | **/** | **10.4** | **/** | **生化需氧量** | **143** | **2.1** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-05** | **处理设施出口** | **/** | **10.4** | **/** | **石油类** | **0.18** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-05** | **处理设施出口** | **/** | **10.4** | **/** | **悬浮物** | **106** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-05** | **处理设施出口** | **/** | **10.4** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **0.48** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-05** | **处理设施出口** | **/** | **10.4** | **/** | **总氮（以N计）** | **39.1** | **11.5** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-05** | **处理设施出口** | **/** | **10.4** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-05** | **处理设施出口** | **/** | **10.4** | **/** | **总汞** | **0.0001** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-05** | **处理设施出口** | **/** | **10.4** | **/** | **总磷（以P计）** | **3.73** | **0.17** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-05** | **处理设施出口** | **/** | **10.4** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-05** | **处理设施出口** | **/** | **10.4** | **/** | **总砷** | **0.0005** | **0.0004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理厂** | **2019-03-05** | **处理设施出口** | **/** | **10.4** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **二期处理设施出口** | **/** | **10.5** | **/** | **pH值** | **7.03** | **7.20** | **/** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **二期处理设施出口** | **/** | **10.5** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **31.9** | **0.611** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **二期处理设施出口** | **/** | **10.5** | **/** | **动植物油** | **0.42** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **二期处理设施出口** | **/** | **10.5** | **/** | **粪大肠菌群** | **54000000** | **<20** | **mg/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **二期处理设施出口** | **/** | **10.5** | **/** | **化学需氧量** | **227** | **20** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **二期处理设施出口** | **/** | **10.5** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **二期处理设施出口** | **/** | **10.5** | **/** | **色度** | **20** | **2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **二期处理设施出口** | **/** | **10.5** | **/** | **生化需氧量** | **83.9** | **1.5** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **二期处理设施出口** | **/** | **10.5** | **/** | **石油类** | **0.67** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **二期处理设施出口** | **/** | **10.5** | **/** | **悬浮物** | **190** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **二期处理设施出口** | **/** | **10.5** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **0.38** | **0.12** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **二期处理设施出口** | **/** | **10.5** | **/** | **总氮（以N计）** | **43.4** | **11.5** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **二期处理设施出口** | **/** | **10.5** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **二期处理设施出口** | **/** | **10.5** | **/** | **总汞** | **0.00009** | **0.00005** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **二期处理设施出口** | **/** | **10.5** | **/** | **总磷（以P计）** | **8.52** | **0.20** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **二期处理设施出口** | **/** | **10.5** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **二期处理设施出口** | **/** | **10.5** | **/** | **总砷** | **0.0007** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **二期处理设施出口** | **/** | **10.5** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **一期处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **pH值** | **6.71** | **6.89** | **/** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **一期处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **39.0** | **0.883** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **一期处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **动植物油** | **0.17** | **0.09** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **一期处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **粪大肠菌群** | **92000000** | **<20** | **mg/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **一期处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **化学需氧量** | **474** | **20** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **一期处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **一期处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **色度** | **20** | **2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **一期处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **生化需氧量** | **258** | **1.3** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **一期处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **石油类** | **0.34** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **一期处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **悬浮物** | **169** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **一期处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **0.42** | **0.08** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **一期处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **总氮（以N计）** | **50.4** | **9.58** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **一期处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **一期处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **总汞** | **0.0001** | **0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **一期处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **总磷（以P计）** | **9.95** | **0.15** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **一期处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **一期处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **总砷** | **0.0003** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理厂** | **2019-03-19** | **一期处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理厂** | **2019-03-14** | **处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **pH值** | **7.15** | **7.31** | **/** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理厂** | **2019-03-14** | **处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **22.9** | **2.68** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理厂** | **2019-03-14** | **处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **动植物油** | **0.39** | **0.16** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理厂** | **2019-03-14** | **处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **粪大肠菌群** | **33000000** | **<20** | **mg/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理厂** | **2019-03-14** | **处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **化学需氧量** | **561** | **27** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理厂** | **2019-03-14** | **处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理厂** | **2019-03-14** | **处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **色度** | **20** | **2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理厂** | **2019-03-14** | **处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **生化需氧量** | **110** | **2.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理厂** | **2019-03-14** | **处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **石油类** | **0.75** | **0.16** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理厂** | **2019-03-14** | **处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **悬浮物** | **86** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理厂** | **2019-03-14** | **处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **0.79** | **0.11** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理厂** | **2019-03-14** | **处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **总氮（以N计）** | **35.6** | **12.8** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理厂** | **2019-03-14** | **处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理厂** | **2019-03-14** | **处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **总汞** | **0.00004** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理厂** | **2019-03-14** | **处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **总磷（以P计）** | **4.76** | **0.07** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理厂** | **2019-03-14** | **处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **总铅** | **0.002** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理厂** | **2019-03-14** | **处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **总砷** | **0.0007** | **0.0004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理厂** | **2019-03-14** | **处理设施出口** | **/** | **10.1** | **/** | **总镉** | **0.0003** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **糖果、巧克力制造** | **2019-05-31** | **废水总排污口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.60** | **/** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **糖果、巧克力制造** | **2019-05-31** | **废水总排污口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **15.05** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **糖果、巧克力制造** | **2019-05-31** | **废水总排污口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **糖果、巧克力制造** | **2019-05-31** | **废水总排污口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **71** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **糖果、巧克力制造** | **2019-05-31** | **废水总排污口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **12.0** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **糖果、巧克力制造** | **2019-05-31** | **废水总排污口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **14** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **糖果、巧克力制造** | **2019-05-31** | **废水总排污口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **24.9** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **糖果、巧克力制造** | **2019-05-31** | **废水总排污口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.86** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2019-05-31** | **污水处理站** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **/** | **8.70** | **/** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2019-05-31** | **污水处理站** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.138** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2019-05-31** | **污水处理站** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2019-05-31** | **污水处理站** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **21** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2019-05-31** | **污水处理站** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8.5** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2019-05-31** | **污水处理站** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **8.87** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2019-05-31** | **污水处理站** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定槐茂食品科技有限公司** | **农副食品加工** | **2019-05-30** | **废水总排污口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.582** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定槐茂食品科技有限公司** | **农副食品加工** | **2019-05-30** | **废水总排污口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **33** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定槐茂食品科技有限公司** | **农副食品加工** | **2019-05-30** | **废水总排污口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **6.4** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定槐茂食品科技有限公司** | **农副食品加工** | **2019-05-30** | **废水总排污口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **10.0** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定槐茂食品科技有限公司** | **农副食品加工** | **2019-05-30** | **废水总排污口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **2.89** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光宇水果加工食品有限公司** | **农副食品加工** | **2019-05-24** | **总排污口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.34** | **/** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光宇水果加工食品有限公司** | **农副食品加工** | **2019-05-24** | **总排污口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.164** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光宇水果加工食品有限公司** | **农副食品加工** | **2019-05-24** | **总排污口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **43** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光宇水果加工食品有限公司** | **农副食品加工** | **2019-05-24** | **总排污口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **6.8** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光宇水果加工食品有限公司** | **农副食品加工** | **2019-05-24** | **总排污口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **12** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光宇水果加工食品有限公司** | **农副食品加工** | **2019-05-24** | **总排污口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.32** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光宇水果加工食品有限公司** | **农副食品加工** | **2019-05-24** | **总排污口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.40** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北马大姐食品有限公司第三分公司** | **糖果、巧克力制造** | **2019-05-23** | **污水处理设施总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.16** | **/** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北马大姐食品有限公司第三分公司** | **糖果、巧克力制造** | **2019-05-23** | **污水处理设施总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.081** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北马大姐食品有限公司第三分公司** | **糖果、巧克力制造** | **2019-05-23** | **污水处理设施总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北马大姐食品有限公司第三分公司** | **糖果、巧克力制造** | **2019-05-23** | **污水处理设施总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **20** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北马大姐食品有限公司第三分公司** | **糖果、巧克力制造** | **2019-05-23** | **污水处理设施总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **2.15** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北马大姐食品有限公司第三分公司** | **糖果、巧克力制造** | **2019-05-23** | **污水处理设施总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **24** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北马大姐食品有限公司第三分公司** | **糖果、巧克力制造** | **2019-05-23** | **污水处理设施总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **0.92** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北马大姐食品有限公司第三分公司** | **糖果、巧克力制造** | **2019-05-23** | **污水处理设施总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.02** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北精益食品有限公司定兴分公司** | **豆制品制造** | **2019-05-21** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.30** | **/** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北精益食品有限公司定兴分公司** | **豆制品制造** | **2019-05-21** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.28** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北精益食品有限公司定兴分公司** | **豆制品制造** | **2019-05-21** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **42** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北精益食品有限公司定兴分公司** | **豆制品制造** | **2019-05-21** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **/** | **830** | **mg/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北精益食品有限公司定兴分公司** | **豆制品制造** | **2019-05-21** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **7.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北精益食品有限公司定兴分公司** | **豆制品制造** | **2019-05-21** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8.5** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北精益食品有限公司定兴分公司** | **豆制品制造** | **2019-05-21** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.32** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北精益食品有限公司定兴分公司** | **豆制品制造** | **2019-05-21** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.70** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-05-21** | **污水处理站总排口** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **/** | **7.50** | **/** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-05-21** | **污水处理站总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.17** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-05-21** | **污水处理站总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **12** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-05-21** | **污水处理站总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-05-21** | **污水处理站总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **8.89** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-05-21** | **污水处理站总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.04** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2019-04-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.77** | **/** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2019-04-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **3.20** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2019-04-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **40** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2019-04-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2019-04-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **11.1** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2019-04-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **11** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2019-04-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **6.88** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2019-04-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.03** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **固体废物治理** | **2019-03-20** | **渗滤液外排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.76** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **固体废物治理** | **2019-03-20** | **渗滤液外排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **0** | **mg/L** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **固体废物治理** | **2019-03-20** | **渗滤液外排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **14** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **固体废物治理** | **2019-03-20** | **渗滤液外排口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **固体废物治理** | **2019-03-20** | **渗滤液外排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **0** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **固体废物治理** | **2019-03-20** | **渗滤液外排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **3.5** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **固体废物治理** | **2019-03-20** | **渗滤液外排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **固体废物治理** | **2019-03-20** | **渗滤液外排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **9.16** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **固体废物治理** | **2019-03-20** | **渗滤液外排口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **固体废物治理** | **2019-03-20** | **渗滤液外排口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **固体废物治理** | **2019-03-20** | **渗滤液外排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.02** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **固体废物治理** | **2019-03-20** | **渗滤液外排口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **0.00156** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **固体废物治理** | **2019-03-20** | **渗滤液外排口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **固体废物治理** | **2019-03-20** | **渗滤液外排口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.00005** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |

2019年第2季度废气/噪声重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **涞水县振成石灰制造有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-05-30** | **石灰窑** | **/** | **氮氧化物** | **26** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县振成石灰制造有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-05-30** | **石灰窑** | **/** | **二氧化硫** | **42** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县振成石灰制造有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-05-30** | **石灰窑** | **/** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县振成石灰制造有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-05-30** | **成品库** | **/** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县福泰石灰制造有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-05-29** | **石灰窑** | **/** | **氮氧化物** | **37** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县福泰石灰制造有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-05-29** | **石灰窑** | **/** | **二氧化硫** | **81** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县福泰石灰制造有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-05-29** | **石灰窑** | **/** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县福泰石灰制造有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-05-29** | **成品库** | **/** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县利拓石灰制造有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-05-28** | **石灰窑** | **/** | **氮氧化物** | **14** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县利拓石灰制造有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-05-28** | **石灰窑** | **/** | **二氧化硫** | **69** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县利拓石灰制造有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-05-28** | **石灰窑** | **/** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县利拓石灰制造有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-05-28** | **成品库** | **/** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2019-04-23** | **烟囱** | **/** | **氨** | **3.60** | **mg/m3** | **7.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2019-04-23** | **烟囱** | **/** | **氮氧化物** | **58** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2019-04-23** | **烟囱** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2019-04-23** | **烟囱** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2019-04-23** | **烟囱** | **/** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2019-04-23** | **烟囱** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-03-20** | **治理设施出口** | **/** | **氮氧化物** | **109** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-03-20** | **治理设施出口** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-03-20** | **治理设施出口** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-03-20** | **治理设施出口** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-03-20** | **治理设施出口** | **/** | **烟尘** | **7.0** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴龙源热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-03-14** | **1#4#锅炉** | **/** | **氮氧化物** | **164** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴龙源热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-03-14** | **1#4#锅炉** | **/** | **二氧化硫** | **44** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴龙源热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-03-14** | **1#4#锅炉** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴龙源热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-03-14** | **1#4#锅炉** | **/** | **颗粒物** | **10.1** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴龙源热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-03-14** | **1#4#锅炉** | **/** | **烟气黑度（林格曼黑度，级）** | **<1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-03-20** | **治理设施出口** | **/** | **氨逃逸** | **0.83** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-03-20** | **治理设施出口** | **/** | **氮氧化物** | **16** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-03-20** | **治理设施出口** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-03-20** | **治理设施出口** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-03-20** | **治理设施出口** | **/** | **烟尘** | **3.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **棉及化纤制品制造** | **2019-03-20** | **治理设施出口** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-03-18** | **治理设施出口** | **/** | **氮氧化物** | **216** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-03-18** | **治理设施出口** | **/** | **二氧化硫** | **26** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-03-18** | **治理设施出口** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-03-18** | **治理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **7.5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-03-18** | **治理设施出口** | **/** | **氯化氢** | **9.3** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-03-18** | **治理设施出口** | **/** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.107** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-03-18** | **治理设施出口** | **/** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.0002** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-03-18** | **治理设施出口** | **/** | **氮氧化物** | **184** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-03-18** | **治理设施出口** | **/** | **二氧化硫** | **34** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-03-18** | **治理设施出口** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-03-18** | **治理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **11.8** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-03-18** | **治理设施出口** | **/** | **氯化氢** | **<0.2** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-03-18** | **治理设施出口** | **/** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.303** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他环境治理** | **2019-03-18** | **治理设施出口** | **/** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.0001** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县望鑫热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-03-12** | **锅炉** | **/** | **氮氧化物** | **133** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县望鑫热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-03-12** | **锅炉** | **/** | **二氧化硫** | **104** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县望鑫热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-03-12** | **锅炉** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县望鑫热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-03-12** | **锅炉** | **/** | **颗粒物** | **9.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县望鑫热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-03-12** | **锅炉** | **/** | **烟气黑度（林格曼黑度，级）** | **<1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |

201X年第X季度土壤/其他重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |

附表2：白洋淀流域涉水企业监测数据汇总

201X年第X季度白洋淀流域涉水企业监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |

附表3：白洋淀流域污水处理厂监测数据汇总

201X年第X季度白洋淀流域污水处理厂监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |

附表4：监督性监测超标数据汇总（所列项目与附表1相同）

附表5：重点排污单位行业排放达标情况

2019年第2季度废水/废气/噪声/土壤/其他重点排污单位行业排放达标情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **行业** | **企业数量** | **达标率** |
| 全部 | 23 | 100 |
| 热力生产和供应 | 2 | 100 |
| 污水处理厂 | 5 | 100 |
| 其他环境治理 | 1 | 100 |
| 棉及化纤制造 | 1 | 100 |
| 机制纸及纸板制造 | 1 | 100 |
| 氮肥制造 | 1 | 100 |
| 石灰和石膏制造 | 3 | 100 |
| 固体废物治理 | 1 | 100 |
| 涂料制造 | 1 | 100 |
| 棉印染精加工 | 1 | 100 |
| 豆制品制造 | 1 | 100 |
| 农副食品加工 | 2 | 100 |
| 糖果、巧克力制造 | 2 | 100 |
| 白酒制造 | 1 | 100 |