**保定市重点排污单位**

**监督性监测月报**

**2020年7月**

 2020年7月

保定市环境监控中心

编制单位：

编制人：

审核人：

审定人：

签发人：

**一、监测名单**：

一）重点排污单位监督性监测情况

全市重点排污单位共896家，1-6月共监测58家，7月共监测26家，按照年度计划全年应监测896家，本月完成率占全年的2.9%，达标率为100%。1-7月共监测84家，完成率占全年的9.4%，达标率为100%。

其中废水重点排污单位（不含污水处理厂）共556家，1-6月共监测47家，本月共监测26家，按照年度计划全年应监测556家，本月完成率占全年的4.7%，达标率为100%；

废气重点排污单位共298家，1-6月共监测13家，本月共监测0家，按照年度计划全年应监测298家，本月完成率占全年的0%；

污水处理厂共39家，1-6月共监测0家，本月共监测0家，按照年度计划全年应监测39家，本月完成率占全年的0%；

噪声重点排污单位共0家，1-6月共监测0家，本月共监测0家，按照年度计划全年应监测0家，本月完成率占全年的0%；

土壤重点排污单位共34家，1-6月共监测0家，本月共监测0家，按照年度计划全年应监测34家，本月完成率占全年的0%；

其他重点排污单位共66家，1-6月共监测0家，本月共监测0家，按照年度计划全年应监测66家，本月完成率占全年的0%；

1. 本月其他排污单位监督性监测情况

 本月对0家重点排污单位名录之外的排污单位开展了监督性监测，其中涉及废气共0家；涉及废水共0家；涉及土壤共0家；涉及噪声共0家；涉及其他项目共0家。

**二、超标排污单位情况**

7月，我市重点排污单位共超标0家。

其中废水重点排污单位超标共计0家；

废气重点排污单位超标共计0家；

污水处理厂超标共计0家；

噪声重点排污单位超标共计0家；

土壤重点排污单位超标共计0家；

其他重点排污单位共计0家；

其他排污单位超标0家；

**三、复测排污单位情况**

本月复测0家。

附表1 7月重点排污单位监测情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区划(市)** | **重点排污单位数量** | **水环境重点排污单位（不含污水处理厂）** | **气环境重点排污单位** | **污水处理厂** | **土壤环境重点排污单位** | **其他重点排污单位** |
| **总家数** | **本月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | **本月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | **本月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | **本月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | **本月完成家数** | **达标率（%）** |
| 保定市 | 896 | 556 | 26 | 100 | 298 | 0 | / | 39 | 0 | / | 34 | 0 | / | 66 | 0 | / |

附表2 1-7月重点排污单位监测情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区划(市)** | **重点排污单位数量** | **水环境重点排污单位（不含污水处理厂）** | **气环境重点排污单位** | **污水处理厂** | **土壤环境重点排污单位** | **其他重点排污单位** |
| **总家数** | 1-7**月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | 1-7**月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | 1-7**月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | 1-7**月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | 1-7**月完成家数** | **达标率（%）** |
| 保定市 | 896 | 556 | 73 | 100 | 298 | 13 | 100 | 39 | 0 | / | 34 | 0 | / | 66 | 0 | / |

附表3：监督性监测数据表（分为（废水（不含污水处理厂）、废气、污水处理厂、噪声、土壤、其他），以下项目为必填项目，可以加其他内容。（电子版请发Excel工作表）

2020年7月废水重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-07-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **17** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-07-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-07-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **6.94** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-07-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.03** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-07-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏业染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-07-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.20** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉印染精加工** | **2020-07-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.24** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉印染精加工** | **2020-07-15** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **17** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉印染精加工** | **2020-07-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉印染精加工** | **2020-07-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.45** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉印染精加工** | **2020-07-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **82** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉印染精加工** | **2020-07-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.29** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **化纤织造加工** | **2020-07-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.89** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **化纤织造加工** | **2020-07-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **化纤织造加工** | **2020-07-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **113** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **化纤织造加工** | **2020-07-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.89** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **化纤织造加工** | **2020-07-15** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **21** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县杨屯第一染纱厂二厂** | **化纤织造加工** | **2020-07-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.754** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2020-07-16** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **86** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2020-07-16** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.87** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2020-07-17** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **25** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2020-07-16** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.32** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2020-07-16** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺发染织厂** | **化纤织物染整精加工** | **2020-07-16** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.754** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县恒立纺织印染有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2020-07-22** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **45** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县恒立纺织印染有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2020-07-22** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.22** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县恒立纺织印染有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2020-07-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **11** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县恒立纺织印染有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2020-07-22** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.164** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县恒立纺织印染有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2020-07-22** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.06** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县恒立纺织印染有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2020-07-22** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **化纤织造及印染精加工** | **2020-07-24** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.35** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **化纤织造及印染精加工** | **2020-07-24** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **化纤织造及印染精加工** | **2020-07-25** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **14** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **化纤织造及印染精加工** | **2020-07-24** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.76** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **化纤织造及印染精加工** | **2020-07-24** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.842** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚奥毛纺有限公司** | **化纤织造及印染精加工** | **2020-07-24** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **62** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县野王鑫诚染织厂** | **纺织及印染精加工** | **2020-07-02** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **35** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县野王鑫诚染织厂** | **纺织及印染精加工** | **2020-07-01** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.26** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县野王鑫诚染织厂** | **纺织及印染精加工** | **2020-07-01** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.28** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县野王鑫诚染织厂** | **纺织及印染精加工** | **2020-07-01** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **121** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县野王鑫诚染织厂** | **纺织及印染精加工** | **2020-07-01** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县野王鑫诚染织厂** | **纺织及印染精加工** | **2020-07-01** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.20** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏利纺织品水洗有限公司** | **纺织业** | **2020-07-02** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.46** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏利纺织品水洗有限公司** | **纺织业** | **2020-07-02** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **123** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏利纺织品水洗有限公司** | **纺织业** | **2020-07-02** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏利纺织品水洗有限公司** | **纺织业** | **2020-07-02** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.610** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏利纺织品水洗有限公司** | **纺织业** | **2020-07-02** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.06** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏利纺织品水洗有限公司** | **纺织业** | **2020-07-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **35** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北化纤有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **26** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北化纤有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.49** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北化纤有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **112** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北化纤有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **22** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北化纤有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **9.58** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北化纤有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.81** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南北化纤有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.927** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园春光染整针织厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-18** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.50** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园春光染整针织厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-18** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **22** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园春光染整针织厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-18** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **120** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园春光染整针织厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-18** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.70** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园春光染整针织厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-18** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.22** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园春光染整针织厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-18** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.77** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园春光染整针织厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-18** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **29** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-18** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.22** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-18** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.77** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-18** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **29** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-18** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.50** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-18** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.70** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-18** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **22** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县桑园针织染整厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-06-18** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **120** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **22** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.40** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.59** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.92** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.20** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县鑫宏毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **68** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-01** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **5.27** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-01** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.53** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-01** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **23** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-01** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-01** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.65** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-01** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **191** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德长毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-01** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.17** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-07-01** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **23** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-07-01** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-07-01** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.35** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-07-01** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-07-01** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.23** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-07-01** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **100** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天利纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-07-01** | **污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.42** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.532** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.41** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **58** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **0.93** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.02** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定经纬纺织有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **23** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.26** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.72** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.866** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **24** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **93** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汇进毛纺厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.54** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **23** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.987** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.56** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **70** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.24** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三和毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-07** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.01** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛染整精加工** | **2020-07-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛染整精加工** | **2020-07-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.11** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛染整精加工** | **2020-07-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.16** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛染整精加工** | **2020-07-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.55** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛染整精加工** | **2020-07-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **20** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛染整精加工** | **2020-07-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **140** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺向阳毛纺厂** | **毛染整精加工** | **2020-07-14** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.906** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳益生猪定点屠宰厂** | **肉类加工** | **2020-07-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **24** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳益生猪定点屠宰厂** | **肉类加工** | **2020-07-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.25** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳益生猪定点屠宰厂** | **肉类加工** | **2020-07-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.12** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳益生猪定点屠宰厂** | **肉类加工** | **2020-07-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **62** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳益生猪定点屠宰厂** | **肉类加工** | **2020-07-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **27.5** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳益生猪定点屠宰厂** | **肉类加工** | **2020-07-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **5.97** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-14** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.60** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-14** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **142** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-14** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **21** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-14** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-14** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.802** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-14** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.17** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺达毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-14** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.92** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县利邦化纤有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-14** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.92** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县利邦化纤有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-14** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.60** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县利邦化纤有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-14** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.17** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县利邦化纤有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-14** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **21** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县利邦化纤有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-14** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.802** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县利邦化纤有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-14** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **142** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县利邦化纤有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-14** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **毛染整精加工** | **2020-07-21** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **毛染整精加工** | **2020-07-21** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.8** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **毛染整精加工** | **2020-07-21** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.44** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **毛染整精加工** | **2020-07-21** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.04** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **毛染整精加工** | **2020-07-21** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **23** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **毛染整精加工** | **2020-07-21** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **110** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **毛染整精加工** | **2020-07-21** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **7.87** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛染整精加工** | **2020-07-21** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛染整精加工** | **2020-07-21** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **10.7** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛染整精加工** | **2020-07-21** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.14** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛染整精加工** | **2020-07-21** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.27** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛染整精加工** | **2020-07-21** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **24** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛染整精加工** | **2020-07-21** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **136** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛染整精加工** | **2020-07-21** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **9.65** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达织染服装有限公司** | **纺织业** | **2020-06-08** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.72** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达织染服装有限公司** | **纺织业** | **2020-06-08** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达织染服装有限公司** | **纺织业** | **2020-06-08** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.966** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达织染服装有限公司** | **纺织业** | **2020-06-08** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.46** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达织染服装有限公司** | **纺织业** | **2020-06-08** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **130** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北福利达织染服装有限公司** | **纺织业** | **2020-06-08** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **42** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县春秋纺织品印染有限公司** | **纺织业** | **2020-06-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **138** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县春秋纺织品印染有限公司** | **纺织业** | **2020-06-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县春秋纺织品印染有限公司** | **纺织业** | **2020-06-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.19** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县春秋纺织品印染有限公司** | **纺织业** | **2020-06-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.800** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县春秋纺织品印染有限公司** | **纺织业** | **2020-06-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.10** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县春秋纺织品印染有限公司** | **纺织业** | **2020-06-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **44** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县信誉印染有限公司** | **纺织业** | **2020-06-11** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.179** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县信誉印染有限公司** | **纺织业** | **2020-06-11** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **27** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县信誉印染有限公司** | **纺织业** | **2020-06-11** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.48** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县信誉印染有限公司** | **纺织业** | **2020-06-11** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县信誉印染有限公司** | **纺织业** | **2020-06-11** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.10** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县信誉印染有限公司** | **纺织业** | **2020-06-11** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **13** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |

附表5：重点排污单位行业排放达标情况

2020年7月废水/废气/噪声/土壤/其他重点排污单位行业排放达标情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **行业** | **企业数量** | **达标率** |
| 棉印染精加工 | 2 | 100% |
| 化纤织造加工 | 1 | 100% |
| 化纤织物染整精加工 | 2 | 100% |
| 棉纺织及印染精加工 | 2 | 100% |
| 化纤织造及印染精加工 | 1 | 100% |
| 纺织及印染精加工 | 1 | 100% |
| 毛纺织及染整精加工 | 9 | 100% |
| 毛染整精加工 | 3 | 100% |
| 肉类加工 | 1 | 100% |
| 纺织业 | 4 | 100% |