**保定市污染源执法监测月报**

**2021年10月**

2021年10月

保定市环境监控中心

编制单位：保定市环境监控中心

编制人：

审核人：

审定人：

签发人：

**一、执法监测概况**

全市已核发排污许可证的企业共3403家，10月开展执法监测的企业60家，占发证企业总数量的1.8%；其中0家为涉废气VOCs排放企业。

1. 10月共监测发证企业147家，占发证企业总数量的4.3%，其中0家为涉废气VOCs排放企业，占监测总家数的0%。

10月监测废水排放（不含污水处理厂）的发证企业20家，达标率为100%；1-9月共监测34家，达标率为100%；

10月监测废气排放的发证企业26家，达标率为100%；1-9月共监测37家，达标率为100%；

10月开展监测的污水处理厂共15家，达标率为100%；1-9月共监测25家，达标率为100%；

10月监测无组织排放的发证企业24家，达标率为100%；1-9月共监测16家，达标率为100%；

10月监测周边环境排放的发证企业0家；1-9月共监测0家；

10月监测噪声排放的发证企业0家；1-9月共监测0家；

**二、超标情况**

10月，我市开展监测的发证企业共超标0家。

**三、复测排污单位情况**

10月复测0家。

附表1 10月发证企业监测情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区划(市)** | **发证企业数量** | **10月监测数量** | **10月监测涉废气VOCs企业数量** | **监测废水（不含污水处理厂）企业数量** | | **监测废气企业数量** | | **污水处理厂**  **数量** | | **监测无组织企业数量** | | **监测周边**  **环境企业数量** | | **监测噪声**  **企业数量** | |
| **10月开展家数** | **达标率（%）** | **10月开展家数** | **达标率（%）** | **10月开展家数** | **达标率（%）** | **10月开展家数** | **达标率（%）** | **10月开展家数** | **达标率（%）** | **10月开展家数** | **达标率（%）** |
| 保定市 | 3403 | 60 | 0 | 20 | 100 | 26 | 100 | 15 | 100 | 24 | 100 | 0 | / | 0 | / |

附表2 1-9月发证企业监测情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区划(市)** | **发证企业数量** | **当年监测数量** | **当年监测涉废气VOCs企业数量** | **监测废水（不含污水处理厂）企业数量** | | **监测废气企业数量** | | **污水处理厂数量** | | **监测无组织企业数量** | | **监测周边环境企业数量** | | **监测噪声企业数量** | |
| **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** |
| 保定市 | 3403 | 87 | 0 | 39 | 100 | 33 | 100 | 25 | 100 | 14 | 100 | 0 | / | 0 | / |

附表3 10月执法监测结果

2021年10月污水处理厂监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-11** | **处理设施出口** | **0.139** | **29.3** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-11** | **处理设施出口** | **0.139** | **29.3** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-11** | **处理设施出口** | **0.139** | **29.3** | **/** | **总氮（以N计）** | **5.48** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-11** | **处理设施出口** | **0.139** | **29.3** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-11** | **处理设施出口** | **0.139** | **29.3** | **/** | **化学需氧量** | **17** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-11** | **处理设施出口** | **0.139** | **29.3** | **/** | **总磷** | **0.04** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-11** | **处理设施出口** | **0.139** | **29.3** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-11** | **处理设施出口** | **0.139** | **29.3** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-11** | **处理设施出口** | **0.139** | **29.3** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-11** | **处理设施出口** | **0.139** | **29.3** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-11** | **处理设施出口** | **0.139** | **29.3** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-11** | **处理设施出口** | **0.139** | **29.3** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-11** | **处理设施出口** | **0.139** | **29.3** | **/** | **五日生化需氧量** | **4.4** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-11** | **处理设施出口** | **0.139** | **29.3** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-11** | **处理设施出口** | **0.139** | **29.3** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-11** | **处理设施出口** | **0.139** | **29.3** | **/** | **氨氮** | **0.225** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-11** | **处理设施出口** | **0.139** | **29.3** | **/** | **pH值** | **7.4** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-11** | **处理设施出口** | **0.139** | **29.3** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-17** | **处理设施出口** | **0.1** | **26.8** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-17** | **处理设施出口** | **0.1** | **26.8** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-17** | **处理设施出口** | **0.1** | **26.8** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-17** | **处理设施出口** | **0.1** | **26.8** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-17** | **处理设施出口** | **0.1** | **26.8** | **/** | **pH值** | **7.4** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-17** | **处理设施出口** | **0.1** | **26.8** | **/** | **五日生化需氧量** | **0.8** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-17** | **处理设施出口** | **0.1** | **26.8** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.15** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-17** | **处理设施出口** | **0.1** | **26.8** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-17** | **处理设施出口** | **0.1** | **26.8** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-17** | **处理设施出口** | **0.1** | **26.8** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-17** | **处理设施出口** | **0.1** | **26.8** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-17** | **处理设施出口** | **0.1** | **26.8** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-17** | **处理设施出口** | **0.1** | **26.8** | **/** | **总磷（以P计）** | **<0.01** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-17** | **处理设施出口** | **0.1** | **26.8** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.219** | **mg/L** | **1.5;2.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-17** | **处理设施出口** | **0.1** | **26.8** | **/** | **化学需氧量** | **15** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-17** | **处理设施出口** | **0.1** | **26.8** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-17** | **处理设施出口** | **0.1** | **26.8** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-17** | **处理设施出口** | **0.1** | **26.8** | **/** | **总汞** | **0.0005** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-31** | **处理设施出口** | **0.024** | **21.9** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-31** | **处理设施出口** | **0.024** | **21.9** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-31** | **处理设施出口** | **0.024** | **21.9** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-31** | **处理设施出口** | **0.024** | **21.9** | **/** | **五日生化需氧量** | **0.8** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-31** | **处理设施出口** | **0.024** | **21.9** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-31** | **处理设施出口** | **0.024** | **21.9** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-31** | **处理设施出口** | **0.024** | **21.9** | **/** | **总汞** | **0.00023** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-31** | **处理设施出口** | **0.024** | **21.9** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-31** | **处理设施出口** | **0.024** | **21.9** | **/** | **氨氮** | **0.085** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-31** | **处理设施出口** | **0.024** | **21.9** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-31** | **处理设施出口** | **0.024** | **21.9** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-31** | **处理设施出口** | **0.024** | **21.9** | **/** | **化学需氧量** | **15** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-31** | **处理设施出口** | **0.024** | **21.9** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-31** | **处理设施出口** | **0.024** | **21.9** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-31** | **处理设施出口** | **0.024** | **21.9** | **/** | **总磷** | **0.06** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-31** | **处理设施出口** | **0.024** | **21.9** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-31** | **处理设施出口** | **0.024** | **21.9** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.99** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-31** | **处理设施出口** | **0.024** | **21.9** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（第二污水处理厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **总排口** | **0.278** | **26** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（第二污水处理厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **总排口** | **0.278** | **26** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（第二污水处理厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **总排口** | **0.278** | **26** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（第二污水处理厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **总排口** | **0.278** | **26** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（第二污水处理厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **总排口** | **0.278** | **26** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（第二污水处理厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **总排口** | **0.278** | **26** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（第二污水处理厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **总排口** | **0.278** | **26** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（第二污水处理厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **总排口** | **0.278** | **26** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.02** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（第二污水处理厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **总排口** | **0.278** | **26** | **/** | **化学需氧量** | **8** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（第二污水处理厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **总排口** | **0.278** | **26** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.4** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（第二污水处理厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **总排口** | **0.278** | **26** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（第二污水处理厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **总排口** | **0.278** | **26** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（第二污水处理厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **总排口** | **0.278** | **26** | **/** | **pH值** | **7.3** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（第二污水处理厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **总排口** | **0.278** | **26** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（第二污水处理厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **总排口** | **0.278** | **26** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（第二污水处理厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **总排口** | **0.278** | **26** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（第二污水处理厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **总排口** | **0.278** | **26** | **/** | **总氮（以N计）** | **12.0** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（第二污水处理厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **总排口** | **0.278** | **26** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.258** | **mg/L** | **1.5;2.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司钰泉污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **处理设施出口** | **0.197** | **26.1** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司钰泉污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **处理设施出口** | **0.197** | **26.1** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司钰泉污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **处理设施出口** | **0.197** | **26.1** | **/** | **总氮（以N计）** | **12.3** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司钰泉污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **处理设施出口** | **0.197** | **26.1** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司钰泉污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **处理设施出口** | **0.197** | **26.1** | **/** | **化学需氧量** | **7** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司钰泉污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **处理设施出口** | **0.197** | **26.1** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司钰泉污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **处理设施出口** | **0.197** | **26.1** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司钰泉污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **处理设施出口** | **0.197** | **26.1** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司钰泉污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **处理设施出口** | **0.197** | **26.1** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司钰泉污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **处理设施出口** | **0.197** | **26.1** | **/** | **pH值** | **7.2** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司钰泉污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **处理设施出口** | **0.197** | **26.1** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.5** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司钰泉污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **处理设施出口** | **0.197** | **26.1** | **/** | **悬浮物** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司钰泉污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **处理设施出口** | **0.197** | **26.1** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司钰泉污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **处理设施出口** | **0.197** | **26.1** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司钰泉污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **处理设施出口** | **0.197** | **26.1** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司钰泉污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **处理设施出口** | **0.197** | **26.1** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司钰泉污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **处理设施出口** | **0.197** | **26.1** | **/** | **氨氮** | **0.331** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司钰泉污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-3** | **处理设施出口** | **0.197** | **26.1** | **/** | **总磷** | **0.03** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-9** | **处理设施出口** | **0.053** | **28.5** | **/** | **氨氮** | **0.650** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-9** | **处理设施出口** | **0.053** | **28.5** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-9** | **处理设施出口** | **0.053** | **28.5** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-9** | **处理设施出口** | **0.053** | **28.5** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-9** | **处理设施出口** | **0.053** | **28.5** | **/** | **总氮（以N计）** | **8.70** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-9** | **处理设施出口** | **0.053** | **28.5** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-9** | **处理设施出口** | **0.053** | **28.5** | **/** | **总磷** | **0.17** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-9** | **处理设施出口** | **0.053** | **28.5** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-9** | **处理设施出口** | **0.053** | **28.5** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-9** | **处理设施出口** | **0.053** | **28.5** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-9** | **处理设施出口** | **0.053** | **28.5** | **/** | **化学需氧量** | **16** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-9** | **处理设施出口** | **0.053** | **28.5** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.3** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-9** | **处理设施出口** | **0.053** | **28.5** | **/** | **悬浮物** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-9** | **处理设施出口** | **0.053** | **28.5** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-9** | **处理设施出口** | **0.053** | **28.5** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-9** | **处理设施出口** | **0.053** | **28.5** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-9** | **处理设施出口** | **0.053** | **28.5** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-9** | **处理设施出口** | **0.053** | **28.5** | **/** | **pH值** | **7.3** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-7** | **处理设施出口** | **0.26** | **32.9** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-7** | **处理设施出口** | **0.26** | **32.9** | **/** | **悬浮物** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-7** | **处理设施出口** | **0.26** | **32.9** | **/** | **pH值** | **7.5** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-7** | **处理设施出口** | **0.26** | **32.9** | **/** | **总磷** | **0.06** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-7** | **处理设施出口** | **0.26** | **32.9** | **/** | **石油类** | **0.09** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-7** | **处理设施出口** | **0.26** | **32.9** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-7** | **处理设施出口** | **0.26** | **32.9** | **/** | **氨氮** | **0.384** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-7** | **处理设施出口** | **0.26** | **32.9** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-7** | **处理设施出口** | **0.26** | **32.9** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.40** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-7** | **处理设施出口** | **0.26** | **32.9** | **/** | **总砷** | **0.0008** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-7** | **处理设施出口** | **0.26** | **32.9** | **/** | **粪大肠菌群数** | **140** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-7** | **处理设施出口** | **0.26** | **32.9** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-7** | **处理设施出口** | **0.26** | **32.9** | **/** | **化学需氧量** | **15** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-7** | **处理设施出口** | **0.26** | **32.9** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-7** | **处理设施出口** | **0.26** | **32.9** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-7** | **处理设施出口** | **0.26** | **32.9** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-7** | **处理设施出口** | **0.26** | **32.9** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-7** | **处理设施出口** | **0.26** | **32.9** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.45** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **总汞** | **0.00018** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **总镉** | **0.0003** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **五日生化需氧量** | **3.7** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **氨氮** | **0.306** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **pH值** | **7.61** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **氨氮** | **0.089** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **pH值** | **7.60** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **总磷** | **0.20** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **化学需氧量** | **12** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **总氮（以N计）** | **9.52** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **粪大肠菌群** | **20** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **五日生化需氧量** | **3.3** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **粪大肠菌群** | **<20** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **总汞** | **0.00034** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **总磷** | **0.12** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **化学需氧量** | **19** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-5-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.448** | **26.7** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.448** | **26.7** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.448** | **26.7** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.448** | **26.7** | **/** | **化学需氧量** | **17** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.448** | **26.7** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.448** | **26.7** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.448** | **26.7** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.448** | **26.7** | **/** | **总氮（以N计）** | **9.02** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.448** | **26.7** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.448** | **26.7** | **/** | **总磷** | **0.17** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.448** | **26.7** | **/** | **氨氮** | **0.046** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.448** | **26.7** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.448** | **26.7** | **/** | **pH值** | **7.4** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.448** | **26.7** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.448** | **26.7** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.5** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.448** | **26.7** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.448** | **26.7** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.448** | **26.7** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.241** | **27.2** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.241** | **27.2** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.241** | **27.2** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.241** | **27.2** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.241** | **27.2** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.241** | **27.2** | **/** | **pH值** | **7.6** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.241** | **27.2** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.241** | **27.2** | **/** | **总磷** | **0.13** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.241** | **27.2** | **/** | **五日生化需氧量** | **3.9** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.241** | **27.2** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.241** | **27.2** | **/** | **氨氮** | **0.071** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.241** | **27.2** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.241** | **27.2** | **/** | **化学需氧量** | **10** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.241** | **27.2** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.62** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.241** | **27.2** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.241** | **27.2** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.241** | **27.2** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.241** | **27.2** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.383** | **26.1** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.383** | **26.1** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.383** | **26.1** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.383** | **26.1** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.383** | **26.1** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.383** | **26.1** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.383** | **26.1** | **/** | **总磷** | **0.07** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.383** | **26.1** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.383** | **26.1** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.2** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.383** | **26.1** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.383** | **26.1** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.383** | **26.1** | **/** | **pH值** | **7.6** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.383** | **26.1** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.383** | **26.1** | **/** | **总氮（以N计）** | **8.50** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.383** | **26.1** | **/** | **氨氮** | **0.096** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.383** | **26.1** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.383** | **26.1** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-8-26** | **处理设施出口** | **0.383** | **26.1** | **/** | **化学需氧量** | **8** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.116** | **26.5** | **/** | **总砷** | **0.0016** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.116** | **26.5** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.116** | **26.5** | **/** | **pH值** | **7.7** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.116** | **26.5** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.116** | **26.5** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.53** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.116** | **26.5** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.116** | **26.5** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.116** | **26.5** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.54** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.116** | **26.5** | **/** | **五日生化需氧量** | **4.0** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.116** | **26.5** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.292** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.116** | **26.5** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.116** | **26.5** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.116** | **26.5** | **/** | **粪大肠菌群数** | **790** | **MPN/L** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.116** | **26.5** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.116** | **26.5** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.116** | **26.5** | **/** | **化学需氧量** | **13** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.116** | **26.5** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.116** | **26.5** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉诚环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.099** | **25.8** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉诚环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.099** | **25.8** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉诚环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.099** | **25.8** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉诚环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.099** | **25.8** | **/** | **化学需氧量** | **9** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉诚环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.099** | **25.8** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉诚环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.099** | **25.8** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉诚环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.099** | **25.8** | **/** | **总磷** | **0.04** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉诚环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.099** | **25.8** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉诚环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.099** | **25.8** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉诚环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.099** | **25.8** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉诚环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.099** | **25.8** | **/** | **氨氮** | **0.074** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉诚环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.099** | **25.8** | **/** | **粪大肠菌群数** | **50** | **MPN/L** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉诚环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.099** | **25.8** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.9** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉诚环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.099** | **25.8** | **/** | **总氮（以N计）** | **8.21** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉诚环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.099** | **25.8** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉诚环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.099** | **25.8** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉诚环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.099** | **25.8** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉诚环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-8** | **处理设施出口** | **0.099** | **25.8** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市方官镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **20218-11** | **总排口** | **0.012** | **25.9** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市方官镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **20218-11** | **总排口** | **0.012** | **25.9** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市方官镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **20218-11** | **总排口** | **0.012** | **25.9** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市方官镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **20218-11** | **总排口** | **0.012** | **25.9** | **/** | **pH值** | **7.2** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市方官镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **20218-11** | **总排口** | **0.012** | **25.9** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市方官镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **20218-11** | **总排口** | **0.012** | **25.9** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市方官镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **20218-11** | **总排口** | **0.012** | **25.9** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市方官镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **20218-11** | **总排口** | **0.012** | **25.9** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市方官镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **20218-11** | **总排口** | **0.012** | **25.9** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市方官镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **20218-11** | **总排口** | **0.012** | **25.9** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.62** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市方官镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **20218-11** | **总排口** | **0.012** | **25.9** | **/** | **化学需氧量** | **10** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市方官镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **20218-11** | **总排口** | **0.012** | **25.9** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市方官镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **20218-11** | **总排口** | **0.012** | **25.9** | **/** | **总磷（以P计）** | **<0.01** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市方官镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **20218-11** | **总排口** | **0.012** | **25.9** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.6** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市方官镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **20218-11** | **总排口** | **0.012** | **25.9** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市方官镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **20218-11** | **总排口** | **0.012** | **25.9** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市方官镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **20218-11** | **总排口** | **0.012** | **25.9** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.586** | **mg/L** | **1.5;2.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市方官镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **20218-11** | **总排口** | **0.012** | **25.9** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司（保定市排水管理处）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-09-08** | **处理设施出口** | **0.96** | **26.0** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司（保定市排水管理处）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-09-08** | **处理设施出口** | **0.96** | **26.0** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司（保定市排水管理处）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-09-08** | **处理设施出口** | **0.96** | **26.0** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司（保定市排水管理处）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-09-08** | **处理设施出口** | **0.96** | **26.0** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司（保定市排水管理处）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-09-08** | **处理设施出口** | **0.96** | **26.0** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司（保定市排水管理处）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-09-08** | **处理设施出口** | **0.96** | **26.0** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司（保定市排水管理处）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-09-08** | **处理设施出口** | **0.96** | **26.0** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司（保定市排水管理处）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-09-08** | **处理设施出口** | **0.96** | **26.0** | **/** | **化学需氧量** | **8** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司（保定市排水管理处）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-09-08** | **处理设施出口** | **0.96** | **26.0** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司（保定市排水管理处）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-09-08** | **处理设施出口** | **0.96** | **26.0** | **/** | **pH值** | **7.7** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司（保定市排水管理处）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-09-08** | **处理设施出口** | **0.96** | **26.0** | **/** | **总磷** | **0.02** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司（保定市排水管理处）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-09-08** | **处理设施出口** | **0.96** | **26.0** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司（保定市排水管理处）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-09-08** | **处理设施出口** | **0.96** | **26.0** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.89** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司（保定市排水管理处）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-09-08** | **处理设施出口** | **0.96** | **26.0** | **/** | **五日生化需氧量** | **3.0** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司（保定市排水管理处）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-09-08** | **处理设施出口** | **0.96** | **26.0** | **/** | **石油类** | **0.07** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司（保定市排水管理处）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-09-08** | **处理设施出口** | **0.96** | **26.0** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司（保定市排水管理处）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-09-08** | **处理设施出口** | **0.96** | **26.0** | **/** | **氨氮** | **0.267** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司（保定市排水管理处）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-09-08** | **处理设施出口** | **0.96** | **26.0** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |

2021年10月废水监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-8-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.0** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-8-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **38.2** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-8-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-8-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.22** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-8-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-8-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.76** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-8-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **123** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-8-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.807** | **mg/L** | **7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕源食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-10-11** | **污水排放口-总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕源食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-10-11** | **污水排放口-总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **13** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕源食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-10-11** | **污水排放口-总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.04** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕源食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-10-11** | **污水排放口-总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.19** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕源食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-10-11** | **污水排放口-总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.325** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕源食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-10-11** | **污水排放口-总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-9-7** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **64** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-9-7** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **138** | **mg/L** | **480** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-9-7** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **3.44** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-9-7** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.5** | **无量纲** | **9.0** | **6.5** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-9-7** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **42** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-9-7** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（以N计）** | **8.48** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-9-7** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **19.0** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定泽裕新型材料有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-9-7** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **64** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定泽裕新型材料有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-9-7** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **16** | **mg/L** | **480** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定泽裕新型材料有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-9-7** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.3** | **无量纲** | **9.0** | **6.5** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定泽裕新型材料有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-9-7** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.03** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定泽裕新型材料有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-9-7** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **0.915** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定泽裕新型材料有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-9-7** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.253** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定泽裕新型材料有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-9-7** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **29** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大成（博野）机械有限公司** | **|黑色金属铸造** | **2021-7-8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **9.08** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大成（博野）机械有限公司** | **|黑色金属铸造** | **2021-7-8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.15** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大成（博野）机械有限公司** | **|黑色金属铸造** | **2021-7-8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.08** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大成（博野）机械有限公司** | **|黑色金属铸造** | **2021-7-8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **生化需氧量** | **15** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大成（博野）机械有限公司** | **|黑色金属铸造** | **2021-7-8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.24** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大成（博野）机械有限公司** | **|黑色金属铸造** | **2021-7-8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **57.8** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大成（博野）机械有限公司** | **|黑色金属铸造** | **2021-7-8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **22** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大成（博野）机械有限公司** | **|黑色金属铸造** | **2021-7-8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.15** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大成（博野）机械有限公司** | **|黑色金属铸造** | **2021-7-8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.48** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2021-8-3** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **13.1** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2021-8-3** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.45** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2021-8-3** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **13** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2021-8-3** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **13** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2021-8-3** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.554** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2021-8-3** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **41** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2021-8-3** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.46** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2021-8-3** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **家禽饲养** | **2021-9-17** | **废水排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **410** | **MPN/L** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **家禽饲养** | **2021-9-17** | **废水排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.506** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **家禽饲养** | **2021-9-17** | **废水排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.6** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **家禽饲养** | **2021-9-17** | **废水排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **家禽饲养** | **2021-9-17** | **废水排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **22** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **家禽饲养** | **2021-9-17** | **废水排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **8.25** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **家禽饲养** | **2021-9-17** | **废水排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.14** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **家禽饲养** | **2021-9-17** | **废水排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.14** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-24** | **厂区废水总排口** | **/** | **27.9** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-24** | **厂区废水总排口** | **/** | **27.9** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.365** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-24** | **厂区废水总排口** | **/** | **27.9** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.21** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-24** | **厂区废水总排口** | **/** | **27.9** | **/** | **悬浮物** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-24** | **厂区废水总排口** | **/** | **27.9** | **/** | **五日生化需氧量** | **9.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-24** | **厂区废水总排口** | **/** | **27.9** | **/** | **化学需氧量** | **30** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-24** | **厂区废水总排口** | **/** | **27.9** | **/** | **色度** | **5** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-24** | **厂区废水总排口** | **/** | **27.9** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-10** | **总排口** | **0.0006** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.15** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-10** | **总排口** | **0.0006** | **/** | **/** | **pH值** | **6.7** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-10** | **总排口** | **0.0006** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.83** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-10** | **总排口** | **0.0006** | **/** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-10** | **总排口** | **0.0006** | **/** | **/** | **总磷** | **0.14** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-10** | **总排口** | **0.0006** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **29** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-10** | **总排口** | **0.0006** | **/** | **/** | **总锌** | **<0.05** | **mg/L** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-10** | **车间出口(2)** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **0.07** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-10** | **总排口** | **0.0006** | **/** | **/** | **悬浮物** | **22** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-09-09** | **厂区废水总排口** | **0.008** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **8.87** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-09-09** | **厂区废水总排口** | **0.008** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.2** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-09-09** | **厂区废水总排口** | **0.008** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **57** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-09-09** | **厂区废水总排口** | **0.008** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.09** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-09-09** | **车间排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总银** | **<0.03** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-09-09** | **厂区废水总排口** | **0.008** | **/** | **/** | **pH值** | **7.5** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-09-09** | **厂区废水总排口** | **0.008** | **/** | **/** | **悬浮物** | **15** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-09-09** | **厂区废水总排口** | **0.008** | **/** | **/** | **色度** | **4** | **mg/L** | **64** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-09-09** | **厂区废水总排口** | **0.008** | **/** | **/** | **氨氮** | **4.36** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-14** | **厂区总排口** | **0.0003** | **/** | **/** | **石油类** | **0.604** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-14** | **厂区总排口** | **0.0003** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.91** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-14** | **厂区总排口** | **0.0003** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **6** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-14** | **厂区总排口** | **0.0003** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.52** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-14** | **厂区总排口** | **0.0003** | **/** | **/** | **氰化物（总氰化合物）** | **<0.004** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-14** | **厂区总排口** | **0.0003** | **/** | **/** | **总铜** | **0.20** | **mg/L** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-14** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **0.034** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-14** | **厂区总排口** | **0.0003** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.106** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-14** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-14** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总银** | **<0.03** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-14** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-14** | **厂区总排口** | **0.0003** | **/** | **/** | **悬浮物** | **48** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-14** | **厂区总排口** | **0.0003** | **/** | **/** | **pH值** | **8.2** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-14** | **厂区总排口** | **0.0003** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.457** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-14** | **厂区总排口** | **0.0003** | **/** | **/** | **氯化物** | **79.0** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-26** | **总排口(DW001)** | **0.007** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **6.74** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-26** | **车间排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **0.32** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-26** | **总排口(DW001)** | **0.007** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **<0.05** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-26** | **总排口(DW001)** | **0.007** | **/** | **/** | **pH值** | **7.4** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-26** | **总排口(DW001)** | **0.007** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **44** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-26** | **车间排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **0.022** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-26** | **总排口(DW001)** | **0.007** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **35.5** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-26** | **总排口(DW001)** | **0.007** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **8.0** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-26** | **车间排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **0.007** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-26** | **总排口(DW001)** | **0.007** | **/** | **/** | **氨氮** | **34.7** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-26** | **总排口(DW001)** | **0.007** | **/** | **/** | **石油类** | **0.910** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-09-26** | **总排口(DW001)** | **0.007** | **/** | **/** | **悬浮物** | **9** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **纺织业** | **2021-09-15** | **设施出口** | **0.05** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.72** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **纺织业** | **2021-09-15** | **设施出口** | **0.05** | **/** | **/** | **悬浮物** | **18** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **纺织业** | **2021-09-15** | **设施出口** | **0.05** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **8.52** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **纺织业** | **2021-09-15** | **设施出口** | **0.05** | **/** | **/** | **pH值** | **6.8** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **纺织业** | **2021-09-15** | **设施出口** | **0.05** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **48** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **纺织业** | **2021-09-15** | **设施出口** | **0.05** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **3.75** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **纺织业** | **2021-09-15** | **设施出口** | **0.05** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **19.6** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **纺织业** | **2021-09-15** | **出口** | **0.002** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **10.0** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **纺织业** | **2021-09-15** | **出口** | **0.002** | **/** | **/** | **悬浮物** | **32** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **纺织业** | **2021-09-15** | **出口** | **0.002** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.02** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **纺织业** | **2021-09-15** | **出口** | **0.002** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.05** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **纺织业** | **2021-09-15** | **出口** | **0.002** | **/** | **/** | **pH值** | **6.7** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **纺织业** | **2021-09-15** | **出口** | **0.002** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **18.8** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **纺织业** | **2021-09-15** | **出口** | **0.002** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **49** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-09-15** | **出口** | **0.03** | **/** | **/** | **pH值** | **7.4** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-09-15** | **出口** | **0.03** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **43** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-09-15** | **出口** | **0.03** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.342** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-09-15** | **出口** | **0.03** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.60** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-09-15** | **出口** | **0.03** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.6** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-09-15** | **出口** | **0.03** | **/** | **/** | **悬浮物** | **25** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-09-15** | **出口** | **0.03** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.16** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **纺织业** | **2021-09-10** | **三利总排口(DW003)** | **0.08** | **/** | **/** | **悬浮物** | **21** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **纺织业** | **2021-09-10** | **三利总排口(DW003)** | **0.08** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.66** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **纺织业** | **2021-09-10** | **三利总排口(DW003)** | **0.08** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **15.9** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **纺织业** | **2021-09-10** | **三利总排口(DW003)** | **0.08** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.729** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **纺织业** | **2021-09-10** | **三利总排口(DW003)** | **0.08** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **104** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **纺织业** | **2021-09-10** | **三利总排口(DW003)** | **0.08** | **/** | **/** | **pH值** | **7.0** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **纺织业** | **2021-09-10** | **三利总排口(DW003)** | **0.08** | **/** | **/** | **色度** | **7.0** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **纺织业** | **2021-09-10** | **三利总排口(DW003)** | **0.08** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **17.2** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口** | **0.0001** | **/** | **/** | **总铜** | **0.22** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口** | **0.0001** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.48** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口** | **0.0001** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **41** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口** | **0.0001** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.203** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **0.006** | **mg/L** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口** | **0.0001** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **0.61** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口** | **0.0001** | **/** | **/** | **悬浮物** | **22** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口** | **0.0001** | **/** | **/** | **pH值** | **7.83** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **0.014** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口** | **0.0001** | **/** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **废水车间排口(DW004)** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **0.5** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **废水总排口(DW005)** | **0.17** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.98** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **废水总排口(DW005)** | **0.17** | **/** | **/** | **石油类** | **0.192** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **废水总排口(DW005)** | **0.17** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **5.02** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **废水总排口(DW005)** | **0.17** | **/** | **/** | **总锌** | **0.06** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **废水车间排口(DW004)** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **0.2** | **mg/L** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **废水总排口(DW005)** | **0.17** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.37** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **废水总排口(DW005)** | **0.17** | **/** | **/** | **pH值** | **7.6** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **废水总排口(DW005)** | **0.17** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.561** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **废水总排口(DW005)** | **0.17** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **72** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **废水总排口(DW005)** | **0.17** | **/** | **/** | **悬浮物** | **13** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **废水车间排口(DW004)** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **1** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **<0.05** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生活污水总排口** | **0.005** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.428** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **20** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **0.008** | **mg/L** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **5.36** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生活污水总排口** | **0.005** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.1** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.048** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氟化物** | **3.78** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生活污水总排口** | **0.005** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.117** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氰化物（总氰化合物）** | **0.088** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铜** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **0.070** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.20** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生活污水总排口** | **0.005** | **/** | **/** | **pH值** | **7.2** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生活污水总排口** | **0.005** | **/** | **/** | **悬浮物** | **60** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生活污水总排口** | **0.005** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **14** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-09-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **9** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |

2021年10月废气监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **炼胶工序废气处理设施出口（A6）** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.17** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **炼胶工序废气处理设施出口（A6）** | **/** | **颗粒物** | **1.4** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **硫化工序排气筒出口** | **/** | **硫化氢** | **0.111** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **炼胶工序废气处理设施出口（A6）** | **/** | **臭气浓度** | **549** | **无量纲** | **6000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **硫化工序排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.54** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **炼胶工序排气筒进口** | **/** | **非甲烷总烃** | **4.87** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **硫化工序排气筒出口** | **/** | **臭气浓度** | **724** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **反应釜、搅拌 车间废气处 理设施出口** | **90** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.1808** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **反应釜、搅拌 车间废气处 理设施出口** | **90** | **苯** | **0.163** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **反应釜、搅拌 车间废气处 理设施出口** | **90** | **非甲烷总烃** | **1.33** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **反应釜、搅拌 车间废气处 理设施出口(DA002)** | **90** | **甲醛** | **0.40** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-09-04** | **锅炉烟气排气筒** | **81** | **颗粒物** | **9.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-09-04** | **锅炉烟气排气筒** | **81** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-09-04** | **锅炉烟气排气筒** | **81** | **氮氧化物** | **50** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县隆弟格不锈钢铸品有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-09-01** | **焙烧窑废气排气筒** | **50** | **氮氧化物** | **3** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县隆弟格不锈钢铸品有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-09-01** | **蜡型制造、化蜡、脱蜡、蜡件组合、挂浆废气处理设施出口（全部开启）** | **50** | **颗粒物** | **3.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县隆弟格不锈钢铸品有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-09-01** | **焙烧窑废气排气筒** | **50** | **颗粒物** | **1.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县隆弟格不锈钢铸品有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-09-01** | **蜡型制造、化蜡、 脱蜡、蜡件组合、挂浆废气处理设施出口（挂浆未开启）** | **50** | **非甲烷总烃** | **1.35** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县隆弟格不锈钢铸品有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-09-01** | **焙烧窑废气排气筒** | **50** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北瑞熠天淀粉制造有限公司** | **淀粉及淀粉制品制造** | **2021-09-06** | **分装工序** | **/** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕源食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-10-10** | **天然气锅炉+低氮燃烧器** | **/** | **二氧化硫** | **<10** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕源食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-10-10** | **隧道炉** | **/** | **二氧化硫** | **<400** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕源食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-10-10** | **天然气锅炉+低氮燃烧器** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/Nm3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕源食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-10-10** | **天然气锅炉+低氮燃烧器** | **/** | **氮氧化物** | **26** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕源食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-10-10** | **隧道炉** | **/** | **氮氧化物** | **5** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕源食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-10-10** | **隧道炉** | **/** | **颗粒物** | **1.8** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-07** | **成品仓3#+脉冲布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **3.2** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-07** | **石灰窑4#+旋风除尘器+耐高温布袋除尘器+湿（碱液）式脱硫** | **/** | **颗粒物** | **3.4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-07** | **成品仓2#+脉冲布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **3.1** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-07** | **石灰窑3#+旋风除尘器+耐高温布袋除尘器+湿（碱液）式脱硫** | **/** | **氮氧化物** | **46** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-07** | **石灰窑4#+旋风除尘器+耐高温布袋除尘器+湿（碱液）式脱硫** | **/** | **二氧化硫** | **19** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-07** | **石灰窑3#+旋风除尘器+耐高温布袋除尘器+湿（碱液）式脱硫** | **/** | **颗粒物** | **3.5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-07** | **石灰窑3#+旋风除尘器+耐高温布袋除尘器+湿（碱液）式脱硫** | **/** | **二氧化硫** | **10** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-07** | **石灰窑4#+旋风除尘器+耐高温布袋除尘器+湿（碱液）式脱硫** | **/** | **氮氧化物** | **95** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-08** | **石灰窑1#+旋风除尘器+耐高温布袋除尘器+湿（碱液）式脱硫** | **/** | **二氧化硫** | **3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-08** | **成品仓1#+脉冲布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **3.2** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-08** | **石灰窑2#+旋风除尘器+耐高温布袋除尘器+湿（碱液）式脱硫** | **/** | **氮氧化物** | **50** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-08** | **石灰窑1#+旋风除尘器+耐高温布袋除尘器+湿（碱液）式脱硫** | **/** | **氮氧化物** | **96** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-08** | **石灰窑1#+旋风除尘器+耐高温布袋除尘器+湿（碱液）式脱硫** | **/** | **颗粒物** | **3.5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-08** | **石灰窑2#+旋风除尘器+耐高温布袋除尘器+湿（碱液）式脱硫** | **/** | **二氧化硫** | **5** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-08** | **石灰窑2#+旋风除尘器+耐高温布袋除尘器+湿（碱液）式脱硫** | **/** | **颗粒物** | **3.4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县暖阳建材有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-15** | **隧道窑+脱硫除尘排气筒出口** | **/** | **二氧化硫** | **13** | **mg/m3** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县暖阳建材有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-15** | **隧道窑+脱硫除尘排气筒出口** | **/** | **氟化物** | **0.49** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县暖阳建材有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-15** | **配料工序+布袋除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县暖阳建材有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-15** | **隧道窑+脱硫除尘排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县暖阳建材有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-15** | **对辊、一次搅拌工序+布袋除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县暖阳建材有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-15** | **隧道窑+脱硫除尘排气筒出口** | **/** | **氮氧化物** | **23** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **隧道窑+脱硫除尘塔** | **/** | **二氧化硫** | **69** | **mg/m3** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **隧道窑+脱硫除尘塔** | **/** | **氟化物** | **0.58** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **配料工序、原料除石挤压破碎工序+脉冲布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **3.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **隧道窑+脱硫除尘塔** | **/** | **氮氧化物** | **11** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **隧道窑+脱硫除尘塔** | **/** | **颗粒物** | **5.5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县守恒矿业有限公司** | **铁矿采选** | **2021-09-23** | **破碎工序1#+脉冲布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县守恒矿业有限公司** | **铁矿采选** | **2021-09-23** | **破碎工序2#+脉冲布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县守恒矿业有限公司** | **铁矿采选** | **2021-09-23** | **破碎工序4#+脉冲布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县守恒矿业有限公司** | **铁矿采选** | **2021-09-23** | **破碎工序3#+脉冲布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县源德建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-09-13** | **焙烧窑+双碱法脱硫除尘装置** | **/** | **颗粒物** | **2.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县源德建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-09-13** | **破碎工序+布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.8** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县源德建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-09-13** | **焙烧窑+双碱法脱硫除尘装置** | **/** | **氮氧化物** | **21** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县源德建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-09-13** | **焙烧窑+双碱法脱硫除尘装置** | **/** | **氟化物** | **0.51** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县源德建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-09-13** | **焙烧窑+双碱法脱硫除尘装置** | **/** | **二氧化硫** | **23** | **mg/m3** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-08-05** | **出片工序(Q18)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.01** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-08-05** | **密炼工序排气筒(Q13)** | **/** | **颗粒物** | **1.67** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-08-05** | **混炼工序(Q14)** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.80** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-08-05** | **密炼工序(Q13)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.01** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-08-05** | **二区硫化车间西北侧排气筒(Q7)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.46** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-08-05** | **二区压延车间压延工序(Q20)** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.64** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-08-05** | **小料工序(Q15)** | **/** | **颗粒物** | **5.1** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-08-05** | **钢丝绳硫化车间压延工序(Q22)** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.76** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-08-05** | **钢丝绳带硫化车间南侧(Q26)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.98** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-08-06** | **二区硫化车间中侧(Q9)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.12** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-08-06** | **二区硫化车间南侧(Q5)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.57** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-08-06** | **二区硫化车间北侧(Q11)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.52** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2021-08-03** | **2车间投料、拉缸、配料、灌装工序废气治理设施(Q9)** | **/** | **非甲烷总烃** | **4.98** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2021-08-03** | **1车间废气治理设施排气筒(Q6)** | **/** | **非甲烷总烃** | **4.99** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2021-08-03** | **2车间投料、拉缸、配料、灌装工序废气治理设施(Q9)** | **/** | **颗粒物** | **3.7** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2021-08-03** | **1车间废气治理设施排气筒(Q6)** | **/** | **颗粒物** | **3.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州隆庆纸制品有限公司** | **纸制品制造** | **2021-08-31** | **印刷工序** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.43** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市畅想包装制品有限公司** | **纸制品制造** | **2021-09-22** | **印刷工序+UV光氧+活性炭吸附** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市畅想包装制品有限公司** | **纸制品制造** | **2021-09-22** | **印刷工序+UV光氧+活性炭吸附** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.46** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市畅想包装制品有限公司** | **纸制品制造** | **2021-09-22** | **印刷工序+UV光氧+活性炭吸附** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市德天昌顺铸造有限公司** | **金属制品业** | **2021-09-14** | **喷漆、浸漆、晾干工序+催化燃烧** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.28** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市德天昌顺铸造有限公司** | **金属制品业** | **2021-09-14** | **喷漆、浸漆、晾干工序+催化燃烧** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市德天昌顺铸造有限公司** | **金属制品业** | **2021-09-14** | **喷漆、浸漆、晾干工序+催化燃烧** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市高官庄益联铸造厂** | **计算机制造** | **2021-09-28** | **浸漆工序废气排放口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市高官庄益联铸造厂** | **计算机制造** | **2021-09-28** | **浸漆工序废气排放口** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市高官庄益联铸造厂** | **计算机制造** | **2021-09-28** | **浸漆工序废气排放口** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.18** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市高研泵阀制造有限公司** | **泵、阀门、压缩机及类似机械制造** | **2021-08-25** | **喷漆工序排气筒出口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市高研泵阀制造有限公司** | **泵、阀门、压缩机及类似机械制造** | **2021-08-25** | **喷漆工序排气筒出口** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市高研泵阀制造有限公司** | **泵、阀门、压缩机及类似机械制造** | **2021-08-25** | **喷漆工序排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **4.63** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市国华包装厂** | **纸和纸板容器制造** | **2021-09-14** | **印刷工序** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.46** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市鸿盛工贸有限公司** | **其他纸制品制造** | **2021-09-03** | **印刷工序** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.29** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市宏芳塑料模具厂** | **塑料包装箱及容器制造** | **2021-08-24** | **加热注塑工序** | **/** | **非甲烷总烃** | **13.0** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市宏芳塑料模具厂** | **塑料包装箱及容器制造** | **2021-08-24** | **加热注塑工序** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市宏芳塑料模具厂** | **塑料包装箱及容器制造** | **2021-08-24** | **加热注塑工序** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市精美纸塑制品有限公司** | **纸和纸板容器制造** | **2021-08-26** | **印刷工序废气排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.93** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市民旺塑业有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-14** | **注塑工序** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.19** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市明桥木业有限公司** | **木门窗制造** | **2021-09-04** | **底漆、面漆、危废间** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.74** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市明桥木业有限公司** | **木门窗制造** | **2021-09-04** | **贴皮、封边、压合工序** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.72** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市荣安管业有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2021-08-26** | **加热挤出、表面封胶、表面封塑工序** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.24** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市隽诚化工有限公司** | **中央银行服务** | **2021-09-13** | **挤出工序+低温等离子一体机+活性炭吸附** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.25** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市鑫杰隆盛路桥养护有限公司** | **防水建筑材料制造** | **2021-09-22** | **沥青原料罐、温拌沥青改良剂成品罐、加热工序+喷淋塔+高效过滤器+光催化氧化净化装置** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.87** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |

2021年10月无组织废气监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向3#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界上风向0#** | **/** | **硫化氢** | **0** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向2#** | **/** | **硫化氢** | **0.003** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界上风向0#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.61** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向1#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.97** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向1#** | **/** | **硫化氢** | **0.003** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向2#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.95** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **硫化车间口5#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.33** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向3#** | **/** | **硫化氢** | **0.003** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向1#** | **/** | **颗粒物** | **0.479** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界上风向0#** | **/** | **颗粒物** | **0.214** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向1#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向3#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.94** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向3#** | **/** | **颗粒物** | **0.458** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向2#** | **/** | **颗粒物** | **0.464** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **炼胶车间口4#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.50** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界上风向0#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向2#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **南厂界偏西** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **南厂界** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **南厂界偏东** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **南厂界** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **车间门口** | **/** | **甲醛** | **<0.03** | **mg/m3** | **0.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **车间门口** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **车间门口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.67** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **南厂界偏东** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **南厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.243** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **车间门口** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **南厂界偏东** | **/** | **甲醛** | **<0.03** | **mg/m3** | **0.20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **南厂界偏西** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **南厂界偏西** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.26** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **南厂界偏西** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **南厂界偏西** | **/** | **甲醛** | **<0.03** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **南厂界** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **南厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.30** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **南厂界偏东** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.27** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **南厂界偏西** | **/** | **颗粒物** | **0.224** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **南厂界** | **/** | **甲醛** | **<0.03** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **南厂界偏东** | **/** | **颗粒物** | **0.205** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强合成材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2021-07-16** | **南厂界偏东** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县隆弟格不锈钢铸品有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-09-01** | **北厂界偏东** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.36** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县隆弟格不锈钢铸品有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-09-01** | **北厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.40** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县隆弟格不锈钢铸品有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-09-01** | **注蜡、蜡件组合车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.62** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县隆弟格不锈钢铸品有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-09-01** | **北厂界偏西** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.36** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北瑞熠天淀粉制造有限公司** | **淀粉及淀粉制品制造** | **2021-09-06** | **厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.510** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕源食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-10-10** | **厂界** | **/** | **臭气浓度** | **18** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕源食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-10-10** | **厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.499** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-07** | **厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.297** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县暖阳建材有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-15** | **厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.518** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县暖阳建材有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-15** | **厂界** | **/** | **氟化物** | **0.0031** | **mg/m3** | **0.02** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向2#** | **/** | **二氧化硫** | **0.029** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向2#** | **/** | **总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）** | **0.525** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界上风向0#** | **/** | **二氧化硫** | **0.016** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向3#** | **/** | **二氧化硫** | **0.023** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向1#** | **/** | **氟化物** | **0.002** | **mg/m3** | **0.02** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向2#** | **/** | **二氧化氮** | **0.083** | **mg/m3** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界上风向0#** | **/** | **总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）** | **0.218** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向2#** | **/** | **氟化物** | **0.0029** | **mg/m3** | **0.02** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向1#** | **/** | **二氧化硫** | **0.023** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向3#** | **/** | **总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）** | **0.437** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向1#** | **/** | **总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）** | **0.435** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界上风向0#** | **/** | **二氧化氮** | **0.043** | **mg/m3** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界上风向0#** | **/** | **氟化物** | **0.0017** | **mg/m3** | **0.02** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向3#** | **/** | **二氧化氮** | **0.061** | **mg/m3** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向3#** | **/** | **氟化物** | **0.0018** | **mg/m3** | **0.02** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向1#** | **/** | **二氧化氮** | **0.053** | **mg/m3** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县守恒矿业有限公司** | **铁矿采选** | **2021-09-23** | **厂界下风向3#点位** | **/** | **颗粒物** | **0.397** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县守恒矿业有限公司** | **铁矿采选** | **2021-09-23** | **厂界下风向2#点位** | **/** | **颗粒物** | **0.520** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县守恒矿业有限公司** | **铁矿采选** | **2021-09-23** | **厂界下风向1#点位** | **/** | **颗粒物** | **0.404** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县守恒矿业有限公司** | **铁矿采选** | **2021-09-23** | **厂界上风向0#点位** | **/** | **颗粒物** | **0.212** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县源德建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-09-13** | **厂界下风向2#** | **/** | **氟化物** | **0.0027** | **mg/m3** | **0.02** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县源德建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-09-13** | **厂界上风向0#** | **/** | **总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）** | **0.504** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县源德建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-09-13** | **厂界下风向2#** | **/** | **总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）** | **0.504** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县源德建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-09-13** | **厂界下风向1#** | **/** | **氟化物** | **0.0027** | **mg/m3** | **0.02** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县源德建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-09-13** | **厂界上风向0#** | **/** | **氟化物** | **0.0027** | **mg/m3** | **0.02** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县源德建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-09-13** | **厂界下风向3#** | **/** | **总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）** | **0.504** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县源德建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-09-13** | **厂界下风向1#** | **/** | **总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）** | **0.504** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县源德建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-09-13** | **厂界下风向3#** | **/** | **氟化物** | **0.0027** | **mg/m3** | **0.02** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州隆庆纸制品有限公司** | **纸制品制造** | **2021-08-31** | **车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.62** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市畅想包装制品有限公司** | **纸制品制造** | **2021-09-22** | **车间口1#** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市畅想包装制品有限公司** | **纸制品制造** | **2021-09-22** | **车间口1#** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市畅想包装制品有限公司** | **纸制品制造** | **2021-09-22** | **车间口1#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.50** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市畅想包装制品有限公司** | **纸制品制造** | **2021-09-22** | **车间口1#** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市德天昌顺铸造有限公司** | **金属制品业** | **2021-09-14** | **（喷漆、浸漆、晾漆车间）车间门口（1#）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市德天昌顺铸造有限公司** | **金属制品业** | **2021-09-14** | **（喷漆、浸漆、晾漆车间）车间门口（1#）** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.61** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市德天昌顺铸造有限公司** | **金属制品业** | **2021-09-14** | **（喷漆、浸漆、晾漆车间）车间门口（1#）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市德天昌顺铸造有限公司** | **金属制品业** | **2021-09-14** | **（喷漆、浸漆、晾漆车间）车间门口（1#）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市高官庄益联铸造厂** | **计算机制造** | **2021-09-28** | **车间口1#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.56** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市高官庄益联铸造厂** | **计算机制造** | **2021-09-28** | **车间口1#** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市高官庄益联铸造厂** | **计算机制造** | **2021-09-28** | **车间口1#** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市高官庄益联铸造厂** | **计算机制造** | **2021-09-28** | **车间口1#** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市高研泵阀制造有限公司** | **泵、阀门、压缩机及类似机械制造** | **2021-08-25** | **车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.35** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市国华包装厂** | **纸和纸板容器制造** | **2021-09-14** | **印刷车间门口1#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.69** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市鸿盛工贸有限公司** | **其他纸制品制造** | **2021-09-03** | **车间门口1#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.3** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市宏芳塑料模具厂** | **塑料包装箱及容器制造** | **2021-08-24** | **车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.36** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市精美纸塑制品有限公司** | **纸和纸板容器制造** | **2021-08-26** | **车间北侧窗户** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.25** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市精美纸塑制品有限公司** | **纸和纸板容器制造** | **2021-08-26** | **车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.32** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市民旺塑业有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-14** | **注塑工序车间门口1#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.45** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市明桥木业有限公司** | **木门窗制造** | **2021-09-04** | **东厂区面漆车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.55** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市明桥木业有限公司** | **木门窗制造** | **2021-09-04** | **西厂区车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.73** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市明桥木业有限公司** | **木门窗制造** | **2021-09-04** | **东厂区底漆车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.51** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市荣安管业有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2021-08-26** | **车间门口（北）** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.18** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市荣安管业有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2021-08-26** | **车间门口（南）** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.2** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市隽诚化工有限公司** | **中央银行服务** | **2021-09-13** | **挤出工序车间门口1#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.47** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市鑫杰隆盛路桥养护有限公司** | **防水建筑材料制造** | **2021-09-22** | **车间门口1#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.47** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |