**保定市重点排污单位**

**监督性监测月报**

**2020年8月**

 2020年8月

保定市环境监控中心

编制单位：

编制人：

审核人：

审定人：

签发人：

**一、监测名单**：

一）重点排污单位监督性监测情况

全市重点排污单位共896家，1-7月共监测84家，8 月共监测14家，按照年度计划全年应监测896家，本月完成率占全年的1.6%，达标率为100%。1-8月共监测98家，完成率占全年的10.9%，达标率为100%。

其中废水重点排污单位（不含污水处理厂）共556家，1-7月共监测73家，本月共监测6家，按照年度计划全年应监测556家，本月完成率占全年的1.1%，达标率为100%；

废气重点排污单位共298家，1-7月共监测13家，本月共监测8家，按照年度计划全年应监测298家，本月完成率占全年的2.7%，达标率为100%；

污水处理厂共39家，1-6月共监测0家，本月共监测0家，按照年度计划全年应监测39家，本月完成率占全年的0%；

噪声重点排污单位共0家，1-6月共监测0家，本月共监测0家，按照年度计划全年应监测0家，本月完成率占全年的0%；

土壤重点排污单位共34家，1-6月共监测0家，本月共监测0家，按照年度计划全年应监测34家，本月完成率占全年的0%；

其他重点排污单位共66家，1-6月共监测0家，本月共监测0家，按照年度计划全年应监测66家，本月完成率占全年的0%；

1. 本月其他排污单位监督性监测情况

 本月对0家重点排污单位名录之外的排污单位开展了监督性监测，其中涉及废气共0家；涉及废水共0家；涉及土壤共0家；涉及噪声共0家；涉及其他项目共0家。

**二、超标排污单位情况**

8月，我市重点排污单位共超标0家。

其中废水重点排污单位超标共计0家；

废气重点排污单位超标共计0家；

污水处理厂超标共计0家；

噪声重点排污单位超标共计0家；

土壤重点排污单位超标共计0家；

其他重点排污单位共计0家；

其他排污单位超标0家；

**三、复测排污单位情况**

本月复测0家。

附表1 8月重点排污单位监测情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区划(市)** | **重点排污单位数量** | **水环境重点排污单位（不含污水处理厂）** | **气环境重点排污单位** | **污水处理厂** | **土壤环境重点排污单位** | **其他重点排污单位** |
| **总家数** | **本月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | **本月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | **本月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | **本月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | **本月完成家数** | **达标率（%）** |
| 保定市 | 896 | 556 | 6 | 100 | 298 | 8 | 100 | 39 | 0 | / | 34 | 0 | / | 66 | 0 | / |

附表2 1-8月重点排污单位监测情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区划(市)** | **重点排污单位数量** | **水环境重点排污单位（不含污水处理厂）** | **气环境重点排污单位** | **污水处理厂** | **土壤环境重点排污单位** | **其他重点排污单位** |
| **总家数** | 1-8**月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | 1-8**月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | 1-7**月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | 1-7**月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | 1-7**月完成家数** | **达标率（%）** |
| 保定市 | 896 | 556 | 79 | 100 | 298 | 21 | 100 | 39 | 0 | / | 34 | 0 | / | 66 | 0 | / |

附表3：监督性监测数据表（分为（废水（不含污水处理厂）、废气、污水处理厂、噪声、土壤、其他），以下项目为必填项目，可以加其他内容。（电子版请发Excel工作表）

2020年8月废水重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定市味丰食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.06** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市味丰食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **15.3** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市味丰食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **48** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市味丰食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **21** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市味丰食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **3.6** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市味丰食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **7.94** | **无量纲** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市味丰食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.436** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华鲁食品有限公司** | **冷冻饮品及食用冰制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **37** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华鲁食品有限公司** | **冷冻饮品及食用冰制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华鲁食品有限公司** | **冷冻饮品及食用冰制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.675** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华鲁食品有限公司** | **冷冻饮品及食用冰制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **7.22** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华鲁食品有限公司** | **冷冻饮品及食用冰制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.34** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华鲁食品有限公司** | **冷冻饮品及食用冰制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.47** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都泰合食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **19.4** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都泰合食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.94** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都泰合食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **61** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都泰合食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **16.6** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都泰合食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **24** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都泰合食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.71** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县新星粉丝有限公司** | **淀粉及淀粉制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.32** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县新星粉丝有限公司** | **淀粉及淀粉制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **107** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县新星粉丝有限公司** | **淀粉及淀粉制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **3.66** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县新星粉丝有限公司** | **淀粉及淀粉制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **6.29** | **mg/L** | **55** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **44** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **8.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.824** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.24** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **6.94** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **7.93** | **无量纲** | **6—9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定全乐食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **77** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定全乐食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **18** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定全乐食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **28.8** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定全乐食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **17.2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定全乐食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **1.71** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定全乐食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **24.9** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定全乐食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2020-7-8** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **7.84** | **无量纲** | **6—9** | **/** | **否** | **/** |

2020年8月废气重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **曲阳县白玉灰粉有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-16** | **南立窑** | **85** | **颗粒物** | **20.2** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县白玉灰粉有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-16** | **进料斗布料器** | **85** | **颗粒物** | **4.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县白玉灰粉有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-16** | **球磨机** | **85** | **颗粒物** | **1.5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县白玉灰粉有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-16** | **南立窑** | **85** | **氮氧化物** | **28.2** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县白玉灰粉有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-16** | **颚式破碎机** | **85** | **颗粒物** | **3.1** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县白玉灰粉有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-16** | **南立窑** | **85** | **二氧化硫** | **18** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县白玉灰粉有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-16** | **包装机** | **85** | **颗粒物** | **2.1** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县白玉灰粉有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-16** | **北立窑** | **85** | **氮氧化物** | **24.9** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县白玉灰粉有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-16** | **反击式破碎机** | **85** | **颗粒物** | **3.9** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县白玉灰粉有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-16** | **北立窑** | **85** | **颗粒物** | **26.5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县白玉灰粉有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-16** | **北立窑** | **85** | **二氧化硫** | **16** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县程阳建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-15** | **立窑** | **85** | **颗粒物** | **20.1** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县程阳建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-15** | **立窑** | **85** | **二氧化硫** | **36** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县程阳建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-15** | **成品筒仓包装机** | **85** | **颗粒物** | **2.5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县程阳建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-15** | **立窑** | **85** | **氮氧化物** | **26.7** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县程阳建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-15** | **筛分** | **85** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县程阳建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-15** | **半成品筒仓** | **85** | **颗粒物** | **16.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县程阳建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-15** | **振动给料机** | **85** | **颗粒物** | **26.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县福瑞建材有限公司** | **石膏、水泥制品及类似制品制造** | **2020-06-14** | **立窑** | **85** | **氮氧化物** | **47.9** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县福瑞建材有限公司** | **石膏、水泥制品及类似制品制造** | **2020-06-14** | **立窑** | **85** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县福瑞建材有限公司** | **石膏、水泥制品及类似制品制造** | **2020-06-14** | **筛分** | **85** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县福瑞建材有限公司** | **石膏、水泥制品及类似制品制造** | **2020-06-14** | **破碎** | **85** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县福瑞建材有限公司** | **石膏、水泥制品及类似制品制造** | **2020-06-14** | **立窑** | **85** | **颗粒物** | **22.1** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县兴冀灰粉有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-11** | **立窑** | **85** | **颗粒物** | **23.2** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县兴冀灰粉有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-11** | **震动给料机** | **85** | **颗粒物** | **2.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县兴冀灰粉有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-11** | **立窑** | **85** | **氮氧化物** | **9.7** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县兴冀灰粉有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-11** | **球磨机** | **85** | **颗粒物** | **2.8** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县兴冀灰粉有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-11** | **立窑** | **85** | **二氧化硫** | **25** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县兴冀灰粉有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-11** | **鄂式破碎** | **85** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县兴冀灰粉有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-11** | **破碎机** | **85** | **颗粒物** | **4.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县运达建材有限责任公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-12** | **球磨机** | **85** | **颗粒物** | **26.5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县运达建材有限责任公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-12** | **立窑** | **85** | **二氧化硫** | **4.5** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县运达建材有限责任公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-12** | **立窑** | **85** | **颗粒物** | **4.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县运达建材有限责任公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-12** | **提升机** | **85** | **颗粒物** | **21.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县运达建材有限责任公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-12** | **立窑** | **85** | **氮氧化物** | **4.2** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县运达建材有限责任公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-12** | **破碎** | **85** | **颗粒物** | **1.5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县庄窠乡诚质石灰厂** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-13** | **立窑** | **85** | **颗粒物** | **17.4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县庄窠乡诚质石灰厂** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-13** | **上料器** | **85** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县庄窠乡诚质石灰厂** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-13** | **2#鄂式破碎** | **85** | **颗粒物** | **4.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县庄窠乡诚质石灰厂** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-13** | **立窑** | **85** | **二氧化硫** | **21** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县庄窠乡诚质石灰厂** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-13** | **立窑** | **85** | **氮氧化物** | **31.2** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县庄窠乡诚质石灰厂** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-13** | **雷蒙磨** | **85** | **颗粒物** | **8.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县庄窠乡诚质石灰厂** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-13** | **包装机** | **85** | **颗粒物** | **9.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县庄窠乡诚质石灰厂** | **石灰和石膏制造** | **2020-06-13** | **1#鄂式破碎** | **85** | **颗粒物** | **26.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县伟敬旧金属收购加工厂** | **金属废料和碎屑加工处理** | **2020-7-8** | **破碎工序治理设施后排气筒（出口）** | **100%** | **颗粒物** | **8.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都鸿运兴烨再生资源有限公司** | **金属废料和碎屑加工处理** | **2020-7-8** | **破碎工序治理设施后排气筒（出口）** | **100%** | **颗粒物** | **9.1** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |

附表5：重点排污单位行业排放达标情况

2020年8月废水/废气/噪声/土壤/其他重点排污单位行业排放达标情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **行业** | **企业数量** | **达标率** |
| 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 1 | 100% |
| 石灰和石膏制造 | 5 | 100% |
| 蔬菜、水果罐头制造 | 2 | 100% |
| 冷冻饮品及食用冰制造 | 1 | 100% |
| 牲畜屠宰 | 1 | 100% |
| 淀粉及淀粉制造 | 1 | 100% |
| 其他未列明食品制造 | 1 | 100% |
| 金属废料和碎屑加工处理 | 2 | 100% |