2021年12月废气监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **火力发电** | **2021-05-24** | **11#机组锅炉(1)** | **70** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **火力发电** | **2021-05-24** | **11#机组锅炉(1)** | **70** | **氮氧化物** | **13.8** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **火力发电** | **2021-05-24** | **11#机组锅炉(1)** | **70** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **火力发电** | **2021-05-24** | **11#机组锅炉(1)** | **70** | **二氧化硫** | **6.6** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **火力发电** | **2021-05-24** | **11#机组锅炉(1)** | **70** | **氨** | **0.79** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **火力发电** | **2021-05-24** | **11#机组锅炉(1)** | **70** | **颗粒物** | **1.3** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-11-11** | **涂布干燥工序(1)** | **100** | **非甲烷总烃** | **0.21** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-11-11** | **涂布干燥工序车间门口(1)** |  | **非甲烷总烃** | **0.17** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯医疗科技有限公司** | **医学生产用信息化学品制造** | **2021-10-28** | **乳剂车间（银盐工序）(1)** | **80** | **非甲烷总烃** | **0.21** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯医疗科技有限公司** | **医学生产用信息化学品制造** | **2021-10-28** | **涂布工序(1)** | **80** | **非甲烷总烃** | **0.24** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯医疗科技有限公司** | **医学生产用信息化学品制造** | **2021-10-28** | **涂布工序车间口(1)** |  | **非甲烷总烃** | **0.19** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯医疗科技有限公司** | **医学生产用信息化学品制造** | **2021-10-28** | **乳剂车间（数码配液工序）(1)** | **80** | **非甲烷总烃** | **27.55** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-10-28** | **片基车间口** | **100** | **非甲烷总烃** | **66.5** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中石化保定石油化工有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2021-06-16** | **燃煤锅炉出口(1)** | **55** | **颗粒物** | **7.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中石化保定石油化工有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2021-06-16** | **燃煤锅炉出口(1)** | **55** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中石化保定石油化工有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2021-06-16** | **燃煤锅炉出口(1)** | **55** | **氮氧化物** | **15.4** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中石化保定石油化工有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2021-06-16** | **燃煤锅炉出口(1)** | **55** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中石化保定石油化工有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2021-06-16** | **燃煤锅炉出口(1)** | **55** | **氨** | **1.1** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中石化保定石油化工有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2021-06-16** | **燃煤锅炉出口(1)** | **55** | **二氧化硫** | **6.0** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市立中车轮制造有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-12-19** | **DA026废气排放口026(DA026)** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市立中车轮制造有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-12-19** | **DA021废气排放口021(DA021)** | **/** | **颗粒物** | **1.3** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市立中车轮制造有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-12-19** | **DA028废气排放口027(DA027)** | **/** | **臭气浓度** | **460** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市立中车轮制造有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-12-19** | **DA024废气排放口024(DA024)** | **/** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市立中车轮制造有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-12-19** | **DA008废气排放口008(DA008)** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市立中车轮制造有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-12-19** | **DA026废气排放口026(DA026)** | **/** | **苯** | **0.152** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市立中车轮制造有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-12-19** | **DA003废气排放口003(DA003)** | **/** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **硫化工序排气筒出口** | **/** | **硫化氢** | **0.111** | **mg/m3** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **炼胶工序排气筒进口** | **/** | **非甲烷总烃** | **4.87** | **mg/m3** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **硫化工序排气筒出口** | **/** | **臭气浓度** | **724** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **炼胶工序废气处理设施出口（A6）** | **/** | **臭气浓度** | **549** | **无量纲** | **6000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **炼胶工序废气处理设施出口（A6）** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.17** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **炼胶工序废气处理设施出口（A6）** | **/** | **颗粒物** | **1.4** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **硫化工序排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.54** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-04** | **三车间挤出工序有机废气排气筒003(DA003)** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-04** | **三车间挤出工序有机废气排气筒003(DA003)** | **/** | **非甲烷总烃** | **4.71** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-04** | **三车间挤出工序有机废气排气筒003(DA003)** | **/** | **颗粒物** | **13.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-04** | **三车间挤出工序有机废气排气筒003(DA003)** | **/** | **氯化氢** | **1.2** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **一车间（南）挤出工序有机废气排气筒002(DA002)** | **/** | **颗粒物** | **5.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **一车间（北）挤出工序有机废气排气筒001(DA001)** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **一车间（南）挤出工序有机废气排气筒002(DA002)** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.0625** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **一车间（北）挤出工序有机废气排气筒001(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **4.96** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **一车间（南）挤出工序有机废气排气筒002(DA002)** | **/** | **氯化氢** | **<0.9** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **一车间（南）挤出工序有机废气排气筒002(DA002)** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.78** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **二车间挤出工序有机废气排气筒004(DA004)** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **二车间挤出工序有机废气排气筒004(DA004)** | **/** | **非甲烷总烃** | **4.37** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **一车间（北）挤出工序有机废气排气筒001(DA001)** | **/** | **氯化氢** | **1.1** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **二车间挤出工序有机废气排气筒004(DA004)** | **/** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **二车间挤出工序有机废气排气筒004(DA004)** | **/** | **氯化氢** | **1.8** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **一车间（北）挤出工序有机废气排气筒001(DA001)** | **/** | **颗粒物** | **37.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2021-12-20** | **污水处理站废气治理设施排气筒004(DA004)** | **/** | **硫化氢** | **1.13** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2021-12-20** | **8t天然气锅炉排气筒007(DA007)** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2021-12-20** | **8t天然气锅炉排气筒007(DA007)** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2021-12-20** | **8t天然气锅炉排气筒007(DA007)** | **/** | **颗粒物** | **2.5** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2021-12-20** | **8t天然气锅炉排气筒007(DA007)** | **/** | **氮氧化物** | **35** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2021-12-20** | **污水处理站废气治理设施排气筒004(DA004)** | **/** | **臭气浓度** | **460** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2021-12-20** | **污水处理站废气治理设施排气筒004(DA004)** | **/** | **氨** | **2.25** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2021-12-20** | **固体制剂车间废气治理设施排气筒005(DA005)** | **/** | **颗粒物** | **2.1** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **WNS8-1.25-YQ型锅炉** | **/** | **氮氧化物** | **42.6** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **WNS8-1.25-YQ型锅炉** | **/** | **颗粒物** | **1.8** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **WNS8-1.25-YQ型锅炉** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **WNS8-1.25-YQ型锅炉** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-17** | **1#动物房废气排放口001(DA001)** | **/** | **臭气浓度** | **549** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-17** | **1#动物房废气排放口001(DA001)** | **/** | **氨** | **1.91** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-17** | **1#污水处理站废气排放口004(DA003)** | **/** | **硫化氢** | **0.010** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-17** | **1#污水处理站废气排放口004(DA003)** | **/** | **臭气浓度** | **666** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-17** | **1#动物房废气排放口001(DA001)** | **/** | **硫化氢** | **0.008** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-17** | **1#污水处理站废气排放口004(DA003)** | **/** | **氨** | **1.91** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **污水处理站废气排放口FQ-02862（A1）** | **/** | **臭气浓度** | **309** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **北瑞废气排放口FQ-02861 （A2）** | **/** | **臭气浓度** | **1737** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **北瑞废气排放口FQ-02861 （A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.74** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **北瑞废气排放口FQ-02861 （A2）** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **污水处理站废气排放口FQ-02862（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.93** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **废水处理站废气排放口 DA002（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.05** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **生产工艺废气 排放口DA001（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.05** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **生产工艺废气 排放口DA001（A1）** | **/** | **氨** | **0.64** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **生产工艺废气 排放口DA001（A1）** | **/** | **臭气浓度** | **229** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **废水处理站废气排放口 DA002（A2）** | **/** | **臭气浓度** | **1737** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **废水处理站废气排放口 DA002（A2）** | **/** | **氨** | **0.46** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-23** | **发酵车间(1)** | **90** | **非甲烷总烃** | **0.27** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定蒙恩彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印工序废气处理设施出口（A3）** | **/** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定蒙恩彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印工序废气处理设施出口（A3）** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **5.172** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定蒙恩彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印工序废气处理设施出口（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **19.3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安能热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-15** | **锅炉出口(1)** | **20** | **颗粒物** | **1.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安能热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-15** | **锅炉出口(1)** | **20** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安能热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-15** | **锅炉出口(1)** | **20** | **氨** | **0.42** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安能热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-15** | **锅炉出口(1)** | **20** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安能热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-15** | **锅炉出口(1)** | **20** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安能热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-15** | **锅炉出口(1)** | **20** | **氮氧化物** | **13.5** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市奥翔彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-20** | **彩印工序废气处理设施出口（A3）** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **6.23** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市奥翔彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-20** | **彩印工序废气处理设施出口（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.88** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市奥翔彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-20** | **彩印工序废气处理设施出口（A3）** | **/** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市汉邦彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印工序废气处理设施出口（A3）** | **/** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市汉邦彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印工序废气处理设施出口（A3）** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **8.41** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市汉邦彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印工序废气处理设施出口（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **19.3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏信彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印工序废气处理设施出口（A3）** | **/** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏信彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印工序废气处理设施出口（A3）** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.242** | **mg/m3** | **7.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏信彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印工序废气处理设施出口（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.34** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金港彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-10-10** | **彩印工序废气处理设施出口(A2)** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.46** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金港彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-10-10** | **彩印工序废气处理设施出口(A2)** | **/** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金港彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-10-10** | **彩印工序废气处理设施出口(A2)** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.338** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市茂源彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印工序废气处理设施出口（A3）** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.964** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市茂源彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印工序废气处理设施出口（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **15.6** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市茂源彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印工序废气处理设施出口（A3）** | **/** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市茂源彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印工序废气处理设施出口（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **15.6** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市茂源彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印工序废气处理设施出口（A3）** | **/** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市茂源彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印工序废气处理设施出口（A3）** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.964** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市旗洋彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-20** | **彩印工序废气处理设施出口 （A3）** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **10.1** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市旗洋彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-20** | **彩印工序废气处理设施出口 （A3）** | **/** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市旗洋彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-20** | **彩印工序废气处理设施出口 （A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.54** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市炫宇彩印有限公司** | **塑料薄膜制造** | **2021-10-10** | **彩印工序废气处理设施出口(A2)** | **/** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市炫宇彩印有限公司** | **塑料薄膜制造** | **2021-10-10** | **彩印工序废气处理设施出口(A2)** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.37** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市炫宇彩印有限公司** | **塑料薄膜制造** | **2021-10-10** | **彩印工序废气处理设施出口(A2)** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **1.25** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鑫通再生资源利用有限公司** | **金属废料和碎屑加工处理** | **2021-11-30** | **破碎、筛分排气筒（A1）** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定唐盛热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-21** | **锅炉废气排放口（A1）** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定唐盛热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-21** | **锅炉废气排放口（A1）** | **/** | **颗粒物** | **1.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定唐盛热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-21** | **锅炉废气排放口（A1）** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.0042** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定唐盛热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-21** | **锅炉废气排放口（A1）** | **/** | **氮氧化物** | **17** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定唐盛热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-21** | **锅炉废气排放口（A1）** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **电池装配车间南排气筒 （A2）** | **/** | **铅及其化合物** | **0.013** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **熔铅铸板车间排气筒 （A3）** | **/** | **铅及其化合物** | **0.029** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **化成车间排气筒 （A4）** | **/** | **硫酸雾** | **0.21** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **电池装配车间北排气筒 （A1）** | **/** | **铅及其化合物** | **0.025** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **分版区排气筒（A6）** | **/** | **铅及其化合物** | **0.227** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **涂版区排气筒（A5）** | **/** | **铅及其化合物** | **0.069** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **锅炉废气排气筒 （A1）** | **/** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **喷漆车间北侧废气处理设施出口（A3）** | **/** | **颗粒物** | **3.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **锅炉废气排气筒 （A1）** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **喷漆车间北侧废气处理设施出口（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.03** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **喷漆车间南侧废气处理设施出口（A2）** | **/** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **喷漆车间南侧废气处理设施出口（A2）** | **/** | **颗粒物** | **3.9** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **喷漆车间北侧废气处理设施出口（A3）** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **喷砂车间废气处理设施出口（A4）** | **/** | **颗粒物** | **3.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **喷漆车间南侧废气处理设施出口（A2）** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **锅炉废气排气筒 （A1）** | **/** | **氮氧化物** | **20** | **mg/m3** | **50** | **0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **喷漆车间北侧废气处理设施出口（A3）** | **/** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **喷漆车间南侧废气处理设施出口（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.96** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2021-06-08** | **3#锅炉处理设施后烟道(2)** | **90** | **二氧化硫** | **7.3** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2021-06-08** | **2#锅炉处理设施后烟道(1)** | **90** | **颗粒物** | **4.7** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2021-06-08** | **2#锅炉处理设施后烟道(1)** | **90** | **氨** | **2.82** | **mg/m3** | **7.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2021-06-08** | **3#锅炉处理设施后烟道(2)** | **90** | **氮氧化物** | **27.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2021-06-08** | **3#锅炉处理设施后烟道(2)** | **90** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2021-06-08** | **2#锅炉处理设施后烟道(1)** | **90** | **二氧化硫** | **11** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2021-06-08** | **2#锅炉处理设施后烟道(1)** | **90** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2021-06-08** | **3#锅炉处理设施后烟道(2)** | **90** | **氨** | **3.12** | **mg/m3** | **7.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2021-06-08** | **2#锅炉处理设施后烟道(1)** | **90** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2021-06-08** | **3#锅炉处理设施后烟道(2)** | **90** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2021-06-08** | **3#锅炉处理设施后烟道(2)** | **90** | **颗粒物** | **5.3** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2021-06-08** | **2#锅炉处理设施后烟道(1)** | **90** | **氮氧化物** | **18.9** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-30** | **污水站处理设施排气筒 （A1）** | **/** | **氨** | **0.0042** | **kg/h** | **4.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-30** | **发酵车间治理设施排气筒 （A3）** | **/** | **臭气浓度** | **309** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-30** | **发酵车间治理设施排气筒 （A3）** | **/** | **颗粒物** | **2.7** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-30** | **污水站处理设施排气筒 （A1）** | **/** | **硫化氢** | **0.0011** | **kg/h** | **0.33** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-30** | **锅炉排气筒（A2）** | **/** | **烟气黑度（林格曼黑度，级）** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-30** | **锅炉排气筒（A2）** | **/** | **氮氧化物** | **26** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-30** | **锅炉排气筒（A2）** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-30** | **发酵车间治理设施排气筒 （A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.91** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-30** | **污水站处理设施排气筒 （A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.60** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-30** | **污水站处理设施排气筒 （A1）** | **/** | **臭气浓度** | **416** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-30** | **锅炉排气筒（A2）** | **/** | **颗粒物** | **2.6** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北龙翔彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-08-25** | **治理设施出口(1)** | **100** | **非甲烷总烃** | **21.4** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北龙翔彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-08-25** | **彩印工序车间口(2)** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.41** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北龙翔彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-08-25** | **治理设施出口(1)** | **100** | **甲苯与二甲苯合计** | **9.3** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北龙翔彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-08-25** | **治理设施出口(1)** | **100** | **苯** | **0.1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北通力金属制品有限公司** | **金属丝绳及其制品制造** | **2021-11-30** | **钢绞线回火工序（中）排气筒（A1）** | **/** | **颗粒物** | **3.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司保定新能源材料分公司** | **电气机械和器材制造业** | **2021-11-30** | **天然气锅炉废气排气筒（A2）** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司保定新能源材料分公司** | **电气机械和器材制造业** | **2021-11-30** | **导热油炉废气排气筒（A1）** | **/** | **氮氧化物** | **16** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司保定新能源材料分公司** | **电气机械和器材制造业** | **2021-11-30** | **天然气锅炉废气排气筒（A2）** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司保定新能源材料分公司** | **电气机械和器材制造业** | **2021-11-30** | **天然气锅炉废气排气筒（A2）** | **/** | **氮氧化物** | **18** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司保定新能源材料分公司** | **电气机械和器材制造业** | **2021-11-30** | **导热油炉废气排气筒（A1）** | **/** | **颗粒物** | **2.7** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司保定新能源材料分公司** | **电气机械和器材制造业** | **2021-11-30** | **导热油炉废气排气筒（A1）** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司保定新能源材料分公司** | **电气机械和器材制造业** | **2021-11-30** | **导热油炉废气排气筒（A1）** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2021-06-09** | **1#机组出口** | **75** | **颗粒物** | **2.7** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2021-06-09** | **1#机组出口(1)** | **75** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2021-06-09** | **1#机组出口(1)** | **75** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2021-06-09** | **1#机组出口** | **75** | **氮氧化物** | **18.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2021-06-09** | **1#机组出口(1)** | **75** | **氨** | **1.36** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **深能保定发电有限公司** | **火力发电** | **2021-06-09** | **1#机组出口** | **75** | **二氧化硫** | **20.0** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海航机械制造有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-11-18** | **颗粒物排气筒001(DA001)** | **/** | **颗粒物** | **6.1** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-10** | **装配5#-6#线(1)** | **65** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-10** | **合膏涂板工序(1)** | **65** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-10** | **合膏涂板工序(1)** | **65** | **铅及其化合物** | **0.021** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-10** | **铸板工序(1)** | **65** | **铅及其化合物** | **0.015** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-10** | **铸板工序(1)** | **65** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-10** | **装配5#-6#线(1)** | **65** | **铅及其化合物** | **<0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-22** | **极板车间铸带(1)** | **70** | **铅及其化合物** | **<0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-22** | **一车间合膏(1)** | **70** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-22** | **一车间铸板(1)** | **70** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-22** | **合膏车间(1)** | **70** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-22** | **四车间装配(1)** | **70** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-22** | **极板车间铸带(1)** | **70** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-22** | **铅粉车间(1)** | **70** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-22** | **四车间装配(1)** | **70** | **铅及其化合物** | **0.02** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-22** | **一车间合膏(1)** | **70** | **铅及其化合物** | **0.05** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-22** | **铅粉车间(1)** | **70** | **铅及其化合物** | **0.03** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-22** | **合膏车间(1)** | **70** | **铅及其化合物** | **0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-22** | **一车间铸板(1)** | **70** | **铅及其化合物** | **0.07** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-23** | **铅零件车间(1)** | **70** | **铅及其化合物** | **0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-23** | **铅零件车间(1)** | **70** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-23** | **铅合金车间(1)** | **70** | **氮氧化物** | **<3** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-23** | **铅合金车间(1)** | **70** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-23** | **铅合金车间(1)** | **70** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-23** | **铅合金车间(1)** | **70** | **铅及其化合物** | **0.10** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧隆塑业有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2021-11-16** | **有机废气排放口001(DA001)** |  | **非甲烷总烃** | **0.66** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县博远灯具制造有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-30** | **1#废气排放口001(DA001)** | **85** | **二氧化硫** | **1** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县博远灯具制造有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-30** | **1#废气排放口001(DA001)** | **85** | **氮氧化物** | **2** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县博远灯具制造有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-30** | **1#废气排放口001(DA001)** | **85** | **颗粒物** | **2.0** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-28** | **2#焚烧炉(1)** | **100** | **二氧化硫** | **21** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-28** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.0124** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-28** | **2#焚烧炉(1)** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-28** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **氯化氢** | **0.44** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-28** | **2#焚烧炉(1)** | **100** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.000111** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-28** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-28** | **2#焚烧炉(1)** | **100** | **氯化氢** | **1.63** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-28** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **颗粒物** | **1.0** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-28** | **2#焚烧炉(1)** | **100** | **一氧化碳** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-28** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **一氧化碳** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-28** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **氮氧化物** | **274** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-28** | **2#焚烧炉(1)** | **100** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-28** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.000165** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-28** | **2#焚烧炉(1)** | **100** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.0158** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-28** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **二氧化硫** | **16** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-28** | **2#焚烧炉(1)** | **100** | **氮氧化物** | **317** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-17** | **1#焚烧炉(3)** | **100** | **氮氧化物** | **252.7** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-17** | **1#焚烧炉(3)** | **100** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.092** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-17** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **二氧化硫** | **77.3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-17** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **氮氧化物** | **300.2** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-17** | **1#焚烧炉(3)** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-17** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.00049** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-17** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-17** | **1#焚烧炉(3)** | **100** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-17** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **颗粒物** | **1.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-17** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **氯化氢** | **0.65** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-17** | **1#焚烧炉(3)** | **100** | **一氧化碳** | **46.3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-17** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **一氧化碳** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-17** | **1#焚烧炉(3)** | **100** | **二氧化硫** | **11.2** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-17** | **1#焚烧炉(3)** | **100** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.0003** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-17** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.135** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-17** | **1#焚烧炉(3)** | **100** | **氯化氢** | **0.65** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-20** | **1#焚烧炉(3)** | **100** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.0003** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-20** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.139** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-20** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **一氧化碳** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-20** | **1#焚烧炉(3)** | **100** | **氯化氢** | **0.57** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-20** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.00049** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-20** | **1#焚烧炉(3)** | **100** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-20** | **1#焚烧炉(3)** | **100** | **一氧化碳** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-20** | **1#焚烧炉(3)** | **100** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-20** | **1#焚烧炉(3)** | **100** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.093** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-20** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **颗粒物** | **1.1** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-20** | **1#焚烧炉(3)** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-20** | **1#焚烧炉(3)** | **100** | **氮氧化物** | **235.0** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-20** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **氮氧化物** | **284** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-20** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **二氧化硫** | **35** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-20** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **氯化氢** | **0.58** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-20** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-12-07** | **2#焚烧炉(1)** | **100** | **二噁英类** | **0.011** | **ng-TEQ/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-12-07** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **二噁英类** | **0.023** | **ng-TEQ/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-12-07** | **1#焚烧炉(3)** | **100** | **二噁英类** | **0.0085** | **ng-TEQ/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-12-07** | **3#焚烧炉(2)** | **100** | **焚烧炉渣热灼减率** | **3.0** | **%** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-12-07** | **1#焚烧炉(3)** | **100** | **焚烧炉渣热灼减率** | **2.0** | **%** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-12-07** | **2#焚烧炉(1)** | **100** | **焚烧炉渣热灼减率** | **2.3** | **%** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-10-27** | **组装工序治理设施出口(1)** | **25** | **铅及其化合物** | **<20** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-10-27** | **组装工序治理设施出口(1)** | **25** | **颗粒物** | **<0.01** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **晾晒工序废气治理设施出口(DA002)** | **100** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **晾晒工序废气治理设施出口(DA002)** | **100** | **非甲烷总烃** | **1.92** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **喷漆、烤漆工序废气治理设施出口(DA003)** | **100** | **非甲烷总烃** | **1.92** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **喷漆、烤漆工序废气治理设施出口(DA003)** | **100** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **喷砂室废气治理设施出口(DA005)** | **100** | **颗粒物** | **5.1** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **喷漆、烤漆工序废气治理设施出口(DA003)** | **100** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **抛丸工序废气治理设施出口(DA004)** | **100** | **颗粒物** | **4.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **晾晒工序废气治理设施出口(DA002)** | **100** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **一楼静电喷涂工序废气处理设施出口** | **90** | **颗粒物** | **3.0** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **一楼烘干固化工序废气处理设施出口(DA003)** | **90** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **焊接工序废气处理设施出口(DA006)** | **90** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **抛丸工序废气处理设施出口(DA001)** | **90** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **一楼烘干固化工序废气处理设施出口(DA003)** | **90** | **非甲烷总烃** | **1.34** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **一楼烘干固化工序废气处理设施出口(DA003)** | **90** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **一楼烘干固化工序废气处理设施出口(DA003)** | **90** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **一楼烘干固化工序废气处理设施出口(DA003)** | **90** | **氮氧化物** | **<3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **一楼烘干固化工序废气处理设施出口(DA003)** | **90** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **二楼烘干固化工序废气处理设施出口(DA002)** | **60** | **氮氧化物** | **<3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **二楼烘干固化工序废气处理设施出口(DA002)** | **60** | **颗粒物** | **23.6** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **二楼烘干固化工序废气处理设施出口(DA002)** | **60** | **非甲烷总烃** | **1.68** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **二楼静电喷涂工序废气处理设施出口** | **60** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **二楼烘干固化工序废气处理设施出口(DA002)** | **60** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **二楼烘干固化工序废气处理设施出口(DA002)** | **60** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **二楼烘干固化工序废气处理设施出口(DA002)** | **60** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-01** | **1#烟囱001(DA001)** | **13.2** | **林格曼黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-01** | **化水系统排气筒007(DA007)** | **13.2** | **氯化氢** | **3.2** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-01** | **2#灰库排气筒006(DA006)** | **13.2** | **颗粒物** | **33.7** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-01** | **一期渣仓废气排气筒** | **13.2** | **颗粒物** | **2.9** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-01** | **1#烟囱001(DA001)** | **13.2** | **颗粒物** | **2.9** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-01** | **1#烟囱001(DA001)** | **13.2** | **氮氧化物** | **15** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-01** | **1#烟囱001(DA001)** | **13.2** | **二氧化硫** | **6** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-02** | **干煤棚排气筒002(DA002)** | **14.2** | **颗粒物** | **2.5** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-02** | **胶带机排气筒004(DA004)** | **14.2** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-02** | **皮带通廊排气筒003(DA003)** | **14.2** | **颗粒物** | **22.1** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-24** | **二期锅炉排气筒(DA011)** | **35** | **烟气黑度（林格曼黑度，级）** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-24** | **二期锅炉排气筒(DA011)** | **35** | **汞及其化合物** | **<0.0042** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-24** | **二期锅炉排气筒(DA011)** | **35** | **氨逃逸** | **0.95** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-24** | **二期锅炉排气筒(DA011)** | **35** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-24** | **二期锅炉排气筒(DA011)** | **35** | **氮氧化物** | **23** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-24** | **二期锅炉排气筒(DA011)** | **35** | **颗粒物** | **2.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-08-24** | **拉网工序(1)** | **80** | **颗粒物** | **27** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-08-24** | **分板工序(1)** | **80** | **颗粒物** | **0.01** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-08-24** | **拉网工序(1)** | **80** | **铅及其化合物** | **<0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-08-24** | **合膏、涂板工序(1)** | **80** | **铅及其化合物** | **0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-08-24** | **分板工序(1)** | **80** | **铅及其化合物** | **<20** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-08-24** | **合膏、涂板工序(1)** | **80** | **颗粒物** | **27** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-08-24** | **制粉工序(1)** | **80** | **颗粒物** | **0.01** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-08-24** | **制粉工序(1)** | **80** | **铅及其化合物** | **<20** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃岭金属制品制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-21** | **北侧酸洗工序废气净化设施排放口** | **20** | **氯化氢** | **6.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃岭金属制品制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-21** | **南侧酸洗工序废气净化设施排放口** | **20** | **氯化氢** | **7.1** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **西侧修色间废气处理设施出口（A7）** | **82.5** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **西侧修色间废气处理设施出口（A7）** | **82.5** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **5#车间废气处理设施出口（A8）** | **82.5** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **西侧修色间废气处理设施出口（A7）** | **82.5** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **西侧修色间废气处理设施出口（A7）** | **82.5** | **非甲烷总烃** | **1.35** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-16** | **面漆车间东侧废气处理设施出口（A10）** | **82.5** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-16** | **往复线喷漆废气处理设施出口（A9）** | **82.5** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-16** | **往复线喷漆废气处理设施出口（A9）** | **82.5** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-16** | **面漆车间西侧废气处理设施出口（A11）** | **82.5** | **非甲烷总烃** | **1.72** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-16** | **面漆车间东侧废气处理设施出口（A10）** | **82.5** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-16** | **东侧修色间废气处理设施出口（A14）** | **82.5** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-16** | **东侧修色间废气处理设施出口（A14）** | **82.5** | **颗粒物** | **1.5** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-16** | **面漆车间西侧废气处理设施出口（A11）** | **82.5** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-16** | **面漆车间东侧废气处理设施出口（A10）** | **82.5** | **非甲烷总烃** | **1.09** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-16** | **东侧修色间废气处理设施出口（A14）** | **82.5** | **非甲烷总烃** | **1.69** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-16** | **往复线喷漆废气处理设施出口（A9）** | **82.5** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-16** | **环保打磨工序废气处理设施出口（A12）** | **82.5** | **颗粒物** | **2.1** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-16** | **面漆车间东侧废气处理设施出口（A10）** | **82.5** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-16** | **东侧修色间废气处理设施出口（A14）** | **82.5** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-16** | **往复线喷漆废气处理设施出口（A9）** | **82.5** | **非甲烷总烃** | **1.37** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-16** | **面漆车间西侧废气处理设施出口（A11）** | **82.5** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-16** | **面漆车间西侧废气处理设施出口（A11）** | **82.5** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-16** | **木工一车间、二 车间废气处理设施出口（A13）** | **82.5** | **颗粒物** | **1.8** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-18** | **中间修色间废气处理设施出口（A16）** | **82.5** | **颗粒物** | **1.5** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-18** | **底漆车间西侧废气处理设施出口（A15）** | **82.5** | **非甲烷总烃** | **1.22** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-18** | **中间修色间废气处理设施出口（A16）** | **82.5** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-18** | **底漆车间西侧废气处理设施出口（A15）** | **82.5** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-18** | **中间修色间废气处理设施出口（A16）** | **82.5** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-18** | **中间修色间废气处理设施出口（A16）** | **82.5** | **非甲烷总烃** | **1.23** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-18** | **底漆车间西侧废气处理设施出口（A15）** | **82.5** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-18** | **底漆车间西侧废气处理设施出口（A15）** | **82.5** | **颗粒物** | **1.5** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-08-26** | **铅粉车间(1)** | **85** | **铅及其化合物** | **0.03** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-08-26** | **涂板车间(1)** | **85** | **铅及其化合物** | **0.15** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-08-26** | **压带车间(1)** | **85** | **铅及其化合物** | **0.03** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-08-26** | **装配车间(1)** | **85** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-08-26** | **装配车间(1)** | **85** | **铅及其化合物** | **0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-08-26** | **压带车间(1)** | **85** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-08-26** | **涂板车间(1)** | **85** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-08-26** | **铅粉车间(1)** | **85** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-08-27** | **装配工序(1)** | **70** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-08-27** | **装配工序(1)** | **70** | **铅及其化合物** | **<0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-08-27** | **铸板工序(1)** | **70** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-08-27** | **铅粉工序(1)** | **70** | **铅及其化合物** | **0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-08-27** | **铸板工序(1)** | **70** | **铅及其化合物** | **<0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-08-27** | **铅粉工序(1)** | **70** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-08-27** | **涂板工序(1)** | **70** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-08-27** | **涂板工序(1)** | **70** | **铅及其化合物** | **0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-11** | **1#喷塑生产线、2#喷塑生产线、塑粉搅拌混合、抛丸工序工序废气处理治施出口（A2）(DA002)** | **96** | **颗粒物** | **8.4** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-11** | **塑粉磨粉工序废气治理设施出口（A1）(DA003)** | **96** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-18** | **1#喷塑生产线固化烘干工序、2#喷塑生产线固化烘干工序、塑粉挤出工序废气处理治施出口（A6）(DA001)** | **96** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-18** | **1#喷塑生产线固化烘干工序、2#喷塑生产线固化烘干工序、塑粉挤出工序废气处理治施出口（A6）(DA001)** | **96** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-18** | **1#喷塑生产线固化烘干工序、2#喷塑生产线固化烘干工序、塑粉挤出工序废气处理治施出口（A6）(DA001)** | **96** | **非甲烷总烃** | **0.83** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-18** | **1#喷塑生产线固化烘干工序、2#喷塑生产线固化烘干工序、塑粉挤出工序废气处理治施出口（A6）(DA001)** | **96** | **氮氧化物** | **<3** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-25** | **印刷、涂胶、高频工序、制鞋成型工序废气治理设施出口（A9）** | **81** | **甲苯与二甲苯合计** | **13.826** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-25** | **印刷、涂胶、高频工序、制鞋成型工序废气治理设施出口（A9）** | **81** | **非甲烷总烃** | **2.71** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-25** | **印刷、涂胶、高频工序、制鞋成型工序废气治理设施出口（A9）** | **81** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **FQ-00390 抛丸工序处理设施出口 （A7）** | **52** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **FQ-00392 喷涂流水线固化工序处理设施出口 （A8）** | **52** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **FQ-00392 喷涂流水线固化工序处理设施出口 （A8）** | **52** | **颗粒物** | **2.0** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **FQ-00391 2#焊接工序处理设施出口 （A6）** | **52** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **FQ-00392 喷涂流水线固化工序处理设施出口 （A8）** | **52** | **非甲烷总烃** | **1.32** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **FQ-00392 喷涂流水线固化工序处理设施出口 （A8）** | **52** | **氮氧化物** | **6** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **FQ-00389 1#焊接工序处理设施出口 （A5）** | **52** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **FQ-00392 喷涂流水线固化工序处理设施出口 （A8）** | **52** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **FQ-00392 喷涂流水线固化工序处理设施出口 （A8）** | **52** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省保定市东方造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-17** | **20t 燃气锅炉排气筒** | **85** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省保定市东方造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-17** | **20t 燃气锅炉排气筒** | **85** | **烟气黑度（林格曼黑度，级）** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省保定市东方造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-17** | **20t 燃气锅炉排气筒** | **85** | **氮氧化物** | **30** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省保定市东方造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-17** | **20t 燃气锅炉排气筒** | **85** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新洋丰肥业有限公司** | **复混肥料制造** | **2021-11-11** | **燃气锅炉排气筒出口（A4）** |  | **颗粒物** | **1.8** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新洋丰肥业有限公司** | **复混肥料制造** | **2021-11-11** | **燃气锅炉排气筒出口（A4）** |  | **烟气黑度（林格曼黑度，级）** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新洋丰肥业有限公司** | **复混肥料制造** | **2021-11-11** | **燃气锅炉排气筒出口（A4）** |  | **氮氧化物** | **17** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新洋丰肥业有限公司** | **复混肥料制造** | **2021-11-11** | **燃气锅炉排气筒出口（A4）** |  | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **硫化工序废气处理设施出口（A18）** | **75** | **臭气浓度** | **416** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **粘合剂喷涂及烘干废气处理设施出口（A15）** | **75** | **非甲烷总烃** | **1.40** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **挤出热风（西侧）废气治理设施出口（A12）** | **75** | **非甲烷总烃** | **1.33** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **挤出热风（东侧）废气治理设施出口（A11）** | **75** | **硫化氢** | **0.00160** | **kg/h** | **0.33** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **静电喷涂工序废气处理设施出口（A17）** | **75** | **非甲烷总烃** | **8.81** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **静电喷涂工序废气处理设施出口（A17）** | **75** | **甲苯与二甲苯合计** | **9.663** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **挤出线喷涂和固化（东侧）废气处理设施出口（A8）** | **75** | **非甲烷总烃** | **1.29** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **粘合剂喷涂及烘干废气处理设施出口（A15）** | **75** | **甲苯与二甲苯合计** | **6.207** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **硫化工序废气处理设施出口（A18）** | **75** | **硫化氢** | **0.00158** | **kg/h** | **0.33** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **挤出热风（西侧）废气治理设施出口（A12）** | **75** | **臭气浓度** | **549** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **挤出热风（东侧）废气治理设施出口（A11）** | **75** | **非甲烷总烃** | **1.40** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **挤出热风（东侧）废气治理设施出口（A11）** | **75** | **臭气浓度** | **416** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **抛丸工序废气处理设施出口（A13）** | **75** | **颗粒物** | **1.5** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **挤出线喷涂和固化（西侧）废气处理设施出口（A10）** | **75** | **颗粒物** | **5.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **挤出线喷涂和固化（东侧）废气处理设施出口（A8）** | **75** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **硫化工序废气处理设施出口（A18）** | **75** | **非甲烷总烃** | **1.34** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **挤出热风（西侧）废气治理设施出口（A12）** | **75** | **硫化氢** | **0.00176** | **kg/h** | **0.33** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **挤出线喷涂和固化（西侧）废气处理设施出口（A10）** | **75** | **非甲烷总烃** | **1.33** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **静电喷涂工序废气处理设施出口（A17）** | **75** | **颗粒物** | **47.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **粘合剂喷涂及烘干废气处理设施出口（A15）** | **75** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-25** | **挤出植绒（东侧）热风炉废气排放口（A20）** | **75** | **二氧化硫** | **20** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-25** | **接合角部喷涂及固化工序废气处理设施出口（A25）** | **75** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-25** | **挤出植绒（西侧）热风炉废气排放口（A19）** | **75** | **二氧化硫** | **28** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-25** | **单挑BB305线开炼机+出片机、75L废气处理设施排放口（A21）** | **75** | **硫化氢** | **0.00474** | **kg/h** | **0.90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-25** | **单挑BB305线开炼机+出片机、75L废气处理设施排放口（A21）** | **75** | **颗粒物** | **1.5** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-25** | **BB305密炼机、上辅机废气治理设施排放口（A22）** | **75** | **臭气浓度** | **416** | **无量纲** | **6000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-25** | **挤出植绒（西侧）热风炉废气排放口（A19）** | **75** | **氮氧化物** | **7** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-25** | **挤出植绒（西侧）热风炉废气排放口（A19）** | **75** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-25** | **BB305密炼机、上辅机废气治理设施排放口（A22）** | **75** | **非甲烷总烃** | **1.52** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-25** | **BB305密炼机、上辅机废气治理设施排放口（A22）** | **75** | **硫化氢** | **0.00119** | **kg/h** | **1.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-25** | **挤出植绒（东侧）热风炉废气排放口（A20）** | **75** | **颗粒物** | **1.5** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-25** | **挤出植绒（东侧）热风炉废气排放口（A20）** | **75** | **氮氧化物** | **6** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-25** | **BB305密炼机、上辅机废气治理设施排放口（A22）** | **75** | **颗粒物** | **1.5** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-25** | **单挑BB305线开炼机+出片机、75L废气处理设施排放口（A21）** | **75** | **非甲烷总烃** | **1.22** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-25** | **单挑BB305线开炼机+出片机、75L废气处理设施排放口（A21）** | **75** | **臭气浓度** | **229** | **无量纲** | **6000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-25** | **接合角部喷涂及固化工序废气处理设施出口（A25）** | **75** | **非甲烷总烃** | **1.36** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-10-07** | **挤出植绒清理工序废气处理设施出口（A26）** | **75** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三拓化工产品有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2021-11-12** | **三车间滚筒干燥废气排放口002(DA002)** | **84** | **氨** | **0.97** | **mg/m3** | **4.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三拓化工产品有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2021-11-12** | **锅炉废气排放口(DA001)** | **84** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三拓化工产品有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2021-11-12** | **三车间滚筒干燥废气排放口002(DA002)** | **84** | **非甲烷总烃** | **2.42** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三拓化工产品有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2021-11-12** | **锅炉废气排放口(DA001)** | **84** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三拓化工产品有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2021-11-12** | **锅炉废气排放口(DA001)** | **84** | **氮氧化物** | **<3** | **mg/m3** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定顺天新材料股份有限有公司** | **石墨及碳素制品制造** | **2021-11-08** | **致密化废气排放口001(DA001)** | **100** | **非甲烷总烃** | **1.98** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京顶业工贸有限公司涞水分公司** | **合成橡胶制造** | **2021-11-12** | **废气排放口001(DA001)** | **90** | **臭气浓度** | **120** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京顶业工贸有限公司涞水分公司** | **合成橡胶制造** | **2021-11-12** | **废气排放口001(DA001)** | **90** | **颗粒物** | **1.8** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京顶业工贸有限公司涞水分公司** | **合成橡胶制造** | **2021-11-12** | **废气排放口001(DA001)** | **90** | **非甲烷总烃** | **2.07** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-12-08** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **90** | **二噁英类** | **0.0069** | **ng-TEQ/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-12-08** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **93** | **二噁英类** | **0.0034** | **ng-TEQ/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-12-14** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **90** | **焚烧炉渣热灼减率** | **2.5** | **%** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-12-14** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **93** | **焚烧炉渣热灼减率** | **2.9** | **%** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-27** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **氯化氢** | **5.95** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-27** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-27** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **氯化氢** | **5.87** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-27** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **氮氧化物** | **292** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-27** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **氮氧化物** | **277** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-27** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-27** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-27** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-27** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.123** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-27** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **二氧化硫** | **37** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-27** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **二氧化硫** | **27** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-27** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.000008** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-27** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.00484** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-27** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **一氧化碳** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-27** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **一氧化碳** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-05-27** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.000028** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-18** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-18** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.0167** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-18** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.00338** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-18** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **一氧化碳** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-18** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **二氧化硫** | **40** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-18** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.000453** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-18** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **氯化氢** | **6.72** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-18** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **氯化氢** | **6.02** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-18** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-18** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-18** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **二氧化硫** | **21** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-18** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **氮氧化物** | **182** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-18** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **氮氧化物** | **317** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-18** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-18** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **一氧化碳** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-08-18** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.0213** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-29** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **一氧化碳** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-29** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.000453** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-29** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.0135** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-29** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.00556** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-29** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **氯化氢** | **<0.2** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-29** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **氯化氢** | **1.15** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-29** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **氮氧化物** | **103.6** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-29** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **颗粒物** | **5.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-29** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.000039** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-29** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **颗粒物** | **4.2** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-29** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-29** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **氮氧化物** | **78.8** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-29** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-29** | **2#炉烟气排放监测口(2)** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-29** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **一氧化碳** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-29** | **1#炉烟气排放监测口(1)** | **100** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水德昌沥青混凝土制造有限公司** | **其他非金属矿物制品制造** | **2021-11-10** | **南区沥青预热和搅拌工序废气排放口005(DA005)** | **100** | **沥青烟** | **<7.6** | **mg/m3** | **75** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水德昌沥青混凝土制造有限公司** | **其他非金属矿物制品制造** | **2021-11-10** | **南区沥青预热和搅拌工序废气排放口005(DA005)** | **100** | **非甲烷总烃** | **2.00** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水德昌沥青混凝土制造有限公司** | **其他非金属矿物制品制造** | **2021-11-10** | **南区沥青预热和搅拌工序废气排放口005(DA005)** | **100** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水德昌沥青混凝土制造有限公司** | **其他非金属矿物制品制造** | **2021-11-10** | **骨料配料布袋除尘器排放口004(DA004)** | **100** | **颗粒物** | **3.1** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水德昌沥青混凝土制造有限公司** | **其他非金属矿物制品制造** | **2021-11-10** | **南区沥青预热和搅拌工序废气排放口005(DA005)** | **100** | **颗粒物** | **2.5** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **窑尾(1)** | **100** | **氮氧化物** | **44** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **4#水泥散装(3)** | **100** | **颗粒物** | **5.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **水泥调配库3#收尘(5)** | **100** | **颗粒物** | **3.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **水泥调配库石灰石库顶(7)** | **100** | **颗粒物** | **4.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **窑尾(1)** | **100** | **二氧化硫** | **20.1** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **煤取03下04收尘(13)** | **100** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **3#装车道(10)** | **100** | **颗粒物** | **3.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **水泥调配库粗粉煤灰库顶(9)** | **100** | **颗粒物** | **3.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **4#水泥库(4)** | **100** | **颗粒物** | **3.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **窑尾(1)** |  | **氟化物** | **0.48** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **2#立磨(17)** | **100** | **颗粒物** | **5.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **水泥3#包装机(14)** | **100** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **5#水泥储存库(6)** | **100** | **颗粒物** | **3.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **窑尾(1)** | **100** | **铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物** | **0.0081** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **窑尾(1)** | **100** | **氯化氢** | **<0.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **原料均化库底(18)** | **100** | **颗粒物** | **3.7** | **mg/Nm3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **石灰石破碎(12)** | **100** | **颗粒物** | **2.7** | **mg/Nm3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **2#细粉煤灰库底(19)** | **100** | **颗粒物** | **3.6** | **mg/Nm3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **水泥调配库辅熟料库顶(8)** | **100** | **颗粒物** | **4.3** | **mg/Nm3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **窑尾(1)** | **100** | **氨** | **1.6** | **mg/m3** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **2#球磨(16)** | **100** | **颗粒物** | **4.0** | **mg/Nm3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **生料均化库顶(11)** | **100** | **颗粒物** | **4.6** | **mg/Nm3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **窑尾(1)** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **窑尾(1)** | **100** | **颗粒物** | **4.4** | **mg/Nm3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **中转皮带(15)** | **100** | **颗粒物** | **3.5** | **mg/Nm3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **窑头(2)** | **100** | **颗粒物** | **3.5** | **mg/Nm3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-01** | **窑尾(1)** | **100** | **铊、镉、铅、砷及其化合物** | **0.0097** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县金星石业有限公司** | **建筑用石加工** | **2021-11-08** | **粘接工序废气排放口001(DA001)** | **100** | **非甲烷总烃** | **1.32** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县燕南精细化工有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2021-11-13** | **锅炉排放口007(DA007)** | **55.6** | **二氧化硫** | **5** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县燕南精细化工有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2021-11-13** | **锅炉排放口007(DA007)** | **55.6** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县燕南精细化工有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2021-11-13** | **实验室废气排放口006(DA006)** | **55.6** | **氯化氢** | **0.003** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县燕南精细化工有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2021-11-13** | **八、九车间废气排放口004(DA004)** | **55.6** | **氮氧化物** | **0.01** | **mg/m3** | **240** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县燕南精细化工有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2021-11-13** | **四、五、六车间废气排放口002(DA002)** | **55.6** | **氟化物** | **0.0006** | **mg/m3** | **9.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县燕南精细化工有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2021-11-13** | **八、九车间废气排放口004(DA004)** | **55.6** | **氨（氨气）** | **0.01** | **kg/h** | **4.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县燕南精细化工有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2021-11-13** | **七车间废气排放口003(DA003)** | **55.6** | **氯化氢** | **0.004** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县燕南精细化工有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2021-11-13** | **锅炉排放口007(DA007)** | **55.6** | **氮氧化物** | **15** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水涞聚再生资源利用有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-02** | **破碎、磨粉、筛分、搅拌工序废气排放口001(DA001)** | **100** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水涞聚再生资源利用有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-02** | **干燥窑、隧道窑废气排放口002(DA002)** | **100** | **氟化物** | **0.31** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水涞聚再生资源利用有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-02** | **干燥窑、隧道窑废气排放口002(DA002)** | **100** | **氮氧化物** | **5** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水涞聚再生资源利用有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-02** | **干燥窑、隧道窑废气排放口002(DA002)** | **100** | **颗粒物** | **1.8** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水涞聚再生资源利用有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-02** | **干燥窑、隧道窑废气排放口002(DA002)** | **100** | **二氧化硫** | **19** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信辊业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2021-09-26** | **生产工艺废气处理设施出口(DA001)** | **100** | **臭气浓度** | **72** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信辊业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2021-09-26** | **生产工艺废气处理设施出口(DA001)** | **100** | **非甲烷总烃** | **1.28** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信辊业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2021-09-26** | **生产工艺废气处理设施出口(DA001)** | **100** | **硫化氢** | **0.000519** | **kg/h** | **0.33** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信辊业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2021-09-26** | **生产工艺废气处理设施出口(DA001)** | **100** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒兴食品有限公司** | **小麦加工** | **2021-11-15** | **磨粉工序废气处理设施出口（A6）** | **78.8** | **颗粒物** | **2.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒兴食品有限公司** | **小麦加工** | **2021-11-15** | **清理工序废气处理设施出口（A5）** | **78.8** | **颗粒物** | **3.1** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **FQ-004喷雾干燥处理设施出口(A8)** | **90** | **颗粒物** | **3.4** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **提取工序VOCs废气处理设施出口(A10)** | **90** | **非甲烷总烃** | **1.59** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **喷雾干燥处理设施出口FQ-001(A5)** | **90** | **颗粒物** | **11.9** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **喷雾干燥处理设施出口FQ-002(A6)** | **90** | **颗粒物** | **20.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **提取工序VOCs废气处理设施出口(A10)** | **90** | **丙酮** | **0.30** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **FQ-003喷雾干燥处理设施出口(A7)** | **90** | **颗粒物** | **3.8** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **提取工序VOCs废气处理设施出口(A10)** | **90** | **甲醇** | **<0.4** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-09** | **污水处理站处理设施出口(A12)** | **90** | **臭气浓度** | **1318** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-09** | **污水处理站处理设施出口(A12)** | **90** | **硫化氢** | **0.131** | **kg/h** | **0.58** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-09** | **污水处理站处理设施出口(A12)** | **90** | **非甲烷总烃** | **1.29** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-09** | **污水处理站处理设施出口(A12)** | **90** | **氨** | **0.0185** | **kg/h** | **8.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天诺静电塑粉有限公司** | **涂料制造** | **2021-11-16** | **混料、研磨、喷塑工序废气处理设施出口（A6）** | **100** | **颗粒物** | **2.6** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天诺静电塑粉有限公司** | **涂料制造** | **2021-11-16** | **增加排放设备 删除增加监测点 天然气燃烧机烘干固化熔融挤出工序（A5）** | **100** | **烟尘** | **1.4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天诺静电塑粉有限公司** | **涂料制造** | **2021-11-16** | **增加排放设备 删除增加监测点 天然气燃烧机烘干固化熔融挤出工序（A5）** | **100** | **非甲烷总烃** | **1.15** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天诺静电塑粉有限公司** | **涂料制造** | **2021-11-16** | **增加排放设备 删除增加监测点 天然气燃烧机烘干固化熔融挤出工序（A5）** | **100** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天诺静电塑粉有限公司** | **涂料制造** | **2021-11-16** | **增加排放设备 删除增加监测点 天然气燃烧机烘干固化熔融挤出工序（A5）** | **100** | **氮氧化物** | **<3** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天诺静电塑粉有限公司** | **涂料制造** | **2021-11-16** | **增加排放设备 删除增加监测点 天然气燃烧机烘干固化熔融挤出工序（A5）** | **100** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **粉碎工序废气处理设施出口（A5）** | **90** | **颗粒物** | **1.8** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **醇基燃料锅炉排气筒（A4）** | **90** | **氮氧化物** | **19** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **醇基燃料锅炉排气筒（A4）** | **90** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **醇基燃料锅炉排气筒（A4）** | **90** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县安泰恒信新型保温材料有限公司** | **耐火材料制品制造** | **2021-11-17** | **原燃料预处理系统排放口（A4）** | **75** | **颗粒物** | **3.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县吉忠热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-24** | **废气处理设施后排气筒** | **22** | **烟气黑度（林格曼黑度，级）** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县吉忠热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-24** | **废气处理设施后排气筒** | **22** | **氮氧化物** | **23.6** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县吉忠热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-24** | **废气处理设施后排气筒** | **22** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县吉忠热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-24** | **废气处理设施后排气筒** | **22** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县吉忠热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-24** | **废气处理设施后排气筒** | **22** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **8t燃气蒸汽锅炉排气筒（A5）** | **75** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **1吨燃气有机载体锅炉排气筒（A4）** | **75** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **1吨燃气有机载体锅炉排气筒（A4）** | **75** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **8t燃气蒸汽锅炉排气筒（A5）** | **75** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **8t燃气蒸汽锅炉排气筒（A5）** | **75** | **氮氧化物** | **19** | **mg/m3** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **1吨燃气有机载体锅炉排气筒（A4）** | **75** | **氮氧化物** | **21** | **mg/m3** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县绿丰有机肥制造有限公司** | **有机肥料及微生物肥料制造** | **2021-10-14** | **发酵车间废气处理设施出口(DA001)** | **10.8** | **硫化氢** | **0.000582** | **kg/h** | **0.33** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县绿丰有机肥制造有限公司** | **有机肥料及微生物肥料制造** | **2021-10-14** | **发酵车间废气处理设施出口(DA001)** | **10.8** | **氨** | **0.00884** | **kg/h** | **4.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县绿丰有机肥制造有限公司** | **有机肥料及微生物肥料制造** | **2021-10-14** | **发酵车间废气处理设施出口(DA001)** | **10.8** | **臭气浓度** | **416** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **燃气锅炉排气筒(DA001)** | **12.5** | **颗粒物** | **3.0** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **燃气锅炉排气筒(DA001)** | **12.5** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **燃气锅炉排气筒(DA001)** | **12.5** | **氮氧化物** | **8** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县倬浩机械制造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-09-25** | **抛丸工序废气处理设施出口(DA002)** | **100** | **颗粒物** | **5.9** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县倬浩机械制造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-09-25** | **熔化浇注工序废气处理设施出口(DA001)** | **100** | **颗粒物** | **26.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **喷漆、晾干工序废气排放口（A7）** | **75** | **甲醛** | **0.07** | **mg/m3** | **2.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **喷漆、晾干工序废气排放口（A7）** | **75** | **颗粒物** | **3.1** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **机加工一区废气排放口（A5）** | **75** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **喷漆、晾干工序废气排放口（A7）** | **75** | **非甲烷总烃** | **1.31** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **机加工二区废气排放口（A6）** | **75** | **颗粒物** | **2.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧拓印刷有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-01** | **复合印刷工序废气处理设施出口DA001（A2）** | **80** | **甲苯与二甲苯合计** | **1.19** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧拓印刷有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-01** | **复合印刷工序废气处理设施出口DA001（A2）** | **80** | **非甲烷总烃** | **1.53** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧拓印刷有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-01** | **复合印刷工序废气处理设施出口DA001（A2）** | **80** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **1#喷漆废气处理设施出口(A4)** | **75** | **非甲烷总烃** | **1.32** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **2#喷漆废气处理设施出口（A5）** | **75** | **非甲烷总烃** | **1.40** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **1#喷漆废气处理设施出口(A4)** | **75** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **2#喷漆废气处理设施出口（A5）** | **75** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **焊接打磨工序废气处理设施出口（A6）** | **75** | **颗粒物** | **3.1** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **2#喷漆废气处理设施出口（A5）** | **75** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **1#喷漆废气处理设施出口(A4)** | **75** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美业斯维生物技术有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-17** | **冷凝工序废气排气筒（A2）** | **22.5** | **丙酮** | **35.9** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美业斯维生物技术有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-17** | **冷凝工序废气排气筒（A2）** | **22.5** | **非甲烷总烃** | **1.52** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美业斯维生物技术有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-17** | **粉碎工序废气排气筒（A1）** | **22.5** | **颗粒物** | **2.7** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雄浩宇纸制品制造有限公司** | **纸制品制造** | **2021-11-16** | **燃气锅炉排气筒（A4）** | **90** | **氮氧化物** | **25** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雄浩宇纸制品制造有限公司** | **纸制品制造** | **2021-11-16** | **燃气锅炉排气筒（A4）** | **90** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雄浩宇纸制品制造有限公司** | **纸制品制造** | **2021-11-16** | **调配间投料搅拌废气处理设施出口（A5）** | **90** | **颗粒物** | **3.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雄浩宇纸制品制造有限公司** | **纸制品制造** | **2021-11-16** | **燃气锅炉排气筒（A4）** | **90** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **喷漆房、晾干房废气处理设施出口(DA002)** | **71** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **喷漆房、晾干房废气处理设施出口(DA002)** | **71** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **喷漆房、晾干房废气处理设施出口(DA002)** | **71** | **非甲烷总烃** | **1.34** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **砂光、打磨工序废气处理设施出口(DA001)** | **71** | **颗粒物** | **1.5** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **喷漆房、晾干房废气处理设施出口(DA002)** | **71** | **甲苯与二甲苯合计** | **4.15** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **多肽提取车间废气处理设施出口（A7）** | **75** | **非甲烷总烃** | **1.38** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **污水处理站废气处理设施出口（A5）** | **75** | **氨** | **0.00479** | **kg/h** | **4.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **污水处理站废气处理设施出口（A5）** | **75** | **硫化氢** | **0.000148** | **kg/h** | **0.33** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **降耗减排车间废气处理设施出口（A6）** | **75** | **丙酮** | **0.07** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **降耗减排车间废气处理设施出口（A6）** | **75** | **非甲烷总烃** | **1.52** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **燃气锅炉排气筒（A8）** | **75** | **氮氧化物** | **9** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **降耗减排车间废气处理设施出口（A6）** | **75** | **甲醇** | **<0.4** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **污水处理站废气处理设施出口（A5）** | **75** | **臭气浓度** | **416** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **多肽提取车间废气处理设施出口（A7）** | **75** | **甲醇** | **<0.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **燃气锅炉排气筒（A8）** | **75** | **颗粒物** | **3.3** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **多肽提取车间废气处理设施出口（A7）** | **75** | **丙酮** | **0.10** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **燃气锅炉排气筒（A8）** | **75** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **隧道窑** | **/** | **氟化物** | **1.29** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **隧道窑** | **/** | **氮氧化物** | **21** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **隧道窑** | **/** | **二氧化硫** | **<0.003** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **气箱式脉冲袋除尘** | **/** | **颗粒物** | **19.8** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **隧道窑** | **/** | **颗粒物** | **13.8** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **人字抛丸机废气排放口** | **/** | **颗粒物** | **27.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **DISA2070线废气排放口** | **/** | **颗粒物** | **5.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **沸腾冷却床工序处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **<1** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **射芯机工序处理设施出口** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.116** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **射芯机工序处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **<1** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **手提式砂轮机工序处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **2.8** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **砂处理废气排放口** | **/** | **颗粒物** | **<1** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **打磨除尘系统废气排放口** | **/** | **颗粒物** | **1.1** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **熔化及球化工序排放口** | **/** | **颗粒物** | **<1** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **射芯机工序处理设施出口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **射芯机工序处理设施出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.62** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雄盛建材加工有限公司** | **建筑装饰用石开采** | **2021-11-24** | **滚动筛排气筒** | **/** | **颗粒物** | **3.5** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雄盛建材加工有限公司** | **建筑装饰用石开采** | **2021-11-24** | **颚式破碎机排气筒** | **/** | **颗粒物** | **2.8** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雄盛建材加工有限公司** | **建筑装饰用石开采** | **2021-11-24** | **振动筛排气筒** | **/** | **颗粒物** | **4.2** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雄盛建材加工有限公司** | **建筑装饰用石开采** | **2021-11-24** | **圆锥破碎机排气筒** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雄盛建材加工有限公司** | **建筑装饰用石开采** | **2021-11-24** | **自动装车机排气筒** | **/** | **颗粒物** | **2.8** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **2#FCMX自动造型线浇注、落砂废气治理设施出口** | **/** | **甲醛** | **0.14** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **喷漆工序排气筒** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.95** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **烤漆工序燃烧机（新建）排气筒** | **/** | **颗粒物** | **1.5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **砂处理线（40T）混砂工序处理设施** | **/** | **颗粒物** | **5.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **冷制芯废气治理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **3.8** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **烤漆工序燃烧机排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **12** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **二次喷砂工序处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **7.8** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **冷制芯工序排气筒** | **/** | **颗粒物** | **3.8** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **2#FCMX自动造型线浇注、落砂废气治理设施出口** | **/** | **酚类** | **0.013** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **冷制芯废气治理设施出口** | **/** | **臭气浓度** | **54** | **无量纲** | **6000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **打磨喷砂工序处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **8.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **ACE静压生产线、浇铸、冷却工序排气筒** | **/** | **颗粒物** | **4.1** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **砂处理线40T沸腾床工序处理设施** | **/** | **颗粒物** | **3.8** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **喷漆工序（新建）排气筒** | **/** | **颗粒物** | **2.6** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **南侧一次喷砂工序处理设施** | **/** | **颗粒物** | **6.5** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **电炉熔化工序废气治理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **1.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **喷漆工序（新建）排气筒** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **7.09** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **喷漆工序（新建）排气筒** | **/** | **非甲烷总烃** | **7.09** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **烤漆工序燃烧机排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **5** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **喷漆工序排气筒** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **砂处理线（60T）混砂工序排气筒** | **/** | **颗粒物** | **17.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **3#FCMX自动造型线浇注、落砂废气治理设施出口** | **/** | **酚类** | **0.013** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **3#FCMX自动造型线浇注、落砂废气治理设施出口** | **/** | **甲醛** | **0.14** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **2#FCMX自动造型线浇注、落砂废气治理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **6.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **北侧一次喷砂工序处理设** | **/** | **颗粒物** | **7.5** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **烤漆工序燃烧机（新建）排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **5** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **烤漆工序燃烧机排气筒** | **/** | **颗粒物** | **1.5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **喷漆工序排气筒** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **1.46** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **ACE静压生产线、浇铸、冷却工序排气筒** | **/** | **酚类** | **0.024** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **烤漆工序燃烧机（新建）排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **12** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **喷漆工序（新建）排气筒** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **ACE落砂工序排气筒** | **/** | **颗粒物** | **3.1** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **3#FCMX自动造型线浇注、落砂废气治理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **6.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **喷漆工序排气筒** | **/** | **颗粒物** | **3.8** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **ACE静压生产线、浇铸、冷却工序排气筒** | **/** | **甲醛** | **0.12** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **污水处理站废气排放口** | **/** | **氨** | **0.7** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **污水处理站废气排放口** | **/** | **臭气浓度** | **724** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **燃气锅炉废气排放口** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **燃气锅炉废气排放口** | **/** | **氮氧化物** | **16** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **污水处理站废气排放口** | **/** | **硫化氢** | **0.6** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **燃气锅炉废气排放口** | **/** | **颗粒物** | **1.1** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **燃气锅炉废气排放口** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯威饲料加工有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-09-24** | **废气监测点1(DA001)** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯威饲料加工有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-09-24** | **废气监测点1(DA001)** | **/** | **氮氧化物** | **8** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯威饲料加工有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-09-24** | **废气监测点1(DA001)** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **锅炉废气排放口2002(DA002)** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **锅炉废气排放口1001(DA001)** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **锅炉废气排放口2002(DA002)** | **/** | **氮氧化物** | **18** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **锅炉废气排放口1001(DA001)** | **/** | **氮氧化物** | **16** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **锅炉废气排放口2002(DA002)** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **锅炉废气排放口1001(DA001)** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **锅炉废气排放口2002(DA002)** | **/** | **颗粒物** | **<1** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **锅炉废气排放口1001(DA001)** | **/** | **颗粒物** | **<1** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废气监测点1(DA001)** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废气监测点1(DA001)** | **/** | **颗粒物** | **<1** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废气监测点1(DA001)** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废气监测点4(DA004)** | **/** | **颗粒物** | **24.3** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废气监测点1(DA001)** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废气监测点4(DA004)** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废气监测点3(DA003)** | **/** | **颗粒物** | **15.7** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废气监测点4(DA004)** | **/** | **氮氧化物** | **77** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废气监测点4(DA004)** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废气监测点1(DA001)** | **/** | **氮氧化物** | **12** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废气监测点1(DA001)** | **/** | **颗粒物** | **<1** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废气监测点1(DA001)** | **/** | **二氧化硫** | **<1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-28** | **废气监测点1(DA001)** | **/** | **氮氧化物** | **14** | **mg/m3** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点2(DA002)** | **/** | **粉尘** | **<1** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点9(DA009)** | **/** | **粉尘** | **<1** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点3(DA003)** | **/** | **非甲烷总烃** | **8.49** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点19(DA019)** | **/** | **甲醛** | **0.88** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点18(DA018)** | **/** | **粉尘** | **2.8** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点12(DA012)** | **/** | **粉尘** | **16.8** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点19(DA019)** | **/** | **粉尘** | **2.5** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点1(DA001)** | **/** | **甲醛** | **0.13** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点4(DA004)** | **/** | **粉尘** | **<1** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点15(DA015)** | **/** | **二氧化硫** | **4** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点6(DA006)** | **/** | **粉尘** | **<1** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点16(DA016)** | **/** | **粉尘** | **<1** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点3(DA003)** | **/** | **氮氧化物** | **32** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点4(DA004)** | **/** | **非甲烷总烃** | **9.62** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点3(DA003)** | **/** | **甲醛** | **4.04** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点15(DA015)** | **/** | **颗粒物** | **9.3** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点14(DA014)** | **/** | **粉尘** | **3.9** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点18(DA018)** | **/** | **甲醛** | **0.98** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点1(DA001)** | **/** | **粉尘** | **<1** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点17(DA017)** | **/** | **粉尘** | **8.8** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点1(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **8.13** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点15(DA015)** | **/** | **颗粒物** | **10.6** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点18(DA018)** | **/** | **甲醛** | **0.72** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点11(DA011)** | **/** | **粉尘** | **<1** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点8(DA008)** | **/** | **粉尘** | **<1** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点3(DA003)** | **/** | **二氧化硫** | **4** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点5(DA005)** | **/** | **粉尘** | **<1** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点7(DA007)** | **/** | **粉尘** | **1.8** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点13(DA013)** | **/** | **粉尘** | **16.4** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点15(DA015)** | **/** | **氮氧化物** | **57** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点15(DA015)** | **/** | **二氧化硫** | **5** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点10(DA010)** | **/** | **粉尘** | **6.3** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点4(DA004)** | **/** | **甲醛** | **2.77** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点15(DA015)** | **/** | **氮氧化物** | **61** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点3(DA003)** | **/** | **颗粒物** | **32.2** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废气监测点18(DA018)** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.43** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **窑尾出口(1)** | **70** | **铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物** | **0.004** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **窑尾出口(1)** | **70** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **窑尾出口(1)** | **70** | **氯化氢** | **<0.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **水泥包装1#(17)** | **70** | **颗粒物** | **2.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **生料提升机顶(6)** | **70** | **颗粒物** | **4.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **水泥入库提升机1#(5)** | **70** | **颗粒物** | **5.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **4#熟料库侧1#(4)** | **70** | **颗粒物** | **3.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **配料站库底(8)** | **70** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **窑尾出口(1)** | **70** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **煤粉制备(9)** | **70** | **颗粒物** | **3.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **窑尾出口(1)** | **70** | **铊、镉、铅、砷及其化合物** | **0.0038** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **窑尾出口(1)** | **70** | **氨** | **0.27** | **mg/m3** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **窑头布袋除尘器出口(1)** | **70** | **颗粒物** | **6.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **机头(10)** | **70** | **颗粒物** | **3.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **窑尾出口(1)** | **70** | **氮氧化物** | **77.2** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **生料均化库顶(7)** | **70** | **颗粒物** | **7.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **窑尾出口(1)** | **70** | **氟化物** | **0.49** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **4#熟料库底(4)** | **70** | **颗粒物** | **3.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **水泥包装3#(13)** | **70** | **颗粒物** | **2.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **生料拉链机(11)** | **70** | **颗粒物** | **3.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **水泥库顶1#(12)** | **70** | **颗粒物** | **4.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2021-09-27** | **窑尾出口(1)** | **70** | **颗粒物** | **4.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳毛纺染织有限公司** | **纺织业** | **2021-12-04** | **定型工序** | **/** | **颗粒物** | **2.0** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳毛纺染织有限公司** | **纺织业** | **2021-12-04** | **定型工序** | **/** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳毛纺染织有限公司** | **纺织业** | **2021-12-04** | **定型工序** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.81** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳毛纺染织有限公司** | **纺织业** | **2021-12-04** | **定型工序** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.16** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **纺织业** | **2021-08-25** | **直燃定型机(1)** | **70** | **氮氧化物** | **15.5** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **纺织业** | **2021-08-25** | **直燃定型机(1)** | **70** | **颗粒物** | **1.4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **纺织业** | **2021-08-25** | **直燃定型机(1)** | **70** | **非甲烷总烃** | **2.20** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **纺织业** | **2021-08-25** | **直燃定型机(1)** | **70** | **二氧化硫** | **10.4** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宇交水洗厂** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-12-04** | **定型工序排气筒** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.83** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宇交水洗厂** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-12-04** | **定型工序排气筒** | **/** | **烟尘** | **1.9** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宇交水洗厂** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-12-04** | **定型工序排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **9** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宇交水洗厂** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-12-04** | **定型工序排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-06-08** | **直燃定型机(1)** | **70** | **氮氧化物** | **6.6** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-06-08** | **直燃定型机(1)** | **70** | **非甲烷总烃** | **0.37** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-06-08** | **直燃定型机(1)** | **70** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-06-08** | **直燃定型机(1)** | **70** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长润环保科技有限公司** | **电力、热力生产和供应业** | **2021-06-09** | **治理设施后出口(DA001)** | **75** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长润环保科技有限公司** | **电力、热力生产和供应业** | **2021-06-09** | **治理设施后出口(DA001)** | **75** | **氨** | **1.91** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长润环保科技有限公司** | **电力、热力生产和供应业** | **2021-06-09** | **治理设施后出口(DA001)** | **75** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长润环保科技有限公司** | **电力、热力生产和供应业** | **2021-06-09** | **治理设施后出口(DA001)** | **75** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长润环保科技有限公司** | **电力、热力生产和供应业** | **2021-06-09** | **治理设施后出口(DA001)** | **75** | **颗粒物** | **2.9** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长润环保科技有限公司** | **电力、热力生产和供应业** | **2021-06-09** | **治理设施后出口(DA001)** | **75** | **氮氧化物** | **8.4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-05-10** | **治理设施出口** | **80** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-05-10** | **治理设施出口** | **80** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-05-10** | **治理设施出口** | **80** | **氨** | **1.14** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-05-10** | **治理设施出口** | **80** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-05-10** | **治理设施出口** | **80** | **氮氧化物** | **8.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-05-10** | **治理设施出口** | **80** | **二氧化硫** | **6.0** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂** | **炼铁** | **2021-09-14** | **竖炉脱硫排气筒出口(DA001)** | **100** | **氮氧化物** | **16.7** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂** | **炼铁** | **2021-09-14** | **竖炉脱硫排气筒出口(DA001)** | **100** | **铅及其化合物** | **0.03** | **mg/m3** | **0.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂** | **炼铁** | **2021-09-14** | **竖炉脱硫排气筒出口(DA001)** | **100** | **氟化物** | **1.31** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂** | **炼铁** | **2021-09-14** | **竖炉脱硫排气筒出口(DA001)** | **100** | **二氧化硫** | **8.2** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂** | **炼铁** | **2021-09-14** | **竖炉脱硫排气筒出口(DA001)** | **100** | **颗粒物** | **2.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **废气监测点7(DA007)** | **/** | **二氧化硫** | **45** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **废气监测点5(DA005)** | **/** | **氮氧化物** | **152** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **废气监测点3(DA003)** | **/** | **氮氧化物** | **33** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **废气监测点7(DA007)** | **/** | **颗粒物** | **19.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **废气监测点4(DA004)** | **/** | **二氧化硫** | **31** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **废气监测点5(DA005)** | **/** | **颗粒物** | **19.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **废气监测点3(DA003)** | **/** | **颗粒物** | **19.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **废气监测点4(DA004)** | **/** | **氮氧化物** | **133** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **废气监测点3(DA003)** | **/** | **二氧化硫** | **33** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **废气监测点5(DA005)** | **/** | **二氧化硫** | **49** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **废气监测点4(DA004)** | **/** | **颗粒物** | **19.4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **破碎工序排气筒出口（DA002）(DA002)** | **/** | **颗粒物** | **7.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **石灰装车工序排气筒出口（DA001）(DA001)** | **/** | **颗粒物** | **7.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **废气监测点7(DA007)** | **/** | **氮氧化物** | **153** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源新昌热电有限责任公司** | **热电联产** | **2021-11-22** | **1#机组(1)** | **85** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源新昌热电有限责任公司** | **热电联产** | **2021-11-22** | **1#机组(1)** | **85** | **氮氧化物** | **<3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源新昌热电有限责任公司** | **热电联产** | **2021-11-22** | **1#机组(1)** | **85** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源新昌热电有限责任公司** | **热电联产** | **2021-11-22** | **1#机组(1)** | **85** | **氨** | **1.09** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源新昌热电有限责任公司** | **热电联产** | **2021-11-22** | **1#机组(1)** | **85** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源新昌热电有限责任公司** | **热电联产** | **2021-11-22** | **1#机组(1)** | **85** | **颗粒物** | **4.1** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广济百生食品制造有限公司** | **其他罐头食品制造** | **2021-11-11** | **蒸汽锅炉** | **100** | **烟气黑度（林格曼黑度，级）** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广济百生食品制造有限公司** | **其他罐头食品制造** | **2021-11-11** | **蒸汽锅炉** | **100** | **颗粒物** | **2.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广济百生食品制造有限公司** | **其他罐头食品制造** | **2021-11-11** | **蒸汽锅炉** | **100** | **二氧化硫** | **<20** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广济百生食品制造有限公司** | **其他罐头食品制造** | **2021-11-11** | **蒸汽锅炉** | **100** | **氮氧化物** | **26** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒利恒体育用品有限公司** | **其他罐头食品制造** | **2021-11-23** | **生产车间密炼、开炼硫化废气处理设施出口** | **85** | **非甲烷总烃** | **1.63** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒利恒体育用品有限公司** | **其他罐头食品制造** | **2021-11-23** | **生产车间密炼、开炼硫化废气处理设施出口** | **85** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒利恒体育用品有限公司** | **其他罐头食品制造** | **2021-11-23** | **生产车间密炼、开炼硫化废气处理设施出口** | **85** | **硫化氢** | **0.144** | **kg/h** | **0.33** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定奇力佳日化用品有限公司** | **肥皂及洗涤剂制造** | **2021-10-27** | **排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **<10** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定奇力佳日化用品有限公司** | **肥皂及洗涤剂制造** | **2021-10-27** | **排气筒** | **/** | **烟气黑度（林格曼黑度，级）** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定奇力佳日化用品有限公司** | **肥皂及洗涤剂制造** | **2021-10-27** | **排气筒** | **/** | **颗粒物** | **1.8** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定奇力佳日化用品有限公司** | **肥皂及洗涤剂制造** | **2021-10-27** | **排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **16** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市味丰食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-10-28** | **锅炉** | **86** | **氮氧化物** | **18** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市味丰食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-10-28** | **锅炉** | **/** | **烟气黑度（林格曼黑度，级）** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市味丰食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-10-28** | **锅炉** | **86** | **二氧化硫** | **5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市味丰食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-10-28** | **锅炉** | **86** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-02** | **蒸汽锅炉** | **80** | **二氧化硫** | **<10** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-02** | **蒸汽锅炉** | **80** | **烟气黑度（林格曼黑度，级）** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-02** | **蒸汽锅炉** | **80** | **氮氧化物** | **19** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-02** | **蒸汽锅炉** | **80** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北乾亿食品股份有限公司** | **蔬菜加工** | **2021-11-09** | **锅炉** | **90** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北乾亿食品股份有限公司** | **蔬菜加工** | **2021-11-09** | **锅炉** | **90** | **二氧化硫** | **<10** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北乾亿食品股份有限公司** | **蔬菜加工** | **2021-11-09** | **锅炉** | **90** | **氮氧化物** | **12** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县京都方便面厂** | **方便面制造** | **2021-11-02** | **油烟废气处理设施** | **/** | **油烟** | **0.91** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县京都方便面厂** | **方便面制造** | **2021-11-02** | **燃气锅炉** | **96** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县京都方便面厂** | **方便面制造** | **2021-11-02** | **燃气锅炉** | **96** | **烟气黑度（林格曼黑度，级）** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县京都方便面厂** | **方便面制造** | **2021-11-02** | **燃气锅炉** | **96** | **二氧化硫** | **<10** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县京都方便面厂** | **方便面制造** | **2021-11-02** | **燃气锅炉** | **96** | **氮氧化物** | **20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县龙河工贸有限责任公司** | **小麦加工** | **2021-11-09** | **锅炉** | **80** | **氮氧化物** | **21** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县龙河工贸有限责任公司** | **小麦加工** | **2021-11-09** | **锅炉** | **80** | **二氧化硫** | **<10** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县龙河工贸有限责任公司** | **小麦加工** | **2021-11-09** | **锅炉** | **80** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县伟敬废旧金属收购加工厂** | **金属废料和碎屑加工处理** | **2021-11-11** | **破碎工序治理设施** | **100** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定京易新型建材有限公司** | **牲畜饲养** | **2021-10-13** | **燃气锅炉废气** | **/** | **颗粒物** | **1.5** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定京易新型建材有限公司** | **牲畜饲养** | **2021-10-13** | **燃气锅炉废气** | **/** | **氮氧化物** | **25** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定京易新型建材有限公司** | **牲畜饲养** | **2021-10-13** | **燃气锅炉废气** | **/** | **二氧化硫** | **3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **窑尾(1)** | **100** | **氯化氢** | **0.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **窑尾(1)** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **窑尾(1)** | **100** | **铊、镉、铅、砷及其化合物** | **0.0033** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **水泥磨2#(6)** | **100** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **窑尾(1)** | **100** | **二氧化硫** | **15.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **窑头布袋除尘器出口(窑头)** | **100** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **1#水泥库顶袋式除尘器排气筒出口(DA0011)** | **100** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **2#水泥包装机袋式除尘器排气筒出口(DA0023)** | **100** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **1#水泥散装库袋式除尘器排气筒出口(DA0018)** | **100** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **窑尾(1)** | **100** | **氨** | **1.1** | **mg/m3** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **原料破碎(11)** | **100** | **颗粒物** | **1.2** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **窑尾(1)** | **100** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **窑尾(1)** | **100** | **铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物** | **0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **3#水泥散装库袋式除尘器排气筒出口(DA0020)** | **100** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **窑尾(1)** | **100** | **氟化物** | **<0.06** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **窑尾(1)** | **100** | **氮氧化物** | **84.5** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **煤粉制备(5)** | **100** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **1#原料调配库(10)** | **100** | **颗粒物** | **1.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-14** | **3#水泥库顶袋式除尘器排气筒出口(DA0012)** | **100** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **1#线热能中心+多管除尘+旋风分离器+水幕除尘器** | **/** | **二氧化硫** | **6** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **1#线热能中心+多管除尘+旋风分离器+水幕除尘器** | **/** | **甲醛** | **0.3** | **mg/m3** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **2#线热能中心+多管除尘+旋风分离器+水幕除尘器** | **/** | **二氧化硫** | **<400** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **2#线热能中心+多管除尘+旋风分离器+水幕除尘器** | **/** | **甲醛** | **0.4** | **mg/m3** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **1#线热能中心+多管除尘+旋风分离器+水幕除尘器** | **/** | **氮氧化物** | **62** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **1#线热能中心+多管除尘+旋风分离器+水幕除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.9** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **2#线铺装、锯板坯、废板坯回收工序+布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **2#线热能中心+多管除尘+旋风分离器+水幕除尘器** | **/** | **颗粒物** | **3.0** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **1#线铺装、锯板坯、废板坯回收工序+布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **1#线热能中心+多管除尘+旋风分离器+水幕除尘器** | **/** | **非甲烷总烃** | **18.3** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **2#线热能中心+多管除尘+旋风分离器+水幕除尘器** | **/** | **非甲烷总烃** | **23.0** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **2#线铺装、锯板坯、废板坯回收工序+布袋除尘器** | **/** | **非甲烷总烃** | **5.02** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **2#线热能中心+多管除尘+旋风分离器+水幕除尘器** | **/** | **氮氧化物** | **21** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **2#线铺装、锯板坯、废板坯回收工序+布袋除尘器** | **/** | **甲醛** | **0.6** | **mg/m3** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-09** | **1#线锯毛板、砂光、边条破碎工序+布袋除尘器** | **/** | **非甲烷总烃** | **6.65** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-09** | **1#线锯毛板、砂光、边条破碎工序+布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-09** | **1#线锯毛板、砂光、边条破碎工序+布袋除尘器** | **/** | **甲醛** | **0.3** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-09** | **2#线锯毛板、砂光、边条破碎工序+布袋除尘器** | **/** | **甲醛** | **0.5** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-09** | **1#线铺装、锯板坯、废板坯回收工序+布袋除尘器** | **/** | **甲醛** | **0.4** | **mg/m3** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-09** | **2#线锯毛板、砂光、边条破碎工序+布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-09** | **2#线锯毛板、砂光、边条破碎工序+布袋除尘器** | **/** | **非甲烷总烃** | **7.63** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-09** | **1#线铺装、锯板坯、废板坯回收工序+布袋除尘器** | **/** | **非甲烷总烃** | **13.5** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **窑尾袋式除尘器排气筒出口** | **100** | **氨** | **0.4** | **mg/m3** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **混合材下料口(14)** | **100** | **颗粒物** | **5.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **砂岩破碎(10)** | **100** | **颗粒物** | **5.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **窑尾袋式除尘器排气筒出口** | **100** | **铊、镉、铅、砷及其化合物** | **0.0012** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **窑尾袋式除尘器排气筒出口** | **100** | **氮氧化物** | **71.7** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **1#振动筛(8)** | **100** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **生料均化库斜槽提升机(6)** | **100** | **颗粒物** | **3.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **窑尾袋式除尘器排气筒出口** | **100** | **颗粒物** | **5.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **1#入库提升(3)** | **100** | **颗粒物** | **4.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **窑头袋式收尘器排气筒出口** | **100** | **颗粒物** | **3.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **窑尾袋式除尘器排气筒出口** | **100** | **氟化物** | **<0.06** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **1#水泥库底(15)** | **100** | **颗粒物** | **2.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **3#水泥库底(16)** | **100** | **颗粒物** | **3.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **2#磨尾出磨(4)** | **100** | **颗粒物** | **3.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **磨下料选粉(5)** | **100** | **颗粒物** | **7.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **散装下料口(13)** | **100** | **颗粒物** | **4.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **窑尾袋式除尘器排气筒出口** | **100** | **氯化氢** | **0.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **窑尾袋式除尘器排气筒出口** | **100** | **二氧化硫** | **6.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **3#水泥库顶(18)** | **100** | **颗粒物** | **5.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **石灰石转运(9)** | **100** | **颗粒物** | **3.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **窑尾袋式除尘器排气筒出口** | **100** | **铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物** | **0.06** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **窑尾袋式除尘器排气筒出口** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **1#水泥库顶(17)** | **100** | **颗粒物** | **2.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **矿渣下料口(11)** | **100** | **颗粒物** | **3.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **1#包装机(7)** | **100** | **颗粒物** | **4.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-13** | **出库下料口(12)** | **100** | **颗粒物** | **3.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县曲城酒厂** | **白酒制造** | **2021-12-02** | **蒸汽源+低氮燃烧器** | **/** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县曲城酒厂** | **白酒制造** | **2021-12-02** | **蒸汽源+低氮燃烧器** | **/** | **氮氧化物** | **20** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县曲城酒厂** | **白酒制造** | **2021-12-02** | **蒸汽源+低氮燃烧器** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县曲城酒厂** | **白酒制造** | **2021-12-02** | **蒸馏工序+二级喷淋降解设备** | **/** | **非甲烷总烃** | **8.00** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县鼎晟钙业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-28** | **2号石灰窑旋风+多管散热+布袋+水膜除尘脱硫系统出口** | **/** | **二氧化硫** | **43** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县鼎晟钙业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-28** | **1号石灰窑旋风+多管散热+布袋+水膜除尘脱硫系统出口** | **/** | **二氧化硫** | **88** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县鼎晟钙业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-28** | **2号石灰窑旋风+多管散热+布袋+水膜除尘脱硫系统出口** | **/** | **氮氧化物** | **54** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县鼎晟钙业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-09-28** | **1号石灰窑旋风+多管散热+布袋+水膜除尘脱硫系统出口** | **/** | **氮氧化物** | **97** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县鸿华热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-24** | **锅炉废气** | **/** | **氮氧化物** | **30** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县鸿华热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-24** | **锅炉废气** | **/** | **林格曼黑度** | **1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县鸿华热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-24** | **锅炉废气** | **/** | **氨** | **0.91** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县鸿华热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-24** | **锅炉废气** | **/** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县鸿华热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-24** | **锅炉废气** | **/** | **二氧化硫** | **6** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县鸿华热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-24** | **锅炉废气** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.03** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县景安供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-23** | **40t锅炉+SNCR+SCR脱硝+脉冲布袋除尘器+双碱脱硫(DA001)** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县景安供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-23** | **40t锅炉+SNCR+SCR脱硝+脉冲布袋除尘器+双碱脱硫(DA001)** | **/** | **氮氧化物** | **50** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县景安供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-23** | **40t锅炉+SNCR+SCR脱硝+脉冲布袋除尘器+双碱脱硫(DA001)** | **/** | **氨** | **1.20** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县景安供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-23** | **40t锅炉+SNCR+SCR脱硝+脉冲布袋除尘器+双碱脱硫(DA001)** | **/** | **颗粒物** | **2.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县景安供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-23** | **40t锅炉+SNCR+SCR脱硝+脉冲布袋除尘器+双碱脱硫(DA001)** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.03** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县景安供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-23** | **40t锅炉+SNCR+SCR脱硝+脉冲布袋除尘器+双碱脱硫(DA001)** | **/** | **二氧化硫** | **7** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县狼牙山食品饮料有限公司** | **果菜汁及果菜汁饮料制造** | **2021-10-13** | **天然气锅炉1#+低氮燃烧器** | **/** | **颗粒物** | **2.0** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县狼牙山食品饮料有限公司** | **果菜汁及果菜汁饮料制造** | **2021-10-13** | **天然气锅炉1#+低氮燃烧器** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县狼牙山食品饮料有限公司** | **果菜汁及果菜汁饮料制造** | **2021-10-13** | **天然气锅炉1#+低氮燃烧器** | **/** | **氮氧化物** | **25** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县隆鑫膨润土矿** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-03** | **成品库原料库布袋除尘器出口** | **/** | **颗粒物** | **13.2** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县隆鑫膨润土矿** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-03** | **环保石灰窑2#+旋风布袋除尘器+散热系统+脉冲式布袋除尘器+双碱法脱硫塔出口** | **/** | **颗粒物** | **14.8** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县隆鑫膨润土矿** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-03** | **环保石灰窑2#+旋风布袋除尘器+散热系统+脉冲式布袋除尘器+双碱法脱硫塔出口** | **/** | **二氧化硫** | **6** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县隆鑫膨润土矿** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-03** | **环保石灰窑2#+旋风布袋除尘器+散热系统+脉冲式布袋除尘器+双碱法脱硫塔出口** | **/** | **氮氧化物** | **32** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **配料工序、原料除石挤压破碎工序+脉冲布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **3.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **隧道窑+脱硫除尘塔** | **/** | **二氧化硫** | **69** | **mg/m3** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **隧道窑+脱硫除尘塔** | **/** | **氟化物** | **0.58** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **隧道窑+脱硫除尘塔** | **/** | **颗粒物** | **5.5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **隧道窑+脱硫除尘塔** | **/** | **氮氧化物** | **11** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2021-09-07** | **纤维干燥工序+SNCR+洗涤塔+湿电除尘** | **/** | **甲醛** | **0.3** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2021-09-07** | **纤维干燥工序+SNCR+洗涤塔+湿电除尘** | **/** | **二氧化硫** | **3** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2021-09-07** | **纤维干燥工序+SNCR+洗涤塔+湿电除尘** | **/** | **颗粒物** | **2.1** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2021-09-07** | **刨花干燥工序+SNCR+袋式除尘器+湿电除尘** | **/** | **二氧化硫** | **3** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2021-09-07** | **木料粉仓+布袋除尘** | **/** | **颗粒物** | **2.0** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2021-09-07** | **刨花干燥工序+SNCR+袋式除尘器+湿电除尘** | **/** | **氮氧化物** | **58** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2021-09-07** | **纤维干燥工序+SNCR+洗涤塔+湿电除尘** | **/** | **非甲烷总烃** | **4.02** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2021-09-07** | **刨花干燥工序+SNCR+袋式除尘器+湿电除尘** | **/** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2021-09-07** | **纤维干燥工序+SNCR+洗涤塔+湿电除尘** | **/** | **氮氧化物** | **9** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北爱德斯蒂尔材料科技有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-14** | **石灰窑煅烧** | **85** | **颗粒物** | **2.8** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北爱德斯蒂尔材料科技有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-14** | **石灰卸料** | **85** | **颗粒物** | **5.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北爱德斯蒂尔材料科技有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-14** | **石灰窑煅烧** | **85** | **氮氧化物** | **117** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北爱德斯蒂尔材料科技有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-14** | **石灰窑煅烧** | **85** | **二氧化硫** | **3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北爱德斯蒂尔材料科技有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-14** | **窑顶卸料** | **85** | **颗粒物** | **9.5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北爱德斯蒂尔材料科技有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-14** | **煤粉制备** | **95** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北爱德斯蒂尔材料科技有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-14** | **石灰石上料** | **80** | **颗粒物** | **3.8** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废气监测点5(DA005)** | **90** | **颗粒物** | **11.7** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废气监测点2(DA002)** | **90** | **苯** | **0.01425** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废气监测点1(DA001)** | **85** | **颗粒物** | **1.0** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废气监测点3(DA003)** | **85** | **非甲烷总烃** | **0.81** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废气监测点2(DA002)** | **90** | **非甲烷总烃** | **1.28** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废气监测点1(DA001)** | **85** | **非甲烷总烃** | **0.84** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废气监测点2(DA002)** | **90** | **二甲苯（总量）** | **0.428** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废气监测点3(DA003)** | **85** | **苯** | **0.0015** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废气监测点1(DA001)** | **85** | **甲苯** | **0.214** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废气监测点3(DA003)** | **85** | **颗粒物** | **2.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废气监测点3(DA003)** | **85** | **甲苯** | **0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废气监测点2(DA002)** | **90** | **颗粒物** | **1.0** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废气监测点3(DA003)** | **85** | **二甲苯（总量）** | **0.0931** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废气监测点1(DA001)** | **85** | **二甲苯（总量）** | **0.678** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废气监测点1(DA001)** | **85** | **苯** | **0.0015** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废气监测点2(DA002)** | **90** | **甲苯** | **0.0121** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北康华食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-10-20** | **废气监测点7(DA007)** | **75** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北康华食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-10-20** | **废气监测点3(DA003)** | **100** | **油烟** | **0.95** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北康华食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-10-20** | **废气监测点1(DA001)** | **100** | **颗粒物** | **1.8** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北康华食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-10-20** | **废气监测点7(DA007)** | **75** | **氮氧化物** | **18** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北康华食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-10-20** | **废气监测点2(DA002)** | **100** | **油烟** | **1.36** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北康华食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-10-20** | **废气监测点7(DA007)** | **75** | **二氧化硫** | **3** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北康华食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-10-20** | **废气监测点6(DA006)** | **85** | **颗粒物** | **1.3** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北康华食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-10-20** | **废气监测点11(DA011)** | **100** | **油烟** | **0.42** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **水泥库顶5#(4)** | **70** | **颗粒物** | **3.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **煤磨(20)** | **70** | **颗粒物** | **5.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **水泥散装2#(9)** | **70** | **颗粒物** | **3.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **水泥散装1#(13)** | **70** | **颗粒物** | **3.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **出生料磨斜槽(14)** | **70** | **颗粒物** | **2.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **窑尾(1)** | **80** | **氯化氢** | **<0.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **水泥磨中2#(7)** | **70** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **窑尾(1)** | **80** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **窑尾(1)** | **80** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **窑尾(1)** | **80** | **氨** | **0.5** | **mg/m3** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **窑头(2)** | **80** | **颗粒物** | **3.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **熟料地坑皮带1#(18)** | **70** | **颗粒物** | **4.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **熟料地坑皮带2#(17)** | **70** | **颗粒物** | **3.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **水泥磨尾2#(12)** | **70** | **颗粒物** | **3.9** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **水泥磨中1#(6)** | **70** | **颗粒物** | **3.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **窑尾(1)** | **80** | **氟化物** | **0.12** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **窑尾(1)** | **80** | **氮氧化物** | **67.1** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **水泥库顶6#(5)** | **70** | **颗粒物** | **3.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **窑尾(1)** | **80** | **颗粒物** | **4.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **窑尾(1)** | **80** | **铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物** | **0.091** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **原煤破碎(19)** | **70** | **颗粒物** | **2.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **生料入窑提升机(15)** | **70** | **颗粒物** | **3.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **水泥包装仓(10)** | **70** | **颗粒物** | **3.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **水泥库顶4#(3)** | **70** | **颗粒物** | **4.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **原煤地坑皮带转运(16)** | **70** | **颗粒物** | **3.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **水泥包装机(8)** | **70** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **水泥磨尾1#(11)** | **70** | **颗粒物** | **4.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-12-02** | **窑尾(1)** | **80** | **铊、镉、铅、砷及其化合物** | **0.0024** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县建硕环保科技有限公司** | **非金属废料和碎屑加工处理** | **2021-11-09** | **破碎工序(DA001)** | **100** | **颗粒物** | **42.2** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县建硕环保科技有限公司** | **非金属废料和碎屑加工处理** | **2021-11-09** | **烘干工序(DA001)** | **100** | **氮氧化物** | **16** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县建硕环保科技有限公司** | **非金属废料和碎屑加工处理** | **2021-11-09** | **烘干工序(DA001)** | **100** | **颗粒物** | **5.8** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县建硕环保科技有限公司** | **非金属废料和碎屑加工处理** | **2021-11-09** | **烘干工序(DA001)** | **100** | **二氧化硫** | **3** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县美辰木业有限公司** | **木门窗制造** | **2021-10-11** | **布袋除尘器后排气筒出口(01)** | **85** | **颗粒物** | **1.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县美辰木业有限公司** | **木门窗制造** | **2021-10-11** | **废气治理设施后排气筒出口(01)** | **85** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.433** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县美辰木业有限公司** | **木门窗制造** | **2021-10-11** | **废气治理设施后排气筒出口(01)** | **85** | **苯** | **0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县美辰木业有限公司** | **木门窗制造** | **2021-11-11** | **废气治理设施后排气筒出口(01)** | **85** | **非甲烷总烃** | **4.0** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县森阳食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-20** | **蒸汽锅炉** | **80** | **氮氧化物** | **12** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县森阳食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-20** | **蒸汽锅炉** | **80** | **二氧化硫** | **2.5** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县森阳食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-20** | **蒸汽锅炉** | **80** | **颗粒物** | **3** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能保南（蠡县）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-12-09** | **1#炉烟气排放口(1)** | **100** | **二噁英类** | **0.0042** | **ng-TEQ/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能保南（蠡县）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-12-09** | **2#炉烟气排放口(2)** | **100** | **二噁英类** | **0.0015** | **ng-TEQ/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能保南（蠡县）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-12-14** | **2#炉烟气排放口(2)** | **100** | **焚烧炉渣热灼减率** | **2.4** | **%** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能保南（蠡县）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-12-14** | **1#炉烟气排放口(1)** | **100** | **焚烧炉渣热灼减率** | **2.2** | **%** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能保南（蠡县）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-21** | **2#炉烟气排放口(2)** | **57** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能保南（蠡县）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-21** | **2#炉烟气排放口(2)** | **57** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.00453** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能保南（蠡县）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-21** | **2#炉烟气排放口(2)** | **57** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.000039** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能保南（蠡县）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-21** | **2#炉烟气排放口(2)** | **57** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能保南（蠡县）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-21** | **2#炉烟气排放口(2)** | **57** | **氮氧化物** | **175** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能保南（蠡县）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-21** | **2#炉烟气排放口(2)** | **57** | **氯化氢** | **4.41** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能保南（蠡县）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-21** | **2#炉烟气排放口(2)** | **57** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能保南（蠡县）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-21** | **2#炉烟气排放口(2)** | **57** | **一氧化碳** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德启塑业有限公司** | **废弃资源综合利用业** | **2021-10-24** | **挤出工序处理设施出口A8(DA001)** | **17** | **非甲烷总烃** | **0.21** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定毅顺化工制品有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-08-24** | **锅炉废气烟囱出口Q1(DA001)** | **90** | **颗粒物** | **3.1** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定毅顺化工制品有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-08-24** | **锅炉废气烟囱出口Q1(DA001)** | **90** | **汞及其化合物** | **0.03** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定毅顺化工制品有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-08-24** | **锅炉废气烟囱出口Q1(DA001)** |  | **林格曼黑度** | **0** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定毅顺化工制品有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-08-24** | **锅炉废气烟囱出口Q1(DA001)** | **90** | **二氧化硫** | **3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定毅顺化工制品有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-08-24** | **锅炉废气烟囱出口Q1(DA001)** | **90** | **氮氧化物** | **23** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-05** | **熟料储存转运3排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-05** | **熟料储存转运1排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-05** | **熟料储存转运2排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-06** | **熟料储存转运5排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-06** | **熟料储存转运4排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **7.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-06** | **石灰石预均化（转运）2排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.8** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **石灰石破碎排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-07** | **石灰石破碎排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-08** | **原料调配转运2排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-08** | **原料调配仓2排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **7.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-09-08** | **原料调配仓1排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **7.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-15** | **辅料及煤预均化3排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-15** | **辅料及煤预均化4排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **7.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-15** | **辅料及煤预均化6排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **7.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-15** | **辅料及煤预均化1排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-15** | **辅料及煤预均化5排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-16** | **辅料及煤预均化8排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **9.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-16** | **辅料及煤预均化7排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-16** | **砂岩破碎排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.9** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-16** | **辅料及煤预均化2排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-16** | **辅料及砂岩破碎排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **熟料储存1排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **6.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **生料入窑喂料排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **7.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **原料粉磨排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **7.9** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **熟料烧成窑头排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **7.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **熟料储存2排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **7.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-19** | **生料均化1排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **7.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-19** | **生料均化2排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-21** | **原料调配仓4排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **7.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-21** | **原料调配仓3排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **7.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-21** | **熟料储存转运排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-21** | **熟料储存转运6排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-21** | **原料调配转运1排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **7.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-22** | **窑尾排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-22** | **窑尾排气筒出口** | **90** | **氨** | **0.64** | **mg/m3** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-22** | **窑尾排气筒出口** | **90** | **二氧化硫** | **10** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-22** | **原料调配转运3排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **7.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-22** | **窑尾排气筒出口** | **90** | **氮氧化物** | **51** | **mg/m3** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-22** | **熟料储存装车1排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **7.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-22** | **窑尾排气筒出口** | **90** | **汞及其化合物** | **0.03** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-22** | **窑尾排气筒出口** | **90** | **氟化物** | **0.42** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-22** | **熟料储存装车2排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-23** | **煤磨工序排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **8.6** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-23** | **煤磨2工序排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **7.8** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国志东兴精细化工有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-10-18** | **渣棚、工艺不凝气、水解筌、精制车间、精制塔醛泥、废水收集池、精制塔抽真空废气净化设施出口** | **90** | **甲醇** | **0.1** | **mg/m3** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国志东兴精细化工有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-10-18** | **锅炉燃烧废气处理设施出口** | **90** | **颗粒物** | **2.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国志东兴精细化工有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-10-18** | **锅炉燃烧废气处理设施出口** | **90** | **林格曼黑度** | **0** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国志东兴精细化工有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-10-18** | **渣棚、工艺不凝气、水解筌、精制车间、精制塔醛泥、废水收集池、精制塔抽真空废气净化设施出口** | **90** | **硫酸雾** | **0.3** | **mg/m3** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国志东兴精细化工有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-10-18** | **锅炉燃烧废气处理设施出口** | **90** | **氮氧化物** | **40** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国志东兴精细化工有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-10-18** | **锅炉燃烧废气处理设施出口** | **90** | **二氧化硫** | **3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **废砂再生线下料破碎、筛分、焙烧工序脉冲反吹式布袋除尘器治理设施后 排气筒出口** | **90** | **氮氧化物** | **12** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **热处理排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **2.7** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **第一生产单元脱 模剂喷涂废气、低压、浇铸、制芯、抛丸工序 UV 光氧+活性炭吸附+ 滤筒治理设施排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **2.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **第一生产单元脱 模剂喷涂废气、低压、浇铸、制芯、抛丸工序 UV 光氧+活性炭吸附+ 滤筒治理设施排气筒出口** | **90** | **酚类** | **0.3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **废砂再生线混练、 振砂脉冲反吹+UV 光氧+活性炭 治理设施后排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **3.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **废砂再生线下料破碎、筛分、焙烧工序脉冲反吹式布袋除尘器治理设施后 排气筒出口** | **90** | **二氧化硫** | **3** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **热处理排气筒出口** | **90** | **二氧化硫** | **3** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **废砂再生线下料破碎、筛分、焙烧工序脉冲反吹式布袋除尘器治理设施后 排气筒出口** | **90** | **颗粒物** | **3.4** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **第一生产单元脱 模剂喷涂废气、低压、浇铸、制芯、抛丸工序 UV 光氧+活性炭吸附+ 滤筒治理设施排气筒出口** | **90** | **甲醛** | **0.9** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **热处理排气筒出口** | **90** | **氮氧化物** | **18** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **第一生产单元脱 模剂喷涂废气、低压、浇铸、制芯、抛丸工序 UV 光氧+活性炭吸附+ 滤筒治理设施排气筒出口** | **90** | **非甲烷总烃** | **3.43** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-18** | **第二生产单元 1 号脱模剂喷涂废气工序 UV 光氧+活性炭吸附治理设施排气筒出口** | **90** | **非甲烷总烃** | **3.11** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-18** | **第二生产单元 2 号脱模剂喷涂废气工序UV光氧+活性炭吸附 治理设施排气筒出口** | **90** | **非甲烷总烃** | **3.03** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县力奥塑业有限公司** | **非金属废料和碎屑加工处理** | **2021-05-18** | **混料工序出口(DA001)** | **50** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县力奥塑业有限公司** | **非金属废料和碎屑加工处理** | **2021-05-18** | **挤出工序处理设施出口A8(DA001)** | **50** | **非甲烷总烃** | **0.30** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **昊成顺平能源发展有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-11** | **处理设施出口(DA001)** | **90** | **二氧化硫** | **25** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **昊成顺平能源发展有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-11** | **处理设施出口(DA001)** | **90** | **氮氧化物** | **37** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **昊成顺平能源发展有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-11** | **处理设施出口(DA001)** | **90** | **颗粒物** | **2.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **昊成顺平能源发展有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-11** | **处理设施出口(DA001)** | **/** | **烟气黑度（林格曼黑度，级）** | **0** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-05-27** | **铬酸雾有组织排口002(DA002)** | **/** | **铬酸雾** | **0.042** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-05-27** | **VOCs有组织排口001(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **8.20** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-05-27** | **硫酸雾有组织排口003(DA003)** | **/** | **硫酸雾** | **1.95** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **保险杠注塑焊接工序废气处理设施出口(DA002)** | **79** | **非甲烷总烃** | **1.31** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **水分烘干炉燃烧废气排放口(DA004)** | **79** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **注塑、焊接工序废气处理设施出口(DA001)** | **79** | **非甲烷总烃** | **1.38** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **水分烘干炉燃烧废气排放口(DA004)** | **79** | **氮氧化物** | **28** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **水分烘干炉燃烧废气排放口(DA004)** | **79** | **林格曼黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **喷漆、烘干工序废气处理设施出口(DA007)** | **79** | **氮氧化物** | **12** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **喷漆、烘干工序废气处理设施出口(DA007)** | **79** | **非甲烷总烃** | **1.46** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **喷漆、烘干工序废气处理设施出口(DA007)** | **79** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **喷漆、烘干工序废气处理设施出口(DA007)** | **79** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **喷漆、烘干工序废气处理设施出口(DA007)** | **79** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.857** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **喷漆、烘干工序废气处理设施出口(DA007)** | **79** | **苯** | **0.139** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **油烟净化设备出口(DA008)** | **/** | **油烟** | **0.50** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **水分烘干炉燃烧废气排放口(DA004)** | **79** | **颗粒物** | **2.1** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **喷漆、烘干工序废气处理设施出口(DA007)** | **79** | **林格曼黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北川锦公路工程有限责任公司** | **防水建筑材料制造** | **2021-10-21** | **有机废气排放口001(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.06** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北川锦公路工程有限责任公司** | **防水建筑材料制造** | **2021-10-21** | **有机废气排放口001(DA001)** | **/** | **苯** | **<0.015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北川锦公路工程有限责任公司** | **防水建筑材料制造** | **2021-10-21** | **有机废气排放口001(DA001)** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.015** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏立至信汽车零部件制造有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-13** | **01废排气筒** | **/** | **非甲烷总烃** | **14.8** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏立至信汽车零部件制造有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-13** | **01废排气筒** | **/** | **苯** | **<0.015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏立至信汽车零部件制造有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-13** | **01废排气筒** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.015** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **冷却器喷晾一体室1工序净化设备出口（A9）** | **97** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **冷却器喷晾一体室2工序净化设备出口（A8）** | **97** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **片散淋底漆工序净化设备出口（A3）** | **97** | **非甲烷总烃** | **1.17** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **蝶阀涂漆工序净化设备出口（A11）** | **97** | **非甲烷总烃** | **1.14** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **蝶阀涂漆工序净化设备出口（A11）** | **97** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **冷却器喷晾一体室2工序净化设备出口（A8）** | **97** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **片散淋面漆工序净化设备出口（A1）** | **97** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **片散灌内壁漆工序净化设备出口（A7）** | **97** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.0374** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **片散淋面漆工序净化设备出口（A1）** | **97** | **非甲烷总烃** | **1.10** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **片散灌内壁漆工序净化设备出口（A7）** | **97** | **非甲烷总烃** | **1.15** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **片散淋底漆工序净化设备出口（A3）** | **97** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.0738** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **蝶阀涂漆工序净化设备出口（A11）** | **97** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **片散喷漆室净化设备出口（A5）** | **97** | **非甲烷总烃** | **1.25** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **片散淋底漆工序净化设备出口（A3）** | **97** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **冷却器喷晾一体室2工序净化设备出口（A8）** | **97** | **非甲烷总烃** | **1.09** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **冷却器喷晾一体室1工序净化设备出口（A9）** | **97** | **非甲烷总烃** | **1.09** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **片散喷漆室净化设备出口（A5）** | **97** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **片散喷漆室净化设备出口（A5）** | **97** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **片散灌内壁漆工序净化设备出口（A7）** | **97** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **片散淋面漆工序净化设备出口（A1）** | **97** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.0123** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **冷却器喷晾一体室1工序净化设备出口（A9）** | **97** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **粉碎工序排放口** | **90** | **颗粒物** | **3.1** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **燃气热风炉、喷雾干燥工序排放口(DA002)** | **90** | **氨** | **0.0480** | **kg/h** | **14** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **燃气热风炉、喷雾干燥工序排放口(DA002)** | **90** | **臭气浓度** | **131** | **无量纲** | **6000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **燃气锅炉排气筒(DA001)** | **90** | **氮氧化物** | **8** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **燃气锅炉排气筒(DA001)** | **90** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **燃气热风炉、喷雾干燥工序排放口(DA002)** | **90** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **燃气热风炉、喷雾干燥工序排放口(DA002)** | **90** | **硫化氢** | **0.00457** | **kg/h** | **0.90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **燃气热风炉、喷雾干燥工序排放口(DA002)** | **90** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **燃气锅炉排气筒(DA001)** | **90** | **林格曼黑度** | **<1** | **级** | **1** | **0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **燃气锅炉排气筒(DA001)** | **90** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **燃气热风炉、喷雾干燥工序排放口(DA002)** | **90** | **氮氧化物** | **<3** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-14** | **酶解烘干工序及车间污水站治理设施排放口(DA003)** | **90** | **氨** | **0.0326** | **kg/h** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-14** | **酶解烘干工序及车间污水站治理设施排放口(DA003)** | **90** | **硫化氢** | **0.00514** | **kg/h** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-14** | **酶解烘干工序及车间污水站治理设施排放口(DA003)** | **90** | **臭气浓度** | **173** | **无量纲** | **40000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-01** | **东侧燃气锅炉房排气筒(DA012)** | **/** | **氮氧化物** | **23** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-01** | **西侧燃气锅炉房排气筒(DA013)** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-01** | **东侧燃气锅炉房排气筒(DA012)** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-01** | **东侧燃气锅炉房排气筒(DA012)** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-01** | **东侧燃气锅炉房排气筒(DA012)** | **/** | **颗粒物** | **2.5** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-01** | **西侧燃气锅炉房排气筒(DA013)** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-01** | **西侧燃气锅炉房排气筒(DA013)** | **/** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-01** | **西侧燃气锅炉房排气筒(DA013)** | **/** | **氮氧化物** | **21** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **2甲苯回收处理设施出口(DA010)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.32** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **2甲苯回收处理设施出口(DA010)** | **/** | **苯** | **0.0040** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **塑炼工序废气处理设施出口(DA009)** | **/** | **颗粒物** | **2.0** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **破碎工序废气处理设施出口(DA008)** | **/** | **颗粒物** | **2.5** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **塑炼工序废气处理设施出口(DA009)** | **/** | **臭气浓度** | **1738** | **无量纲** | **6000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **2甲苯回收处理设施出口(DA010)** | **/** | **甲苯及二甲苯合计** | **0.0082** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **2甲苯回收处理设施出口(DA010)** | **/** | **臭气浓度** | **1738** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **塑炼工序废气处理设施出口(DA009)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.15** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-03** | **20号水性胶涂布机后段废气排放口(DA003)** | **/** | **臭气浓度** | **1738** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-03** | **20号水性胶涂布机中段废气排放口(DA004)** | **/** | **臭气浓度** | **1738** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-03** | **1号甲苯回收处理设施出口(DA006)** | **/** | **甲苯及二甲苯合计** | **0.0100** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-03** | **1号甲苯回收处理设施出口(DA006)** | **/** | **臭气浓度** | **1738** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-03** | **1号甲苯回收处理设施出口(DA006)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.72** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-03** | **20号水性胶涂布机中段废气排放口(DA004)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.01** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-03** | **20号水性胶涂布机前段废气排放口(DA005)** | **/** | **臭气浓度** | **1738** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-03** | **1号甲苯回收处理设施出口(DA006)** | **/** | **苯** | **0.0048** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-03** | **20号水性胶涂布机前段废气排放口(DA005)** | **/** | **非甲烷总烃** | **5.11** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-03** | **20号水性胶涂布机后段废气排放口(DA003)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.16** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-04** | **PVC薄膜生产线废气排放口(DA001)** | **/** | **氯化氢** | **3.97** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-04** | **19号水性胶布线前段排放口(DA011)** | **/** | **臭气浓度** | **1738** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-04** | **19号水性胶布线前段排放口(DA011)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.33** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-04** | **19号水性胶涂布线后段废气排放口(DA002)** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.00** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-04** | **PVC薄膜生产线废气排放口(DA001)** | **/** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-04** | **PVC薄膜生产线废气排放口(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.42** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-04** | **19号水性胶涂布线后段废气排放口(DA002)** | **/** | **臭气浓度** | **1738** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **PVC薄膜5、6号生产线废气排放口(DA007)** | **/** | **氯化氢** | **4.14** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **PVC薄膜5、6号生产线废气排放口(DA007)** | **/** | **颗粒物** | **1.4** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **PVC薄膜5、6号生产线废气排放口(DA007)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.45** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北涿州京源热电有限责任公司** | **火力发电** | **2021-06-22** | **2#机组(1)** | **100** | **氨** | **1.3** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北涿州京源热电有限责任公司** | **火力发电** | **2021-06-22** | **2#机组(1)** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北涿州京源热电有限责任公司** | **火力发电** | **2021-06-22** | **2#机组(1)** | **100** | **氮氧化物** | **17.8** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北涿州京源热电有限责任公司** | **火力发电** | **2021-06-22** | **2#机组(1)** | **100** | **颗粒物** | **1.1** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北涿州京源热电有限责任公司** | **火力发电** | **2021-06-22** | **2#机组(1)** | **100** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北涿州京源热电有限责任公司** | **火力发电** | **2021-06-22** | **2#机组(1)** | **100** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **板带1#废气排放口** | **/** | **非甲烷总烃** | **5.31** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **PS版酸废气西排口** | **/** | **氯化氢** | **4.67** | **mg/m3** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **1#锅炉排放口** | **/** | **二氧化硫** | **<10** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **铸轧车间熔铝炉废气排放口** | **/** | **氮氧化物** | **8** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **PS版有机废气排放口** | **/** | **非甲烷总烃** | **46.3** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **PS版有机废气排放口** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<20** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **1#锅炉排放口** | **/** | **颗粒物** | **2.6** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **1#锅炉排放口** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **1#锅炉排放口** | **/** | **氮氧化物** | **21** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **铸轧车间熔铝炉废气排放口** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **铸轧车间熔铝炉废气排放口** | **/** | **二氧化硫** | **<200** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **板带2#废气排放口** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.37** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **PS版酸废气东排口** | **/** | **氯化氢** | **4.89** | **mg/m3** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **铸轧车间熔铝炉废气排放口** | **/** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **PS版有机废气排放口** | **/** | **苯** | **<1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-10** | **2#锅炉排放口** | **/** | **二氧化硫** | **<10** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-10** | **2#锅炉排放口** | **/** | **颗粒物** | **2.6** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-10** | **2#锅炉排放口** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-10** | **板带西车间退火炉废气排放口** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.20** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-10** | **板带东车间退火炉废气排放口** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.23** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-10** | **2#锅炉排放口** | **/** | **氮氧化物** | **22** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-10** | **板带3#废气排放口** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.64** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-10** | **超薄车间熔铝炉废气排放口** | **/** | **氮氧化物** | **9** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-10** | **铝箔1#废气排放口** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.13** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-10** | **超薄车间熔铝炉废气排放口** | **/** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-10** | **超薄车间熔铝炉废气排放口** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-10** | **超薄车间熔铝炉废气排放口** | **/** | **二氧化硫** | **3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-11** | **3#锅炉排放口** | **/** | **二氧化硫** | **<10** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-11** | **3#锅炉排放口** | **/** | **氮氧化物** | **24** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-11** | **3#锅炉排放口** | **/** | **颗粒物** | **2.7** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-11** | **铝箔2#废气排放口** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.00** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-11** | **铝箔三期退火炉废气排放口** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.33** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-11** | **3#锅炉排放口** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-11** | **铝箔老线退火炉废气排放口** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.53** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-11** | **铝箔3#废气排放口** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.42** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-11** | **新一期退火炉废气排放口** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.42** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司汽车零部件制造分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-21** | **104-2工房南侧喷塑废气排气筒(DA001)** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司汽车零部件制造分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-21** | **104工房电泳单元废气排气筒(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.91** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司汽车零部件制造分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-21** | **104工房电泳单元废气排气筒(DA001)** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司汽车零部件制造分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-21** | **104-2工房南侧喷塑废气排气筒(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.15** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司汽车零部件制造分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-21** | **104-2工房南侧喷塑废气排气筒(DA001)** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司汽车零部件制造分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-21** | **104-2工房北侧喷塑排气筒** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司汽车零部件制造分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-21** | **104工房电泳单元废气排气筒(DA001)** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司汽车零部件制造分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-21** | **104-2工房北侧喷塑排气筒** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.96** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司汽车零部件制造分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-21** | **104-2工房北侧喷塑排气筒** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州拜奥威生物科技有限公司** | **化学农药制造** | **2021-09-15** | **废气监测点1(DA001)** | **80** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州拜奥威生物科技有限公司** | **化学农药制造** | **2021-09-15** | **废气监测点1(DA001)** | **80** | **非甲烷总烃** | **6.66** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州拜奥威生物科技有限公司** | **化学农药制造** | **2021-09-15** | **废气监测点1(DA001)** | **80** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州蓝天网架有限公司** | **结构性金属制品制造** | **2021-10-12** | **1#排气筒001(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.96** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州蓝天网架有限公司** | **结构性金属制品制造** | **2021-10-12** | **1#排气筒001(DA001)** | **/** | **甲苯 二甲苯** | **<0.015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州蓝天网架有限公司** | **结构性金属制品制造** | **2021-10-12** | **1#排气筒001(DA001)** | **/** | **苯** | **<0.015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市百祥包装制品有限公司** | **纸和纸板容器制造** | **2021-09-15** | **P1001(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.58** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **西厂印刷车间印刷工序净化设备** | **89** | **甲苯与二甲苯合计** | **1.89** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **西厂印刷车间印刷工序净化设备** | **89** | **非甲烷总烃** | **1.18** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **东厂印刷车间2印刷工序净化设备** | **89** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **西厂印刷车间印刷工序净化设备** | **89** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **东厂印刷车间1印刷工序净化设备** | **89** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **东厂印刷车间1印刷工序净化设备** | **89** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **东厂印刷车间1印刷工序净化设备** | **89** | **非甲烷总烃** | **1.34** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **东厂印刷车间2印刷工序净化设备** | **89** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **东厂印刷车间2印刷工序净化设备** | **89** | **非甲烷总烃** | **1.34** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市三博桥梁模板制造有限公司** | **建筑、安全用金属制品制造** | **2021-10-18** | **喷漆工序净化设备出口(DA003)** | **72** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市三博桥梁模板制造有限公司** | **建筑、安全用金属制品制造** | **2021-10-18** | **喷漆工序净化设备出口(DA003)** | **72** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市三博桥梁模板制造有限公司** | **建筑、安全用金属制品制造** | **2021-10-18** | **喷漆工序净化设备出口(DA003)** | **72** | **非甲烷总烃** | **1.44** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市三奇工贸有限公司** | **纸和纸板容器制造** | **2021-11-09** | **印刷工序废气处理设施出口(DA001)** | **92** | **非甲烷总烃** | **1.26** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天彤压铸制品有限公司** | **有色金属铸造** | **2021-10-19** | **压铸排气筒002(DA002)** | **80** | **非甲烷总烃** | **1.08** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市翔达塑胶有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-10-07** | **挤出工序排气筒002(DA002)** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.003** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市翔达塑胶有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-10-07** | **挤出工序排气筒002(DA002)** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.22** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市翔达塑胶有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-10-07** | **挤出工序排气筒002(DA002)** | **/** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市永合庄新生铸造厂** | **黑色金属铸造** | **2021-11-09** | **浸漆、晾干工序废气处理设施出口(DA003)** | **/** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市永合庄新生铸造厂** | **黑色金属铸造** | **2021-11-09** | **浸漆、晾干工序废气处理设施出口(DA003)** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.283** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市永合庄新生铸造厂** | **黑色金属铸造** | **2021-11-09** | **浸漆、晾干工序废气处理设施出口(DA003)** | **/** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市永合庄新生铸造厂** | **黑色金属铸造** | **2021-11-09** | **浸漆、晾干工序废气处理设施出口(DA003)** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.36** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市永合庄新生铸造厂** | **黑色金属铸造** | **2021-11-09** | **浸漆、晾干工序废气处理设施出口(DA003)** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.36** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市永合庄新生铸造厂** | **黑色金属铸造** | **2021-11-09** | **浸漆、晾干工序废气处理设施出口(DA003)** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.283** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市永生铸造厂** | **其他金属制品制造** | **2021-11-09** | **浸漆、晾干工序废气处理设施出口(DA003)** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.29** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市永生铸造厂** | **其他金属制品制造** | **2021-11-09** | **浸漆、晾干工序废气处理设施出口(DA003)** | **/** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市永生铸造厂** | **其他金属制品制造** | **2021-11-09** | **浸漆、晾干工序废气处理设施出口(DA003)** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **1.319** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市致淳包装制品有限公司** | **纸和纸板容器制造** | **2021-10-07** | **印刷废气排放口001(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.29** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市鑫宏宇公路工程有限公司** | **防水建筑材料制造** | **2021-10-15** | **VOCS废气排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **4.59** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市鑫宏宇公路工程有限公司** | **防水建筑材料制造** | **2021-10-15** | **VOCS废气排气筒出口** | **/** | **苯** | **<0.015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市鑫宏宇公路工程有限公司** | **防水建筑材料制造** | **2021-10-15** | **VOCS废气排气筒出口** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.015** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市鑫鑫源工贸有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-11-02** | **喷塑、固化工序废气净化设备** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **4.09** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市鑫鑫源工贸有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-11-02** | **喷塑、固化工序废气净化设备** | **/** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市鑫鑫源工贸有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-11-02** | **喷塑、固化工序废气净化设备** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.31** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州泰兴和铸造有限公司** | **其他金属制品制造** | **2021-11-09** | **浸漆工序废气处理设施出口(DA001)** | **/** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州泰兴和铸造有限公司** | **其他金属制品制造** | **2021-11-09** | **浸漆工序废气处理设施出口(DA001)** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.0121** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州泰兴和铸造有限公司** | **其他金属制品制造** | **2021-11-09** | **浸漆工序废气处理设施出口(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.54** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州新卓立航空精密科技有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-14** | **脱蜡工序废气净化设备出口** | **100** | **非甲烷总烃** | **1.27** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **5#调节池+UV光氧+活性炭吸附** | **/** | **硫化氢** | **0.000086** | **kg/h** | **0.33** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **2#锅炉处理设施后排气筒出口(DA001)** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.03** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **2#锅炉处理设施后排气筒出口(DA001)** | **/** | **二氧化硫** | **<35** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **2#锅炉处理设施后排气筒出口(DA001)** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **2#锅炉处理设施后排气筒出口(DA001)** | **/** | **氮氧化物** | **7** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **4#粉煤灰仓+布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **2#锅炉处理设施后排气筒出口(DA001)** | **/** | **氨** | **1.01** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **5#调节池+UV光氧+活性炭吸附** | **/** | **臭气浓度** | **977** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **2#锅炉处理设施后排气筒出口(DA001)** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **5#调节池+UV光氧+活性炭吸附** | **/** | **氨** | **0.0028** | **kg/h** | **4.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-06-16** | **3#燃煤锅炉(1)** | **40** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-06-16** | **3#燃煤锅炉(1)** | **40** | **颗粒物** | **<1.0** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-06-16** | **3#燃煤锅炉(1)** | **40** | **氮氧化物** | **<3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-06-16** | **3#燃煤锅炉(1)** | **40** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-06-16** | **3#燃煤锅炉(1)** | **40** | **氨** | **0.59** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-06-16** | **3#燃煤锅炉(1)** | **40** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-04-21** | **2#涂布生产线治理设施出口(DA001)** | **/** | **苯** | **0.0425** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-04-21** | **2#涂布生产线治理设施出口(DA001)** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.0424** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-04-21** | **2#涂布生产线治理设施出口(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.75** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-09-24** | **2#涂布生产线治理设施出口(DA001)** | **70** | **非甲烷总烃** | **0.18** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-09-24** | **2#涂布生产线治理设施出口(DA001)** | **70** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.182** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-09-24** | **2#涂布生产线治理设施出口(DA001)** | **70** | **苯** | **0.132** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **国电联合动力技术（保定）有限公司** | **风能原动设备制造** | **2021-09-14** | **成型工序治理设施后排气筒(DA001)** | **100** | **非甲烷总烃** | **13.01** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北瑞高药业有限公司** | **兽用中成药生产** | **2021-12-08** | **燃气锅炉排气筒002** | **/** | **二氧化硫** | **4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北瑞高药业有限公司** | **兽用中成药生产** | **2021-12-08** | **燃气锅炉排气筒002** | **/** | **氮氧化物** | **20** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北瑞高药业有限公司** | **兽用中成药生产** | **2021-12-08** | **燃气锅炉排气筒002** | **/** | **颗粒物** | **4.6** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市多味肉制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-13** | **燃气锅炉废气排放筒** | **/** | **氮氧化物** | **21** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市多味肉制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-13** | **燃气锅炉废气排放筒** | **/** | **颗粒物** | **4.0** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市多味肉制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-13** | **油烟排放口** | **/** | **油烟** | **3.03** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市多味肉制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-13** | **燃气锅炉废气排放筒** | **/** | **二氧化硫** | **0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **喷雾干燥工序废气排气筒DA006** | **80** | **颗粒物** | **1.1** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **切破、粉碎工序废气排气筒DA003** | **80** | **颗粒物** | **33.7** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水站废气处理设施出口** | **80** | **氨** | **1.28** | **kg/h** | **4.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **喷雾干燥工序废气排气筒DA005** | **80** | **颗粒物** | **3.2** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **切破、粉碎工序废气排气筒DA004** | **80** | **颗粒物** | **2.9** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水站废气处理设施出口** | **80** | **硫化氢** | **0.037** | **kg/h** | **0.33** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **燃气蒸汽锅炉排气筒** | **80** | **林格曼黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **燃气蒸汽锅炉排气筒** | **80** | **颗粒物** | **4.5** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **燃气蒸汽锅炉排气筒** | **80** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **喷雾干燥工序废气排气筒DA009** | **80** | **颗粒物** | **1.5** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **喷雾干燥工序废气排气筒DA007** | **80** | **颗粒物** | **4.1** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **喷雾干燥工序废气排气筒DA008** | **80** | **颗粒物** | **2.9** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **收粉筛分、粉碎混粉、气流粉碎工序出口DA010** | **80** | **颗粒物** | **1.1** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **燃气蒸汽锅炉排气筒** | **80** | **氮氧化物** | **27** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水站废气处理设施出口** | **80** | **臭气浓度** | **549** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **燃气锅炉排气筒** | **50** | **二氧化硫** | **4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **燃气锅炉排气筒** | **50** | **颗粒物** | **1.8** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **燃气锅炉排气筒** | **50** | **氮氧化物** | **21** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **筛药 炒药布袋除 尘器出口** | **50** | **颗粒物** | **1.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **筛药 炒药布袋除 尘器出口** | **50** | **颗粒物** | **1.2** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市益联食品有限责任公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-09** | **排气筒上** | **/** | **氮氧化物** | **22** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市益联食品有限责任公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-09** | **排气筒上** | **/** | **颗粒物** | **4.5** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市益联食品有限责任公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-09** | **排气筒上** | **/** | **二氧化硫** | **0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雄领炉料制造有限公司** | **有色金属铸造** | **2021-12-23** | **废气有组织排放检测点位(1)** | **/** | **颗粒物** | **9.6** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店白象食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-12-23** | **低氮锅炉出口P1(DA001)** | **/** | **颗粒物** | **1.2** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店白象食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-12-23** | **低氮锅炉出口P1(DA001)** | **/** | **二氧化硫** | **4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店白象食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-12-23** | **低氮锅炉出口P1(DA001)** | **/** | **氮氧化物** | **20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |

2021年12月无组织废气监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向3#** | **/** | **硫化氢** | **0.003** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向3#** | **/** | **颗粒物** | **0.458** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向2#** | **/** | **颗粒物** | **0.464** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **硫化车间口5#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.33** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界上风向0#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界上风向0#** | **/** | **颗粒物** | **0.214** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向2#** | **/** | **硫化氢** | **0.003** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向2#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向1#** | **/** | **硫化氢** | **0.003** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向2#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.95** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向1#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.97** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向3#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界上风向0#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.61** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **炼胶车间口4#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.50** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向1#** | **/** | **颗粒物** | **0.479** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界上风向0#** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向1#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-13** | **厂界下风向3#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.94** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-17** | **下风向2** | **/** | **氨** | **0.12** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-17** | **下风向2** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-17** | **下风向3** | **/** | **硫化氢** | **0.002** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-17** | **下风向1** | **/** | **硫化氢** | **0.002** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-17** | **下风向1** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-17** | **下风向3** | **/** | **氨** | **0.11** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-17** | **下风向2** | **/** | **硫化氢** | **0.002** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-17** | **下风向3** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-17** | **下风向1** | **/** | **氨** | **0.11** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定蒙恩彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.49** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定蒙恩彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定蒙恩彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定蒙恩彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市奥翔彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-20** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市奥翔彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-20** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市奥翔彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-20** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市奥翔彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-20** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.37** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市汉邦彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.48** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市汉邦彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市汉邦彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市汉邦彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏信彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏信彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏信彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宏信彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.48** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金港彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-10-10** | **彩印车间门口（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.63** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金港彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-10-10** | **彩印车间门口（A3）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金港彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-10-10** | **彩印车间门口（A3）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金港彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-10-10** | **彩印车间门口（A3）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市茂源彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.45** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市茂源彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市茂源彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市茂源彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-16** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市旗洋彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-20** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市旗洋彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-20** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.38** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市旗洋彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-20** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市旗洋彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-09-20** | **彩印车间门口（A1）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市炫宇彩印有限公司** | **塑料薄膜制造** | **2021-10-10** | **彩印车间门口（A3）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市炫宇彩印有限公司** | **塑料薄膜制造** | **2021-10-10** | **彩印车间门口（A3）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市炫宇彩印有限公司** | **塑料薄膜制造** | **2021-10-10** | **彩印车间门口（A3）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市炫宇彩印有限公司** | **塑料薄膜制造** | **2021-10-10** | **彩印车间门口（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.67** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海航机械制造有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-11-18** | **厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.314** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧隆塑业有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2021-11-16** | **厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.19** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县博远灯具制造有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-30** | **厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.507** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **北厂界** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **北厂界** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **喷漆房门口** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **北厂界偏西** | **/** | **颗粒物** | **0.283** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **北厂界偏西** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **喷漆房门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.99** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **晾晒车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.93** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **喷漆房门口** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **喷漆房门口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **北厂界** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **北厂界偏东** | **/** | **颗粒物** | **0.355** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **晾晒车间门口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **北厂界偏西** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.61** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **北厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.800** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **晾晒车间门口** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **北厂界偏东** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **北厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.70** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **北厂界偏西** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **晾晒车间门口** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **北厂界偏东** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.66** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **北厂界偏东** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **北厂界偏东** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-10-17** | **北厂界偏西** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向南厂界偏东** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向东厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.595** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向东厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.42** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向南厂界偏东** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向东厂界偏南** | **/** | **氮氧化物** | **0.094** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **一楼烘干固化车间门口** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **一楼烘干固化车间门口** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向东厂界偏南** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.41** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向东厂界偏南** | **/** | **颗粒物** | **0.539** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向南厂界偏东** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.44** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向东厂界** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向东厂界偏南** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **一楼烘干固化车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.91** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **一楼烘干固化车间门口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向东厂界偏南** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向南厂界偏东** | **/** | **二氧化硫** | **0.014** | **mg/m3** | **0.40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向南厂界偏东** | **/** | **氮氧化物** | **0.072** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向南厂界偏东** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向东厂界** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向东厂界偏南** | **/** | **二氧化硫** | **0.013** | **mg/m3** | **0.40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向东厂界** | **/** | **氮氧化物** | **0.097** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向东厂界偏南** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向东厂界** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向南厂界偏东** | **/** | **颗粒物** | **0.836** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-12** | **下风向东厂界** | **/** | **二氧化硫** | **0.015** | **mg/m3** | **0.40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **二楼烘干固化车间门口** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **二楼烘干固化车间门口** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **二楼烘干固化车间门口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富睿杰金工机械制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **二楼烘干固化车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.78** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-02** | **厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.29** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-02** | **厂界** | **/** | **氯化氢** | **0.045** | **mg/m3** | **0.20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-02** | **厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.297** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃岭金属制品制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-21** | **东厂界** | **/** | **氯化氢** | **0.056** | **mg/m3** | **0.20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃岭金属制品制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-21** | **东厂界偏南** | **/** | **氯化氢** | **0.063** | **mg/m3** | **0.20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃岭金属制品制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-21** | **东厂界偏北** | **/** | **氯化氢** | **0.073** | **mg/m3** | **0.20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **西厂界偏北（A3）** | **/** | **颗粒物** | **0.260** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **西厂界偏南（A1）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **西厂界（A2）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **底漆车间门口（A4）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **面漆车间门口（A5）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.79** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **西厂界偏北（A3）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **西厂界偏南（A1）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **西厂界偏南（A1）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **5#车间门口（A6）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **5#车间门口（A6）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **底漆车间门口（A4）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.81** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **面漆车间门口（A5）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **西厂界（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.34** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **西厂界（A2）** | **/** | **颗粒物** | **0.297** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **5#车间门口（A6）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **底漆车间门口（A4）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **面漆车间门口（A5）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **西厂界（A2）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **西厂界偏北（A3）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **面漆车间门口（A5）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **西厂界偏南（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.34** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **西厂界（A2）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **5#车间门口（A6）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.82** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **西厂界偏北（A3）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **底漆车间门口（A4）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **西厂界偏南（A1）** | **/** | **颗粒物** | **0.278** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定皓辰木业有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-13** | **西厂界偏北（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.36** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-18** | **南厂界偏西（A7）** | **/** | **氮氧化物** | **0.111** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-18** | **南厂界（A8）** | **/** | **二氧化硫** | **0.016** | **mg/m3** | **0.40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-18** | **南厂界偏西（A7）** | **/** | **颗粒物** | **0.827** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-18** | **2#喷塑固化车间门口（A11）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.70** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-18** | **1#喷塑固化车间门口（A10）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.71** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-18** | **南厂界偏东 （A9）** | **/** | **氮氧化物** | **0.059** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-18** | **南厂界（A8）** | **/** | **氮氧化物** | **0.091** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-18** | **南厂界偏东 （A9）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.46** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-18** | **南厂界（A8）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.49** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-18** | **塑粉制造（含塑粉挤出）车间门口（A12）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.72** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-18** | **南厂界（A8）** | **/** | **颗粒物** | **0.431** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-18** | **南厂界偏西（A7）** | **/** | **二氧化硫** | **0.017** | **mg/m3** | **0.40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-18** | **南厂界偏东 （A9）** | **/** | **颗粒物** | **0.282** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-18** | **南厂界偏东 （A9）** | **/** | **二氧化硫** | **0.018** | **mg/m3** | **0.40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北环鹰新材料科技有限公司** | **涂料制造** | **2021-09-18** | **南厂界偏西（A7）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.48** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **高频车间间门口 （A6）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **南厂界（A2）** | **/** | **臭气浓度** | **16** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **南厂界（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.28** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **四楼成型车间间 门口（A5）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.55** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **四楼成型车间间 门口（A5）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **二楼成型车间间 门口（A4）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **南厂界（A2）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **四楼成型车间间 门口（A5）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **二楼成型车间间 门口（A4）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.52** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **南厂界偏西（A3）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **南厂界偏东（A1）** | **/** | **臭气浓度** | **15** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **南厂界偏西（A3）** | **/** | **臭气浓度** | **15** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **南厂界偏东（A1）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **南厂界偏西（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.25** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **南厂界偏西（A3）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **高频车间间门口 （A6）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.59** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **高频车间间门口 （A6）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **南厂界偏东（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.24** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **南厂界偏东（A1）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **南厂界偏东（A1）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **二楼成型车间间 门口（A4）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **南厂界偏西（A3）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **南厂界（A2）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **二楼成型车间间 门口（A4）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **南厂界（A2）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **高频车间间门口 （A6）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北吉星宇制鞋有限公司** | **纺织面料鞋制造** | **2021-09-11** | **四楼成型车间间 门口（A5）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **北厂界偏东** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **北厂界偏西** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **北厂界偏东** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **车间门口 （A4）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.58** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **北厂界** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **北厂界** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **北厂界偏东** | **/** | **颗粒物** | **0.257** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **车间门口 （A4）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **北厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.28** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **北厂界** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **北厂界偏西** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **北厂界偏西** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **北厂界偏西** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.23** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **北厂界偏东** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **北厂界偏东** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.24** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **车间门口 （A4）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **车间门口 （A4）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **北厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.314** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **北厂界偏西** | **/** | **颗粒物** | **0.294** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省保定市东方造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-17** | **下风向西厂界偏南** | **/** | **颗粒物** | **0.592** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省保定市东方造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-17** | **下风向西厂界偏北** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省保定市东方造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-17** | **下风向西厂界偏北** | **/** | **臭气浓度** | **13** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省保定市东方造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-17** | **下风向西厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.425** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省保定市东方造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-17** | **下风向西厂界** | **/** | **臭气浓度** | **12** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省保定市东方造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-17** | **下风向西厂界偏北** | **/** | **颗粒物** | **0.461** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省保定市东方造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-17** | **下风向西厂界偏南** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省保定市东方造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-17** | **下风向西厂界** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省保定市东方造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-17** | **下风向西厂界偏南** | **/** | **氨** | **0.058** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省保定市东方造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-17** | **下风向西厂界偏北** | **/** | **氨** | **0.038** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省保定市东方造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-17** | **下风向西厂界** | **/** | **氨** | **0.066** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省保定市东方造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-17** | **下风向西厂界偏南** | **/** | **臭气浓度** | **12** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新洋丰肥业有限公司** | **复混肥料制造** | **2021-11-11** | **南厂界(A2)** | **/** | **氨** | **0.034** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新洋丰肥业有限公司** | **复混肥料制造** | **2021-11-11** | **南厂界偏东（A1）** | **/** | **颗粒物** | **0.229** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新洋丰肥业有限公司** | **复混肥料制造** | **2021-11-11** | **南厂界偏西(A3)** | **/** | **氨** | **0.027** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新洋丰肥业有限公司** | **复混肥料制造** | **2021-11-11** | **南厂界偏西(A3)** | **/** | **颗粒物** | **0.246** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新洋丰肥业有限公司** | **复混肥料制造** | **2021-11-11** | **南厂界偏东（A1）** | **/** | **氨** | **0.027** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新洋丰肥业有限公司** | **复混肥料制造** | **2021-11-11** | **南厂界(A2)** | **/** | **颗粒物** | **0.210** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **东厂界偏南（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.26** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **东厂界偏北（A1）** | **/** | **臭气浓度** | **15** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **减震车间门口 （A4）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **东厂界（A2）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **东厂界（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.30** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **接合车间门口 （A6）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **挤出车间门口（A5）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **东厂界偏北（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.25** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **东厂界偏北（A1）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **东厂界偏北（A1）** | **/** | **颗粒物** | **0.268** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **东厂界偏南（A3）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **挤出车间门口（A5）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.58** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **东厂界偏南（A3）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **东厂界偏北（A1）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **挤出车间门口（A5）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **东厂界偏南（A3）** | **/** | **颗粒物** | **0.287** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **东厂界偏南（A3）** | **/** | **臭气浓度** | **18** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **接合车间门口 （A6）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.62** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **东厂界偏南（A3）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **东厂界（A2）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **减震车间门口 （A4）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.56** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **减震车间门口 （A4）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **接合车间门口 （A6）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **东厂界偏北（A1）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **东厂界（A2）** | **/** | **颗粒物** | **0.324** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **东厂界（A2）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-20** | **东厂界（A2）** | **/** | **臭气浓度** | **16** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水涞聚再生资源利用有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-02** | **厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.856** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信辊业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2021-09-26** | **南厂界** | **/** | **臭气浓度** | **15** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信辊业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2021-09-26** | **南厂界偏西** | **/** | **硫化氢** | **<0.006** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信辊业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2021-09-26** | **南厂界偏西** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.26** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信辊业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2021-09-26** | **南厂界偏西** | **/** | **颗粒物** | **0.290** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信辊业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2021-09-26** | **南厂界偏西** | **/** | **臭气浓度** | **15** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信辊业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2021-09-26** | **南厂界** | **/** | **硫化氢** | **<0.006** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信辊业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2021-09-26** | **南厂界偏东** | **/** | **臭气浓度** | **15** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信辊业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2021-09-26** | **南厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.380** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信辊业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2021-09-26** | **南厂界偏东** | **/** | **颗粒物** | **0.344** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信辊业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2021-09-26** | **南厂界偏东** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.26** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信辊业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2021-09-26** | **南厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.29** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信辊业有限公司** | **其他橡胶制品制造** | **2021-09-26** | **南厂界偏东** | **/** | **硫化氢** | **<0.006** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒兴食品有限公司** | **小麦加工** | **2021-11-15** | **面粉生产车间门口（A4）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.85** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒兴食品有限公司** | **小麦加工** | **2021-11-15** | **西厂界（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.52** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒兴食品有限公司** | **小麦加工** | **2021-11-15** | **西厂界偏南（A1）** | **/** | **颗粒物** | **0.244** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒兴食品有限公司** | **小麦加工** | **2021-11-15** | **西厂界偏南（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.49** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒兴食品有限公司** | **小麦加工** | **2021-11-15** | **西厂界偏北（A3）** | **/** | **颗粒物** | **0.314** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒兴食品有限公司** | **小麦加工** | **2021-11-15** | **西厂界（A2）** | **/** | **甲醛** | **<0.04** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒兴食品有限公司** | **小麦加工** | **2021-11-15** | **西厂界偏北（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.53** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒兴食品有限公司** | **小麦加工** | **2021-11-15** | **西厂界偏南（A1）** | **/** | **甲醛** | **<0.04** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒兴食品有限公司** | **小麦加工** | **2021-11-15** | **西厂界（A2）** | **/** | **颗粒物** | **0.279** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒兴食品有限公司** | **小麦加工** | **2021-11-15** | **西厂界偏北（A3）** | **/** | **甲醛** | **<0.04** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **西厂界** | **/** | **丙酮** | **0.0142** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **西厂界偏南** | **/** | **丙酮** | **0.0103** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **西厂界偏北** | **/** | **颗粒物** | **0.257** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **西厂界偏南** | **/** | **颗粒物** | **0.257** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **西厂界偏北** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.24** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **西厂界偏北** | **/** | **甲醇** | **<0.4** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **西厂界** | **/** | **甲醇** | **<0.4** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **西厂界偏南** | **/** | **甲醇** | **<0.4** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **西厂界偏北** | **/** | **丙酮** | **0.00837** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **西厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.25** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **西厂界偏南** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.24** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **西厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.330** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天诺静电塑粉有限公司** | **涂料制造** | **2021-11-16** | **北厂界偏西（A3）** | **/** | **颗粒物** | **0.294** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天诺静电塑粉有限公司** | **涂料制造** | **2021-11-16** | **北厂界偏西（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.25** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天诺静电塑粉有限公司** | **涂料制造** | **2021-11-16** | **北厂界偏东（A1）** | **/** | **颗粒物** | **0.312** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天诺静电塑粉有限公司** | **涂料制造** | **2021-11-16** | **北厂界（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.30** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天诺静电塑粉有限公司** | **涂料制造** | **2021-11-16** | **车间门口（A4）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.54** | **mg/m3** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天诺静电塑粉有限公司** | **涂料制造** | **2021-11-16** | **北厂界偏东（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.24** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天诺静电塑粉有限公司** | **涂料制造** | **2021-11-16** | **北厂界（A2）** | **/** | **颗粒物** | **0.260** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **东厂界偏北（A1）** | **/** | **臭气浓度** | **15** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **东厂界（A2）** | **/** | **臭气浓度** | **16** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **东厂界偏北（A1）** | **/** | **颗粒物** | **0.258** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **东厂界偏北（A1）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **东厂界（A2）** | **/** | **氨（氨气）** | **0.061** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **东厂界偏南（A3）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **东厂界（A2）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **东厂界（A2）** | **/** | **颗粒物** | **0.295** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **东厂界偏南（A3）** | **/** | **臭气浓度** | **12** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **东厂界偏南（A3）** | **/** | **氨（氨气）** | **0.029** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **东厂界偏北（A1）** | **/** | **氨（氨气）** | **0.044** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **东厂界偏南（A3）** | **/** | **颗粒物** | **0.257** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县安泰恒信新型保温材料有限公司** | **耐火材料制品制造** | **2021-11-17** | **北厂界（A2）** | **/** | **颗粒物** | **0.298** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县安泰恒信新型保温材料有限公司** | **耐火材料制品制造** | **2021-11-17** | **北厂界偏西（A1）** | **/** | **颗粒物** | **0.263** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县安泰恒信新型保温材料有限公司** | **耐火材料制品制造** | **2021-11-17** | **北厂界偏东（A3）** | **/** | **颗粒物** | **0.245** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城关镇西关加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **2号机检测口** | **/** | **液阻** | **15** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城关镇西关加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **2号机检测口** | **/** | **液阻** | **44** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城关镇西关加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **1号机检测口** | **/** | **液阻** | **35** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城关镇西关加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **1号加油枪** | **/** | **气液比** | **1.06** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城关镇西关加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **2号机检测口** | **/** | **液阻** | **28** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城关镇西关加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **1号机检测口** | **/** | **液阻** | **14** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城关镇西关加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **2号机检测口** | **/** | **密闭性** | **486** | **Pa** | **/** | **481** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城关镇西关加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **西边界偏南（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.27** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城关镇西关加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **西边界偏北（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.27** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城关镇西关加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **3号加油枪** | **/** | **气液比** | **1.03** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城关镇西关加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **西边界（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.30** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城关镇西关加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **1号机检测口** | **/** | **液阻** | **23** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城关镇西关加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **2号加油枪** | **/** | **气液比** | **1.08** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-29** | **西边界偏南（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.36** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-29** | **西边界偏北（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.36** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-29** | **西边界(A2)** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.38** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **7号枪** | **/** | **气液比** | **1.01** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **3号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **24** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **1号枪** | **/** | **气液比** | **1.11** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **14号枪** | **/** | **气液比** | **1.03** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **9号枪** | **/** | **气液比** | **1.02** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **12号枪** | **/** | **气液比** | **1.18** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **4号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **29** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **1号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **51** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **2号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **40** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **2号枪** | **/** | **气液比** | **1.01** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **1号加油机检测口** | **/** | **密闭性** | **478** | **Pa** | **/** | **443** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **1号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **28** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **2号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **26** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **2号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **15** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **3号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **15** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **13号枪** | **/** | **气液比** | **1.11** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **11号枪** | **/** | **气液比** | **1.06** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **3号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **33** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **4号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **18** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **4号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **44** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **5号枪** | **/** | **气液比** | **1.14** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **6号枪** | **/** | **气液比** | **1.10** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **1号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **18** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **3号枪** | **/** | **气液比** | **1.02** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县定兴镇加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-26** | **10号枪** | **/** | **气液比** | **1.16** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **边界下风向东边界（A2）** | **/** | **臭气浓度** | **15** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **边界下风向东边界偏南（A1）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **边界下风向东边界偏南（A1）** | **/** | **颗粒物** | **0.240** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **边界下风向东边界偏北（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.43** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **边界下风向东边界偏北（A3）** | **/** | **氨** | **0.037** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **边界下风向东边界（A2）** | **/** | **氨** | **0.035** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **边界下风向东边界偏北（A3）** | **/** | **臭气浓度** | **13** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **边界下风向东边界偏北（A3）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **边界下风向东边界（A2）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **边界下风向东边界偏南（A1）** | **/** | **臭气浓度** | **12** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **边界下风向东边界（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.44** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **边界下风向东边界（A2）** | **/** | **颗粒物** | **0.296** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **边界下风向东边界偏北（A3）** | **/** | **颗粒物** | **0.259** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **边界下风向东边界偏南（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.44** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **边界下风向东边界偏南（A1）** | **/** | **氨** | **0.025** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县京兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **西边界偏南（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.40** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县京兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **西边界（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.45** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县京兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **西边界偏北（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.37** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县京兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **4号机检测口** | **/** | **液阻** | **14** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县京兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **8号汽油加油枪** | **/** | **气液比** | **1.05** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县京兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **2号机检测口** | **/** | **液阻** | **47** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县京兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **4号机检测口** | **/** | **液阻** | **26** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县京兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **3号机检测口** | **/** | **液阻** | **35** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县京兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **3号机检测口** | **/** | **密闭性** | **469** | **Pa** | **/** | **469** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县京兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **3号机检测口** | **/** | **液阻** | **26** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县京兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **6号汽油加油枪** | **/** | **气液比** | **1.05** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县京兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **3号机检测口** | **/** | **液阻** | **13** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县京兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **4号机检测口** | **/** | **液阻** | **36** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县京兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **2号机检测口** | **/** | **液阻** | **10** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县京兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **3号汽油加油枪** | **/** | **气液比** | **1.11** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县京兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **2号机检测口** | **/** | **液阻** | **24** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立交桥加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-26** | **西边界偏南（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.30** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立交桥加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-29** | **西边界（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.31** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立交桥加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-29** | **西边界偏北（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.37** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立交桥加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **1号枪** | **/** | **气液比** | **1.17** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立交桥加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **3号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **33** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立交桥加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **3号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **44** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立交桥加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **2号枪** | **/** | **气液比** | **1.01** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立交桥加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **1号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **26** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立交桥加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **6号枪** | **/** | **气液比** | **1.01** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立交桥加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **3号加油机检测口** | **/** | **密闭性** | **488** | **Pa** |  | **396** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立交桥加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **1号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **36** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立交桥加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **5号枪** | **/** | **气液比** | **1.05** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立交桥加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **1号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **13** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立交桥加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **3号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **15** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **西厂界（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.28** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **西厂界偏南（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.22** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **西边界偏北（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.21** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **3号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **36** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **5号枪** | **/** | **气液比** | **1.15** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **10号枪** | **/** | **气液比** | **1.03** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **3号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **26** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **3号加油机检测口** | **/** | **密闭性** | **479** | **Pa** | **/** | **475** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **5号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **26** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **2号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **15** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **1号枪** | **/** | **气液比** | **1.14** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **3号枪** | **/** | **气液比** | **1.00** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **1号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **21** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **3号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **18** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **9号枪** | **/** | **气液比** | **1.02** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **5号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **12** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **4号枪** | **/** | **气液比** | **1.10** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **2号枪** | **/** | **气液比** | **1.04** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **6号枪** | **/** | **气液比** | **1.05** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **1号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **29** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **2号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **22** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **5号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **19** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **2号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **31** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县立强加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-13** | **1号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **13** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县绿丰有机肥制造有限公司** | **有机肥料及微生物肥料制造** | **2021-10-14** | **下风向东厂界偏南** | **/** | **臭气浓度** | **14** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县绿丰有机肥制造有限公司** | **有机肥料及微生物肥料制造** | **2021-10-14** | **下风向东厂界** | **/** | **氨** | **0.067** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县绿丰有机肥制造有限公司** | **有机肥料及微生物肥料制造** | **2021-10-14** | **下风向东厂界偏北** | **/** | **颗粒物** | **0.258** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县绿丰有机肥制造有限公司** | **有机肥料及微生物肥料制造** | **2021-10-14** | **下风向东厂界偏南** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县绿丰有机肥制造有限公司** | **有机肥料及微生物肥料制造** | **2021-10-14** | **下风向东厂界** | **/** | **臭气浓度** | **16** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县绿丰有机肥制造有限公司** | **有机肥料及微生物肥料制造** | **2021-10-14** | **下风向东厂界偏南** | **/** | **氨** | **0.036** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县绿丰有机肥制造有限公司** | **有机肥料及微生物肥料制造** | **2021-10-14** | **下风向东厂界偏北** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县绿丰有机肥制造有限公司** | **有机肥料及微生物肥料制造** | **2021-10-14** | **下风向东厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.274** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县绿丰有机肥制造有限公司** | **有机肥料及微生物肥料制造** | **2021-10-14** | **下风向东厂界** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县绿丰有机肥制造有限公司** | **有机肥料及微生物肥料制造** | **2021-10-14** | **下风向东厂界偏北** | **/** | **氨** | **0.036** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县绿丰有机肥制造有限公司** | **有机肥料及微生物肥料制造** | **2021-10-14** | **下风向东厂界偏南** | **/** | **颗粒物** | **0.206** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县绿丰有机肥制造有限公司** | **有机肥料及微生物肥料制造** | **2021-10-14** | **下风向东厂界偏北** | **/** | **臭气浓度** | **14** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **西边界偏北（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.24** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **西边界偏南（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.28** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **西边界（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.36** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **5号枪** | **/** | **气液比** | **1.06** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **9号枪** | **/** | **气液比** | **1.01** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **4号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **17** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **7号枪** | **/** | **气液比** | **1.00** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **1号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **42** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **3号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **40** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **4号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **26** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **1号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **12** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **2号枪** | **/** | **气液比** | **1.00** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **8号枪** | **/** | **气液比** | **1.00** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **2号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **12** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **5号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **36** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **5号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **13** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **1号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **22** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **3号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **29** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **1号枪** | **/** | **气液比** | **1.01** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **2号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **22** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **3号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **14** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **4号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **38** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **1号加油机检测口** | **/** | **密闭性** | **476** | **Pa** | **/** | **468** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **5号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **24** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **3号枪** | **/** | **气液比** | **1.02** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **2号加油机检测口** | **/** | **液阻** | **38** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县旭鸿加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-18** | **4号枪** | **/** | **气液比** | **1.04** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县燕兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-29** | **西边界（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.43** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县燕兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-29** | **西边界偏北（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.37** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县燕兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-29** | **西边界偏南（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.42** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县燕兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **3号机检测口** | **/** | **液阻** | **15** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县燕兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **1号汽油加油枪** | **/** | **气液比** | **1.14** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县燕兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **3号机检测口** | **/** | **密闭性** | **472** | **Pa** | **/** | **389** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县燕兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **3号机检测口** | **/** | **液阻** | **24** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县燕兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **1号机检测口** | **/** | **液阻** | **14** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县燕兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **2号机检测口** | **/** | **液阻** | **26** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县燕兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **3号汽油加油枪** | **/** | **气液比** | **1.19** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县燕兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **1号机检测口** | **/** | **液阻** | **24** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县燕兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **1号机检测口** | **/** | **液阻** | **37** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县燕兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **4号汽油加油枪** | **/** | **气液比** | **1.11** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县燕兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **2号机检测口** | **/** | **液阻** | **38** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县燕兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **5号汽油加油枪** | **/** | **气液比** | **1.10** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县燕兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **2号机检测口** | **/** | **液阻** | **15** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县燕兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **3号机检测口** | **/** | **液阻** | **37** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县燕兴加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **2号汽油加油枪** | **/** | **气液比** | **1.06** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县中能华辰加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **3号机检测口** | **/** | **液阻** | **42** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县中能华辰加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **5号汽油加油枪** | **/** | **气液比** | **1.11** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县中能华辰加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **3号机检测口** | **/** | **液阻** | **26** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县中能华辰加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **西边界偏北（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.28** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县中能华辰加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **4号机检测口** | **/** | **液阻** | **30** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县中能华辰加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **3号机检测口** | **/** | **液阻** | **36** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县中能华辰加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **4号机检测口** | **/** | **液阻** | **40** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县中能华辰加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **4号机检测口** | **/** | **密闭性** | **496** | **Pa** | **/** | **484** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县中能华辰加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **4号汽油加油枪** | **/** | **气液比** | **1.13** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县中能华辰加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **西边界（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.31** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县中能华辰加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **6号汽油加油枪** | **/** | **气液比** | **1.05** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县中能华辰加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **4号机检测口** | **/** | **液阻** | **20** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县中能华辰加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **西边界偏南（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.28** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县中能华辰加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-10-12** | **3号汽油加油枪** | **/** | **气液比** | **1.13** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **北厂界偏东（A3）** | **/** | **臭气浓度** | **12** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **北厂界偏西（A1）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **北厂界偏东（A3）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **北厂界偏西（A1）** | **/** | **氨** | **0.167** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **北厂界偏东（A3）** | **/** | **颗粒物** | **0.511** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **北厂界偏西（A1）** | **/** | **颗粒物** | **0.530** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **北厂界偏东（A3）** | **/** | **氨** | **0.155** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **北厂界（A2）** | **/** | **臭气浓度** | **16** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **北厂界（A2）** | **/** | **氨** | **0.134** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **北厂界（A2）** | **/** | **颗粒物** | **0.492** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **北厂界（A2）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **北厂界偏西（A1）** | **/** | **臭气浓度** | **12** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县倬浩机械制造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-09-25** | **东厂界偏南** | **/** | **颗粒物** | **0.362** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县倬浩机械制造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-09-25** | **东厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.778** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县倬浩机械制造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-09-25** | **东厂界偏北** | **/** | **颗粒物** | **0.381** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **下风向南厂界（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.29** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **下风向南厂界（A2）** | **/** | **甲醛** | **0.0279** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **机加工车间门口（A4）** | **/** | **NMHC** | **0.54** | **mg/m3** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **下风向南厂界偏东（A3）** | **/** | **颗粒物** | **0.225** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **下风向南厂界（A2）** | **/** | **颗粒物** | **0.295** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **下风向南厂界偏东（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.25** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **下风向南厂界偏西（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.25** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **下风向南厂界偏西（A1）** | **/** | **颗粒物** | **0.255** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **下风向南厂界偏西（A1）** | **/** | **甲醛** | **0.0345** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **下风向南厂界偏东（A3）** | **/** | **甲醛** | **0.0154** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧拓印刷有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-01** | **北厂界（A4）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧拓印刷有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-01** | **北厂界偏西（A5）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧拓印刷有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-01** | **复合印刷车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.62** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧拓印刷有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-01** | **北厂界偏东（A3）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧拓印刷有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-01** | **北厂界偏西（A5）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.32** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧拓印刷有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-01** | **北厂界偏东（A3）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧拓印刷有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-01** | **北厂界（A4）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧拓印刷有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-01** | **复合印刷车间门口** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧拓印刷有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-01** | **北厂界偏西（A5）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧拓印刷有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-01** | **北厂界（A4）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.36** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧拓印刷有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-01** | **复合印刷车间门口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧拓印刷有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-01** | **北厂界偏东（A3）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧拓印刷有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-01** | **北厂界偏西（A5）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧拓印刷有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-01** | **北厂界（A4）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧拓印刷有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-01** | **北厂界偏东（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.32** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北慧拓印刷有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-09-01** | **复合印刷车间门口** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **东厂界偏北（A1）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **东厂界偏北（A1）** | **/** | **颗粒物** | **0.278** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **东厂界（A2）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **东厂界偏南（A3）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **东厂界偏南（A3）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **东厂界（A2）** | **/** | **颗粒物** | **0.243** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **东厂界偏南（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.25** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **东厂界偏北（A1）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **东厂界偏北（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.24** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **东厂界偏南（A3）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **东厂界（A2）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **东厂界（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.27** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **东厂界（A2）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **东厂界偏北（A1）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金展富源装饰有限公司** | **木质家具制造** | **2021-11-16** | **东厂界偏南（A3）** | **/** | **颗粒物** | **0.295** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雄浩宇纸制品制造有限公司** | **纸制品制造** | **2021-11-16** | **东厂界（A2）** | **/** | **颗粒物** | **0.281** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雄浩宇纸制品制造有限公司** | **纸制品制造** | **2021-11-16** | **东厂界偏南（A1）** | **/** | **颗粒物** | **0.228** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雄浩宇纸制品制造有限公司** | **纸制品制造** | **2021-11-16** | **东厂界偏北（A3）** | **/** | **颗粒物** | **0.315** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **东厂界偏北** | **/** | **颗粒物** | **0.273** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **东厂界偏南** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **东厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.255** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **喷漆间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.61** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **东厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.27** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **东厂界偏北** | **/** | **二甲苯（总量）** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **东厂界偏南** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **东厂界** | **/** | **二甲苯（总量）** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **东厂界** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **东厂界偏北** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.24** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **东厂界偏南** | **/** | **二甲苯（总量）** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **东厂界偏北** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **东厂界** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **东厂界偏南** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.24** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **东厂界偏南** | **/** | **颗粒物** | **0.235** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北至信人合木材制造有限公司** | **木制品制造** | **2021-09-25** | **东厂界偏北** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界偏南（A3）** | **/** | **臭气浓度** | **18** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界（A2）** | **/** | **丙酮** | **0.0207** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界偏北（A1）** | **/** | **氨** | **0.112** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界偏北（A1）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界偏北（A1）** | **/** | **甲醇** | **<0.4** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **一车间门口（A4）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.83** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界（A2）** | **/** | **颗粒物** | **0.306** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界（A2）** | **/** | **甲醇** | **<0.4** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界（A2）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界偏南（A3）** | **/** | **丙酮** | **0.0540** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界偏北（A1）** | **/** | **臭气浓度** | **17** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界偏北（A1）** | **/** | **颗粒物** | **0.268** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **一车间门口（A4）** | **/** | **甲醇** | **<0.4** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界偏南（A3）** | **/** | **氨** | **0.109** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **一车间门口（A4）** | **/** | **丙酮** | **0.156** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界偏南（A3）** | **/** | **颗粒物** | **0.285** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.33** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界（A2）** | **/** | **氨** | **0.131** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界偏南（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.26** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界偏南（A3）** | **/** | **甲醇** | **<0.4** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界（A2）** | **/** | **臭气浓度** | **18** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界偏南（A3）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界偏北（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.26** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-15** | **西厂界偏北（A1）** | **/** | **丙酮** | **0.0396** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **厂界下风向** | **/** | **氟化物** | **<0.03** | **mg/m3** | **0.02** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **厂界下风向** | **/** | **氮氧化物** | **0.060** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **厂界下风向** | **/** | **氮氧化物** | **0.050** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **厂界下风向** | **/** | **总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）** | **0.183** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **厂界上风向** | **/** | **氟化物** | **<0.03** | **mg/m3** | **0.02** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **厂界上风向** | **/** | **二氧化硫** | **0.013** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **厂界下风向** | **/** | **二氧化硫** | **0.020** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **厂界上风向** | **/** | **氮氧化物** | **0.044** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **厂界上风向** | **/** | **总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）** | **0.109** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **厂界下风向** | **/** | **二氧化硫** | **0.016** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **厂界下风向** | **/** | **总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）** | **0.201** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **厂界下风向** | **/** | **二氧化硫** | **0.021** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **厂界下风向** | **/** | **总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）** | **0.164** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **厂界下风向** | **/** | **氟化物** | **<0.03** | **mg/m3** | **0.02** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **厂界下风向** | **/** | **氟化物** | **<0.03** | **mg/m3** | **0.02** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定龙佳新型建材制造有限公司** | **砖瓦、石材等建筑材料制造** | **2021-09-25** | **厂界下风向** | **/** | **氮氧化物** | **0.062** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **下风向2** | **/** | **颗粒物** | **0.417** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **下风向3** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **下风向3** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **下风向1** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **下风向3** | **/** | **颗粒物** | **0.327** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **下风向1** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **下风向2** | **/** | **苯胺类** | **<0.05** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **下风向2** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **下风向3** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.60** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **下风向3** | **/** | **苯胺类** | **<0.05** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **下风向2** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.50** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **下风向1** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **下风向1** | **/** | **苯胺类** | **<0.05** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **下风向2** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **下风向2** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **下风向1** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.44** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **下风向1** | **/** | **颗粒物** | **0.416** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美达铸业有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-25** | **下风向3** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定瑞丽肉食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-09-22** | **厂界** | **/** | **硫化氢** | **0.003** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定瑞丽肉食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-09-22** | **厂界** | **/** | **氨（氨气）** | **0.060** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定瑞丽肉食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-09-22** | **厂界** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雄盛建材加工有限公司** | **建筑装饰用石开采** | **2021-11-24** | **无组织废气** | **/** | **颗粒物** | **0.197** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雄盛建材加工有限公司** | **建筑装饰用石开采** | **2021-11-24** | **无组织废气** | **/** | **颗粒物** | **0.287** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雄盛建材加工有限公司** | **建筑装饰用石开采** | **2021-11-24** | **无组织废气** | **/** | **颗粒物** | **0.251** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雄盛建材加工有限公司** | **建筑装饰用石开采** | **2021-11-24** | **无组织废气** | **/** | **颗粒物** | **0.340** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定振宏食品加工有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-09** | **厂界** | **/** | **氨（氨气）** | **0.064** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定振宏食品加工有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-09** | **厂界** | **/** | **硫化氢** | **0.002** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定振宏食品加工有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-09** | **厂界** | **/** | **臭气浓度** | **15** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **无组织** | **/** | **甲苯** | **0.0052** | **mg/m3** | **2.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **无组织** | **/** | **二甲苯（总量）** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **无组织** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **无组织** | **/** | **二甲苯（总量）** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **无组织** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **无组织** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.53** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **无组织** | **/** | **甲苯** | **0.0049** | **mg/m3** | **2.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **无组织** | **/** | **酚类** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.080** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **无组织** | **/** | **颗粒物** | **0.143** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **无组织** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **无组织** | **/** | **甲苯** | **0.005** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **无组织** | **/** | **酚类** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.080** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **无组织** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.55** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **无组织** | **/** | **二甲苯（总量）** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **无组织** | **/** | **颗粒物** | **0.125** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **无组织** | **/** | **酚类** | **<0.003** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **无组织** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.50** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中达铸造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-10-09** | **无组织** | **/** | **颗粒物** | **0.107** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **下风向** | **/** | **臭气浓度** | **14** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **下风向** | **/** | **氨** | **0.045** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **下风向** | **/** | **硫化氢** | **0.003** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **下风向** | **/** | **臭气浓度** | **14** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **下风向** | **/** | **氨** | **0.016** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **下风向** | **/** | **硫化氢** | **0.003** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **下风向** | **/** | **硫化氢** | **0.002** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **下风向** | **/** | **氨** | **0.025** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **下风向** | **/** | **臭气浓度** | **12** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯威饲料加工有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-09-24** | **下风向** | **/** | **颗粒物** | **0.197** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯威饲料加工有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-09-24** | **下风向** | **/** | **颗粒物** | **0.196** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯威饲料加工有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-09-24** | **下风向** | **/** | **颗粒物** | **0.232** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **厂界** | **/** | **甲烷** | **0.0002** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **厂界** | **/** | **氯** | **0.08** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **厂界** | **/** | **硫化氢** | **0.003** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **厂界** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **厂界** | **/** | **氨（氨气）** | **0.076** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.123** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **厂界** | **/** | **臭气浓度** | **13** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **厂界** | **/** | **甲醛** | **0.07** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.33** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.231** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **厂界** | **/** | **臭气浓度** | **16** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **厂界** | **/** | **氨（氨气）** | **0.036** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **厂界** | **/** | **硫化氢** | **0.002** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **西厂区8** | **/** | **颗粒物** | **0.486** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **西厂区6** | **/** | **颗粒物** | **0.466** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **东厂区2** | **/** | **颗粒物** | **0.482** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **东厂区1** | **/** | **颗粒物** | **0.243** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **东厂区4** | **/** | **颗粒物** | **0.483** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **西厂区5** | **/** | **颗粒物** | **0.269** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **东厂区3** | **/** | **颗粒物** | **0.466** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县宏泰石灰石厂（普通合伙）** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-11** | **西厂区7** | **/** | **颗粒物** | **0.467** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **厂界下风向3#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.02** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **厂界下风向1#** | **/** | **甲醛** | **<0.5** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **厂界下风向2#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.00** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **厂界下风向1#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.00** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **厂界下风向3#** | **/** | **甲醛** | **<0.5** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **厂界下风向1#** | **/** | **颗粒物** | **0.502** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **厂界下风向2#** | **/** | **甲醛** | **<0.5** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **厂界上风向0#** | **/** | **颗粒物** | **0.502** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **厂界下风向3#** | **/** | **颗粒物** | **0.502** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天泽林板业有限公司** | **纤维板制造** | **2021-09-08** | **厂界下风向2#** | **/** | **颗粒物** | **0.502** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县曲城酒厂** | **白酒制造** | **2021-12-02** | **制酒车间车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.55** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县曲城酒厂** | **白酒制造** | **2021-12-02** | **厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.00** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县曲城酒厂** | **白酒制造** | **2021-12-02** | **厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.382** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **污水处理站东0#** | **/** | **氨** | **0.05** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **污水处理站西2#** | **/** | **硫化氢** | **0.003** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **污水处理站西2#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **污水处理站东0#** | **/** | **硫化氢** | **0.003** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **污水处理站北3#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **污水处理站东0#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **污水处理站南1#** | **/** | **氨** | **0.05** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **污水处理站北3#** | **/** | **氨** | **0.05** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **污水处理站北3#** | **/** | **硫化氢** | **0.003** | **mg/m3** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **污水处理站西2#** | **/** | **氨** | **0.05** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **污水处理站南1#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **污水处理站南1#** | **/** | **硫化氢** | **0.003** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县鸿华热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-24** | **厂界废气** | **/** | **氨（氨气）** | **0.07** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县鸿华热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-24** | **厂界废气** | **/** | **颗粒物** | **0.383** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县汇伟清真肉类有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-12-03** | **厂界** | **/** | **臭气浓度** | **19** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县汇伟清真肉类有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-12-03** | **厂界** | **/** | **硫化氢** | **0.004** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县汇伟清真肉类有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-12-03** | **厂界** | **/** | **氨** | **0.06** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县景安供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-23** | **厂界下风向2#** | **/** | **氨** | **0.07** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县景安供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-23** | **厂界下风向1#** | **/** | **氨** | **0.07** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县景安供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-23** | **厂界下风向3#** | **/** | **氨** | **0.07** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县景安供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-23** | **厂界下风向3#** | **/** | **颗粒物** | **0.388** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县景安供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-23** | **厂界下风向2#** | **/** | **颗粒物** | **0.388** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县景安供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-23** | **厂界下风向1#** | **/** | **颗粒物** | **0.388** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县景安供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-11-23** | **厂界上风向0#** | **/** | **颗粒物** | **0.388** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县隆鑫膨润土矿** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-04** | **下风向3** | **/** | **颗粒物** | **0.678** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县隆鑫膨润土矿** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-04** | **下风向4** | **/** | **颗粒物** | **0.732** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县隆鑫膨润土矿** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-04** | **下风向2** | **/** | **颗粒物** | **0.678** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向3#** | **/** | **总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）** | **0.437** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界上风向0#** | **/** | **二氧化氮** | **83** | **ug/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界上风向0#** | **/** | **二氧化硫** | **0.016** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向1#** | **/** | **总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）** | **0.435** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向1#** | **/** | **二氧化硫** | **0.023** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向2#** | **/** | **氟化物** | **0.0029** | **mg/m3** | **0.02** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向2#** | **/** | **二氧化硫** | **0.029** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界上风向0#** | **/** | **氟化物** | **0.0017** | **mg/m3** | **0.02** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向1#** | **/** | **二氧化氮** | **83** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向3#** | **/** | **氟化物** | **0.0018** | **mg/m3** | **0.02** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向2#** | **/** | **二氧化氮** | **83** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向3#** | **/** | **二氧化氮** | **83** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向1#** | **/** | **氟化物** | **0.002** | **mg/m3** | **0.02** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向3#** | **/** | **二氧化硫** | **0.023** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界上风向0#** | **/** | **总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）** | **0.218** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **粘土砖瓦及建筑砌块制造** | **2021-10-03** | **厂界下风向2#** | **/** | **总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）** | **0.525** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2021-09-07** | **8万方纤维烘干车间门口4#** | **/** | **甲醛** | **<0.8** | **mg/m3** | **0.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2021-09-07** | **厂界下风向2#** | **/** | **颗粒物** | **0.506** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2021-09-07** | **厂界下风向3#** | **/** | **颗粒物** | **0.506** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2021-09-07** | **6万方纤维烘干车间门口5#** | **/** | **甲醛** | **<0.8** | **mg/m3** | **0.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2021-09-07** | **厂界下风向1#** | **/** | **颗粒物** | **0.506** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2021-09-07** | **厂界下风向0#** | **/** | **颗粒物** | **0.506** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县中医医院** | **中医医院** | **2021-12-03** | **厂界** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县中医医院** | **中医医院** | **2021-12-03** | **厂界** | **/** | **硫化氢** | **0.005** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县中医医院** | **中医医院** | **2021-12-03** | **厂界** | **/** | **氨** | **0.07** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北爱德斯蒂尔材料科技有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-14** | **下风向3** | **/** | **颗粒物** | **0.342** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北爱德斯蒂尔材料科技有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-14** | **下风向1** | **/** | **颗粒物** | **0.361** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北爱德斯蒂尔材料科技有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2021-10-14** | **下风向2** | **/** | **颗粒物** | **0.325** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **厂界** | **/** | **二甲苯（总量）** | **0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.57** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **厂界** | **/** | **甲苯** | **0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **厂界** | **/** | **苯** | **0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.180** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北康华食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-10-20** | **下风向** | **/** | **颗粒物** | **0.140** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北康华食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-10-20** | **下风向** | **/** | **颗粒物** | **0.158** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北康华食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-10-20** | **上风向** | **/** | **颗粒物** | **0.106** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北康华食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-10-20** | **下风向** | **/** | **颗粒物** | **0.157** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **下风向3#** | **/** | **臭气浓度** | **0** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **下风向1#** | **/** | **氯气** | **0** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **下风向2#** | **/** | **甲烷** | **0** | **%** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **下风向1#** | **/** | **氨（氨气）** | **0** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **下风向2#** | **/** | **臭气浓度** | **0** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **下风向2#** | **/** | **氯气** | **0** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **下风向2#** | **/** | **硫化氢** | **0** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **下风向3#** | **/** | **氨（氨气）** | **0** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **下风向1#** | **/** | **臭气浓度** | **0** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **下风向2#** | **/** | **氨（氨气）** | **0** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **下风向3#** | **/** | **甲烷** | **0** | **%** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **下风向3#** | **/** | **氯气** | **0** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **下风向1#** | **/** | **硫化氢** | **0** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **下风向1#** | **/** | **甲烷** | **0** | **%** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **下风向3#** | **/** | **硫化氢** | **0** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳恒州医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **下风向2#** | **/** | **臭气浓度** | **0** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳恒州医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **下风向3#** | **/** | **臭气浓度** | **0** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳恒州医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **下风向1#** | **/** | **臭气浓度** | **0** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县建硕环保科技有限公司** | **非金属废料和碎屑加工处理** | **2021-11-09** | **厂界1** | **/** | **颗粒物** | **0.438** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县建硕环保科技有限公司** | **非金属废料和碎屑加工处理** | **2021-11-09** | **厂界3** | **/** | **颗粒物** | **0.460** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县建硕环保科技有限公司** | **非金属废料和碎屑加工处理** | **2021-11-09** | **厂界2** | **/** | **颗粒物** | **0.463** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县美辰木业有限公司** | **木门窗制造** | **2021-10-11** | **车间门口4#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.10** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县美辰木业有限公司** | **木门窗制造** | **2021-10-11** | **厂界下风向1#2#3#** | **/** | **颗粒物** | **0.315** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县美辰木业有限公司** | **木门窗制造** | **2021-10-11** | **厂界下风向1#2#3#** | **/** | **二甲苯** | **0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县美辰木业有限公司** | **木门窗制造** | **2021-10-11** | **厂界下风向1#2#3#** | **/** | **甲苯** | **0.0097** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县美辰木业有限公司** | **木门窗制造** | **2021-10-11** | **厂界下风向1#2#3#** | **/** | **苯** | **0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县美辰木业有限公司** | **木门窗制造** | **2021-10-11** | **厂界下风向1#2#3#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.97** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县森阳食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-11** | **厂界** | **/** | **硫化氢** | **0.002** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县森阳食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-11** | **厂界** | **/** | **氨** | **0.055** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县森阳食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-11** | **厂界** | **/** | **臭气浓度** | **12** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定毅顺化工制品有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-08-24** | **下风向1#** | **/** | **氨** | **0.18** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定毅顺化工制品有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-08-24** | **下风向3#** | **/** | **氨** | **0.17** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定毅顺化工制品有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-08-24** | **下风向2#** | **/** | **氨** | **0.17** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-19** | **下风向2#** | **/** | **氨** | **0.15** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-19** | **上风向4#** | **/** | **颗粒物** | **0.383** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-19** | **下风向1#** | **/** | **颗粒物** | **0.489** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-19** | **下风向3#** | **/** | **颗粒物** | **0.487** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-19** | **下风向3#** | **/** | **氨** | **0.12** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-19** | **下风向2#** | **/** | **颗粒物** | **0.487** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中联水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-19** | **下风向1#** | **/** | **氨** | **0.11** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国志东兴精细化工有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-10-18** | **下风向2#** | **/** | **硫酸雾** | **0.003** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国志东兴精细化工有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-10-18** | **下风向2#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国志东兴精细化工有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-10-18** | **下风向3#** | **/** | **颗粒物** | **0.485** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国志东兴精细化工有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-10-18** | **上风向4#** | **/** | **颗粒物** | **0.398** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国志东兴精细化工有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-10-18** | **下风向3#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国志东兴精细化工有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-10-18** | **下风向1#** | **/** | **颗粒物** | **0.531** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国志东兴精细化工有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-10-18** | **下风向2#** | **/** | **颗粒物** | **0.529** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国志东兴精细化工有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-10-18** | **下风向2#** | **/** | **甲醇** | **0.1** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国志东兴精细化工有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-10-18** | **下风向1#** | **/** | **硫酸雾** | **0.003** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国志东兴精细化工有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-10-18** | **下风向1#** | **/** | **甲醇** | **0.1** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国志东兴精细化工有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-10-18** | **下风向3#** | **/** | **硫酸雾** | **0.003** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国志东兴精细化工有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-10-18** | **下风向1#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国志东兴精细化工有限公司** | **林产化学产品制造** | **2021-10-18** | **下风向3#** | **/** | **甲醇** | **0.1** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **下风向3** | **/** | **甲醛** | **0.20** | **mg/m3** | **0.20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **下风向1** | **/** | **酚类** | **0.031** | **mg/m3** | **0.080** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **下风向1** | **/** | **甲醛** | **0.20** | **mg/m3** | **0.20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **下风向3** | **/** | **颗粒物** | **0.530** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **下风向2** | **/** | **甲醛** | **0.20** | **mg/m3** | **0.20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **下风向3** | **/** | **酚类** | **0.030** | **mg/m3** | **0.080** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **下风向2** | **/** | **颗粒物** | **0.550** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **下风向1** | **/** | **二氧化硫** | **0.022** | **mg/m3** | **0.40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **下风向3** | **/** | **氮氧化物** | **0.058** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **下风向2** | **/** | **酚类** | **0.036** | **mg/m3** | **0.080** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **下风向2** | **/** | **二氧化硫** | **0.024** | **mg/m3** | **0.40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **下风向3** | **/** | **二氧化硫** | **0.019** | **mg/m3** | **0.40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **下风向1** | **/** | **颗粒物** | **0.639** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **下风向2** | **/** | **氮氧化物** | **0.064** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-17** | **下风向1** | **/** | **氮氧化物** | **0.065** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-18** | **下风向2** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.42** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-18** | **下风向1** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.50** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-18** | **下风向3** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.48** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-05-27** | **厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.61** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **东厂界** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **东厂界偏北** | **/** | **颗粒物** | **0.317** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **东厂界偏南** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.29** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **保险杠车间门口** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **喷涂车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.65** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **东厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.278** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **东厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.34** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **东厂界** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **东厂界偏南** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **东厂界偏南** | **/** | **颗粒物** | **0.242** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **内饰件车间门口** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **东厂界偏北** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **东厂界偏北** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.31** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **内饰件车间门口** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **内饰件车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.64** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **喷涂车间门口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **东厂界** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **内饰件车间门口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **喷涂车间门口** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **东厂界偏南** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **保险杠车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.57** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **保险杠车间门口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **东厂界偏北** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **喷涂车间门口** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **保险杠车间门口** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **东厂界偏北** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **成都航天模塑股份有限公司涿州分公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-02** | **东厂界偏南** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北川锦公路工程有限责任公司** | **防水建筑材料制造** | **2021-10-21** | **厂房外监控点** | **/** | **苯** | **<0.015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北川锦公路工程有限责任公司** | **防水建筑材料制造** | **2021-10-21** | **厂房外监控点** | **/** | **二甲苯** | **<0.015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北川锦公路工程有限责任公司** | **防水建筑材料制造** | **2021-10-21** | **厂房外监控点** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.037** | **mg/m3** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北川锦公路工程有限责任公司** | **防水建筑材料制造** | **2021-10-21** | **厂房外监控点** | **/** | **甲苯** | **<0.015** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏立至信汽车零部件制造有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-13** | **车间口** | **/** | **二甲苯** | **<0.015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏立至信汽车零部件制造有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-13** | **车间口** | **/** | **苯** | **<0.015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏立至信汽车零部件制造有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-13** | **车间口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.82** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏立至信汽车零部件制造有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-13** | **车间口** | **/** | **甲苯** | **<0.015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **散热器车间门口（A6）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **散热器车间门口（A6）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **冷却器喷漆房车间门口（A13）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **灌内腔漆车间门口（A12）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.62** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **蝶阀车间门口（A14）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **蝶阀车间门口（A14）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **灌内腔漆车间门口（A12）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **冷却器喷漆房车间门口（A13）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **蝶阀车间门口（A14）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **蝶阀车间门口（A14）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.55** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **灌内腔漆车间门口（A12）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **散热器车间门口（A6）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.56** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **冷却器喷漆房车间门口（A13）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **冷却器喷漆房车间门口（A13）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.57** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **灌内腔漆车间门口（A12）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-11-01** | **散热器车间门口（A6）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **南厂界偏西** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **南厂界偏东** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **南厂界** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **南厂界偏西** | **/** | **颗粒物** | **0.341** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **南厂界偏西** | **/** | **氨** | **0.024** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **南厂界偏西** | **/** | **臭气浓度** | **15** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **南厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.304** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **南厂界偏东** | **/** | **氨** | **0.022** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **南厂界** | **/** | **氨** | **0.037** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **南厂界** | **/** | **臭气浓度** | **15** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **南厂界偏东** | **/** | **颗粒物** | **0.247** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **南厂界偏东** | **/** | **臭气浓度** | **12** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界上风向0#** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界下风向3#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.07** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界下风向3#** | **/** | **氮氧化物** | **0.027** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界下风向3#** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界下风向3#** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界下风向1#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.05** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界下风向1#** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界上风向0#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.88** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界下风向2#** | **/** | **颗粒物** | **0.384** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界下风向2#** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界上风向0#** | **/** | **氮氧化物** | **0.020** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界下风向2#** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界下风向1#** | **/** | **颗粒物** | **0.314** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界下风向1#** | **/** | **氮氧化物** | **0.029** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界下风向1#** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界下风向1#** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界下风向3#** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界下风向2#** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界下风向2#** | **/** | **氮氧化物** | **0.034** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界上风向0#** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界上风向0#** | **/** | **颗粒物** | **0.209** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界下风向3#** | **/** | **颗粒物** | **0.315** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界下风向2#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.06** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-02** | **厂界上风向0#** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-03** | **厂界上风向0#** | **/** | **氯化氢** | **<0.02** | **mg/m3** | **0.20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-03** | **厂界下风向2#** | **/** | **氯化氢** | **<0.02** | **mg/m3** | **0.20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-03** | **厂界下风向2#** | **/** | **二氧化硫** | **0.025** | **mg/m3** | **0.40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-03** | **厂界下风向3#** | **/** | **氯化氢** | **<0.02** | **mg/m3** | **0.20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-03** | **厂界下风向1#** | **/** | **二氧化硫** | **0.020** | **mg/m3** | **0.40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-03** | **厂界下风向3#** | **/** | **二氧化硫** | **0.021** | **mg/m3** | **0.40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-03** | **厂界上风向0#** | **/** | **二氧化硫** | **0.015** | **mg/m3** | **0.40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-03** | **厂界下风向1#** | **/** | **氯化氢** | **<0.02** | **mg/m3** | **0.20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-04** | **厂界下风向1#** | **/** | **氨** | **0.09** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-04** | **厂界下风向3#** | **/** | **臭气浓度** | **12** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-04** | **厂界下风向3#** | **/** | **氨** | **0.08** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-04** | **厂界上风向0#** | **/** | **氨（氨气）** | **0.05** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-04** | **厂界下风向1#** | **/** | **硫化氢** | **0.005** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-04** | **厂界下风向1#** | **/** | **臭气浓度** | **13** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-04** | **厂界下风向3#** | **/** | **硫化氢** | **0.004** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-04** | **厂界下风向2#** | **/** | **硫化氢** | **0.007** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-04** | **厂界上风向0#** | **/** | **硫化氢** | **0.002** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-04** | **厂界下风向2#** | **/** | **氨** | **0.14** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-04** | **厂界上风向0#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-04** | **厂界下风向2#** | **/** | **臭气浓度** | **16** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **PVC薄膜5、6线生产车间门口6#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.51** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **车间外监控点4#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.25** | **mg/m3** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **制胶车间门口7#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.52** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **PVC薄膜生产车间门口5#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.47** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **涂布车间门口8#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.55** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **PS版车间门口4#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.60** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **厂界下风向1#** | **/** | **二甲苯** | **<0.2** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **厂界下风向1#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.94** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **厂界下风向2#** | **/** | **甲苯** | **<0.6** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **板带二段车间门口6#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.67** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **厂界下风向2#** | **/** | **硫酸雾** | **0.119** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **厂界下风向2#** | **/** | **氯化氢** | **<0.20** | **mg/m3** | **0.20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **厂界下风向3#** | **/** | **二甲苯** | **<0.2** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **厂界下风向3#** | **/** | **甲苯** | **<0.6** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **厂界下风向1#** | **/** | **硫酸雾** | **0.119** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **厂界下风向3#** | **/** | **硫酸雾** | **0.119** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **厂界下风向3#** | **/** | **氯化氢** | **<0.20** | **mg/m3** | **0.20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **厂界下风向1#** | **/** | **苯** | **<0.1** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **厂界下风向1#** | **/** | **氯化氢** | **<0.20** | **mg/m3** | **0.20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **厂界下风向2#** | **/** | **苯** | **<0.1** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **厂界下风向2#** | **/** | **二甲苯** | **<0.2** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **厂界下风向2#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.94** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **厂界下风向3#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.94** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **厂界下风向3#** | **/** | **苯** | **<0.1** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **板带一段车间门口5#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.59** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-09** | **厂界下风向1#** | **/** | **甲苯** | **<0.6** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-10** | **三期铝箔车间8#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.49** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-10** | **老线铝箔车间7#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.42** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-10** | **新一期铝箔车间门口9#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.53** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州拜奥威生物科技有限公司** | **化学农药制造** | **2021-09-15** | **厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.87** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州拜奥威生物科技有限公司** | **化学农药制造** | **2021-09-15** | **厂界** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州拜奥威生物科技有限公司** | **化学农药制造** | **2021-09-15** | **厂界** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州拜奥威生物科技有限公司** | **化学农药制造** | **2021-09-15** | **厂界** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州蓝天网架有限公司** | **结构性金属制品制造** | **2021-10-12** | **喷漆房门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.85** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州蓝天网架有限公司** | **结构性金属制品制造** | **2021-10-12** | **喷漆房门口** | **/** | **甲苯** | **<0.015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州蓝天网架有限公司** | **结构性金属制品制造** | **2021-10-12** | **喷漆房门口** | **/** | **二甲苯** | **<0.015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州蓝天网架有限公司** | **结构性金属制品制造** | **2021-10-12** | **喷漆房门口** | **/** | **苯** | **<0.015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市百祥包装制品有限公司** | **纸和纸板容器制造** | **2021-09-15** | **印刷车间门口1#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.45** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **西厂印刷车间** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.50** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **东厂印刷2车间** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **东厂印刷2车间** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **东厂印刷2车间** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.57** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **东厂印刷1车间** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **东厂印刷1车间** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.54** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **西厂印刷车间** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **西厂印刷车间** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **东厂印刷2车间** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **东厂印刷1车间** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **西厂印刷车间** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市京南印刷厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-11-11** | **东厂印刷1车间** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市三博桥梁模板制造有限公司** | **建筑、安全用金属制品制造** | **2021-10-18** | **喷漆车间门口** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市三博桥梁模板制造有限公司** | **建筑、安全用金属制品制造** | **2021-10-18** | **喷漆车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.88** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市三博桥梁模板制造有限公司** | **建筑、安全用金属制品制造** | **2021-10-18** | **喷漆车间门口** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市三博桥梁模板制造有限公司** | **建筑、安全用金属制品制造** | **2021-10-18** | **喷漆车间门口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市三奇工贸有限公司** | **纸和纸板容器制造** | **2021-11-09** | **车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.66** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天彤压铸制品有限公司** | **有色金属铸造** | **2021-10-19** | **车间口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.50** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市翔达塑胶有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-10-07** | **无组织自行监测点1** | **/** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市翔达塑胶有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-10-07** | **无组织自行监测点1** | **/** | **甲苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市翔达塑胶有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-10-07** | **无组织自行监测点1** | **/** | **二甲苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市翔达塑胶有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-10-07** | **无组织自行监测点1** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.54** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市永合庄新生铸造厂** | **黑色金属铸造** | **2021-11-09** | **浸漆房车间门口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市永合庄新生铸造厂** | **黑色金属铸造** | **2021-11-09** | **浸漆房车间门口** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市永合庄新生铸造厂** | **黑色金属铸造** | **2021-11-09** | **浸漆房车间门口** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市永合庄新生铸造厂** | **黑色金属铸造** | **2021-11-09** | **浸漆房车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.66** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市永生铸造厂** | **其他金属制品制造** | **2021-11-09** | **浸漆房车间门口** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市永生铸造厂** | **其他金属制品制造** | **2021-11-09** | **浸漆房车间门口** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市永生铸造厂** | **其他金属制品制造** | **2021-11-09** | **浸漆房车间门口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市永生铸造厂** | **其他金属制品制造** | **2021-11-09** | **浸漆房车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.68** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市致淳包装制品有限公司** | **纸和纸板容器制造** | **2021-10-07** | **印刷车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.58** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市鑫宏宇公路工程有限公司** | **防水建筑材料制造** | **2021-10-15** | **车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.83** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市鑫宏宇公路工程有限公司** | **防水建筑材料制造** | **2021-10-15** | **车间门口** | **/** | **二甲苯** | **<0.015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市鑫宏宇公路工程有限公司** | **防水建筑材料制造** | **2021-10-15** | **车间门口** | **/** | **甲苯** | **<0.015** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市鑫宏宇公路工程有限公司** | **防水建筑材料制造** | **2021-10-15** | **车间门口** | **/** | **苯** | **<0.015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市鑫鑫源工贸有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-11-02** | **车间门口** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市鑫鑫源工贸有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-11-02** | **车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.55** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市鑫鑫源工贸有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-11-02** | **车间门口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市鑫鑫源工贸有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-11-02** | **车间门口** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州泰兴和铸造有限公司** | **其他金属制品制造** | **2021-11-09** | **浸漆工序车间门口** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州泰兴和铸造有限公司** | **其他金属制品制造** | **2021-11-09** | **浸漆工序车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.73** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州泰兴和铸造有限公司** | **其他金属制品制造** | **2021-11-09** | **浸漆工序车间门口** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州泰兴和铸造有限公司** | **其他金属制品制造** | **2021-11-09** | **浸漆工序车间门口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州新卓立航空精密科技有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-14** | **脱蜡车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.48** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **厂界下风向3#** | **/** | **硫化氢** | **0.003** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **厂界下风向2#** | **/** | **氨** | **0.07** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **厂界下风向2#** | **/** | **颗粒物** | **0.374** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **厂界下风向1#** | **/** | **氨** | **0.05** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **厂界上风向0#** | **/** | **硫化氢** | **0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **厂界下风向1#** | **/** | **颗粒物** | **0.324** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **厂界下风向2#** | **/** | **臭气浓度** | **16** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **厂界下风向3#** | **/** | **臭气浓度** | **14** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **厂界下风向3#** | **/** | **氨** | **0.05** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **厂界上风向0#** | **/** | **颗粒物** | **0.205** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **厂界下风向1#** | **/** | **臭气浓度** | **13** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **厂界下风向2#** | **/** | **硫化氢** | **0.004** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **厂界下风向1#** | **/** | **硫化氢** | **0.003** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **厂界上风向0#** | **/** | **氨** | **0.03** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **厂界下风向3#** | **/** | **颗粒物** | **0.323** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2021-11-24** | **厂界上风向0#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-04-21** | **北厂界偏西** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-04-21** | **北厂界** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-04-21** | **北厂界偏东** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-04-21** | **北厂界偏东** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.38** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-04-21** | **北厂界偏西** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.45** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-04-21** | **北厂界** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-04-21** | **北厂界** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-04-21** | **北厂界偏西** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-04-21** | **北厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.52** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-04-21** | **北厂界偏东** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-04-21** | **北厂界偏东** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2021-04-21** | **北厂界偏西** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北瑞高药业有限公司** | **兽用中成药生产** | **2021-12-08** | **下风向2** | **/** | **颗粒物** | **0.480** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北瑞高药业有限公司** | **兽用中成药生产** | **2021-12-08** | **上风向** | **/** | **颗粒物** | **0.270** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北瑞高药业有限公司** | **兽用中成药生产** | **2021-12-08** | **下风向3** | **/** | **颗粒物** | **0.478** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北瑞高药业有限公司** | **兽用中成药生产** | **2021-12-08** | **下风向4** | **/** | **颗粒物** | **0.486** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **无组织下风向A2** | **/** | **颗粒物** | **0.303** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **无组织下风向A1** | **/** | **氨** | **0.06** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **无组织下风向A3** | **/** | **氨** | **0.04** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **无组织下风向A3** | **/** | **颗粒物** | **0.421** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **无组织下风向A3** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **无组织下风向A2** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **无组织下风向A1** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **无组织下风向A2** | **/** | **硫化氢** | **0.008** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **无组织下风向A1** | **/** | **颗粒物** | **0.489** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **无组织下风向A3** | **/** | **硫化氢** | **0.005** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **无组织下风向A1** | **/** | **硫化氢** | **0.005** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **无组织下风向A2** | **/** | **氨** | **0.10** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **6.5** | **二氧化硫** | **mg/m3** | **4** | **5** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **6.5** | **颗粒物** | **mg/m3** | **1.8** | **2.1** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **6.5** | **氮氧化物** | **mg/m3** | **21** | **25** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **筛药 炒药布袋除 尘器出口** | **/** |  | **颗粒物** | **mg/m3** | **1.3** | **1.3** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **筛药 炒药布袋除 尘器出口** | **/** |  | **颗粒物** | **mg/m3** | **1.2** | **1.2** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **南厂界偏西** | **/** | **氨** | **0.03** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **南厂界偏西** | **/** | **臭气浓度** | **15** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **南厂界偏东** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **南厂界** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **南厂界偏西** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **南厂界偏东** | **/** | **臭气浓度** | **15** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **南厂界偏东** | **/** | **氨** | **0.03** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **南厂界** | **/** | **氨** | **0.03** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **南厂界** | **/** | **臭气浓度** | **16** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点2下风向** | **/** | **甲烷** | **0.024** | **%** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点4下风向** | **/** | **硫化氢** | **0.009** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点3下风向** | **/** | **氯气** | **<0.03** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点4下风向** | **/** | **氯气** | **<0.03** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点1上风向** | **/** | **氨** | **0.07** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点2下风向** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点2下风向** | **/** | **氯气** | **<0.03** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点3下风向** | **/** | **氨** | **0.15** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点3下风向** | **/** | **甲烷** | **0.025** | **%** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点4下风向** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点1上风向** | **/** | **甲烷** | **0.013** | **%** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点4下风向** | **/** | **甲烷** | **0.025** | **%** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点1上风向** | **/** | **硫化氢** | **0.004** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点3下风向** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点2下风向** | **/** | **氨** | **0.15** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点1上风向** | **/** | **氯气** | **<0.03** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点1上风向** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点2下风向** | **/** | **硫化氢** | **0.008** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点4下风向** | **/** | **氨** | **0.15** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **污水处理站周界点3下风向** | **/** | **硫化氢** | **0.010** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雄领炉料制造有限公司** | **有色金属铸造** | **2021-12-23** | **无组织检测点位** | **/** | **颗粒物** | **0.317** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中化道达尔燃油有限公司河北分公司保定高碑店迎宾路加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-12-23** | **无组织自行监测点4** | **/** | **挥发性有机物** | **0.65** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中化道达尔燃油有限公司河北分公司保定高碑店迎宾路加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-12-23** | **无组织自行监测点1** | **/** | **液阻** | **23** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中化道达尔燃油有限公司河北分公司保定高碑店迎宾路加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-12-23** | **无组织自行监测点1** | **/** | **液阻** | **16** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中化道达尔燃油有限公司河北分公司保定高碑店迎宾路加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-12-23** | **无组织自行监测点2** | **/** | **密闭性** | **491** | **Pa** | **/** | **480** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中化道达尔燃油有限公司河北分公司保定高碑店迎宾路加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-12-23** | **厂界** | **/** | **挥发性有机物** | **0.48** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中化道达尔燃油有限公司河北分公司保定高碑店迎宾路加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-12-23** | **无组织自行监测点3** | **/** | **气液比** | **1.06** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中化道达尔燃油有限公司河北分公司保定高碑店迎宾路加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-12-23** | **无组织自行监测点3** | **/** | **气液比** | **1.09** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石化销售股份有限公司河北保定高碑店第五加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-12-23** | **无组织自行监测点7** | **/** | **气液比** | **1.05** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石化销售股份有限公司河北保定高碑店第五加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-12-23** | **无组织自行监测点5** | **/** | **液阻** | **9** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石化销售股份有限公司河北保定高碑店第五加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-12-23** | **无组织自行监测点4** | **/** | **气液比** | **1.05** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石化销售股份有限公司河北保定高碑店第五加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-12-23** | **无组织自行监测点1** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.56** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石化销售股份有限公司河北保定高碑店第五加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-12-23** | **无组织自行监测点8** | **/** | **液阻** | **12** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石化销售股份有限公司河北保定高碑店第五加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-12-23** | **无组织自行监测点6** | **/** | **密闭性** | **478** | **Pa** | **750** | **381** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石化销售股份有限公司河北保定高碑店第五加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-12-23** | **厂界** | **/** | **挥发性有机物** | **0.41** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石化销售股份有限公司河北保定高碑店第五加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-12-23** | **无组织自行监测点3** | **/** | **气液比** | **1.05** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石化销售股份有限公司河北保定高碑店第五加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-12-23** | **无组织自行监测点2** | **/** | **气液比** | **1.05** | **%** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |